Физико-химическая геотехнология

ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых
ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

[bookmark: _GoBack]- Задание 2 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Что не является целью обогащения полезных ископаемых?

	Впишите ответ
	
	Взаимное разделение минералов



- Задание 3 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Что является особенностью процессов обогащения полезных ископаемых?

	Впишите ответ
	
	Механическое разделение минералов



- Задание 5 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какие продукты можно получить в ходе обогащения полезных ископаемых?

	Впишите ответ
	
	Концентрат, хвосты



- Задание 6 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называется совокупность операций обогащения, заключённых между операциями изменения крупности?

	Впишите ответ
	
	Стадия обогащения



- Задание 4 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются обогатительные операции, целью которых является повышение качества концентрата?

	Впишите ответ
	
	Перечистные операции



- Задание 7 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются обогатительные операции, целью которых является получение «чистых» по ценному компоненту хвостов?

	Впишите ответ
	
	Контрольные операции



- Задание 8 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются обогатительные операции, целью которых является первичное разделение материала на ценные и породные минералы?

	Впишите ответ
	
	Основные операции



- Задание 9 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как будет называться совокупность операций переработки полезного ископаемого, характеризуемых единым ценным компонентом?

	Впишите ответ
	
	Цикл обогащения



- Задание 10 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какой тип операций направлен на разрушение минералов?

	Впишите ответ
	
	Подготовительные операции



- Задание 11 (ПК-3 – ИПК-3.2)
К какому виду операций относятся операции обезвоживания, окускования и обеспыливания продуктов обогащения?

	Впишите ответ
	
	Вспомогательные операции



- Задание 12 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какой вид операций направлен на разделение минералов?

	Впишите ответ
	
	Основные операции



- Задание 13 (ПК-3 – ИПК-3.2)
В каком виде технологических схем отображены данные о количестве воды?

	Впишите ответ
	
	Водно-шламовая схема



- Задание 14 (ПК-3 – ИПК-3.2) 
Как называется вещество, входящее в состав полезных ископаемых, как правило, в виде химических соединений, называемых минералами?

	Впишите ответ
	
	Ценный компонент


- Задание 15 (ПК-3 – ИПК-3.2)
[bookmark: _Hlk212639504]С каким понятием в обогащении полезных ископаемых непосредственно связаны физические свойства минералов (плотность, смачиваемость, удельная магнитная восприимчивость, удельная электропроводность, и т.д.)?

	Впишите ответ
	
	Разделительный признак


- Задание 16 (ПК-3 – ИПК-3.2)
По результатам ситового анализа получены классы крупности -25+12, -12+6; -6+3 и -3+0 мм. Их выходы составили 13; 18; 20 и 49 % соответственно. Чему равен выход суммарного класса +6 мм?

	Впишите ответ
	
	31 %



- Задание 17 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Что показывает номинальная крупность?
 
	Впишите ответ
	
	Размер отверстия сита, через которое пройдёт 95 % от всего материала 
Размер отверстия сита, на котором останется 5 % от всего материала



- Задание 18 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Укажите, что характерно для кривых суммарного выхода?

	Впишите ответ
	
	Монотонность и пересечения с осями абсцисс и ординат



- Задание 19 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Что показывает суммарный выход «по плюсу»?
 
	Впишите ответ
	
	Количество материала, оставшееся на сите, если бы оно было бы в наборе верхним



