КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ДИСЦИПЛИНА 

Энергополитика, энергопланирование
- Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)
Что понимается под «энергетической политикой» организации?
А. Документ, устанавливающий тарифы на энергоресурсы
Б. Совокупность заявленных целей, задач и обязательств в области энергоэффективности и энергосбережения
В. План закупки энергооборудования на год
Г. Инструкция по охране труда при работе с электроустановками
	
	
	Б


- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какой международный стандарт устанавливает требования к системе энергетического менеджмента?
А. ISO 9001
Б. ISO 14001
В. ISO 50001
Г. ISO 45001
	
	
	В


- Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какой документ является основным для организации энергопланирования на промышленном предприятии?
А. Баланс рабочего времени
Б. Энергетический паспорт предприятия
В. Штатное расписание
Г. Технический паспорт здания
	
	
	Б


- Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какие три основных этапа включает процесс энергопланирования согласно ISO 50001?
А. Закупка, монтаж, пусконаладка
Б. Анализ исходных данных, определение базового уровня, разработка целевых показателей
В. Проектирование, строительство, эксплуатация
Г. Инвентаризация выбросов, утилизация отходов, экологический контроль
	
	
	Б


- Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)
Как называется показатель, используемый для количественной оценки энергоэффективности организации?
А. Номинальная мощность
Б. Энергетический показатель эффективности
В. Коэффициент спроса
Г. Тариф на электроэнергию
	
	
	Б


- Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какой федеральный закон в РФ является основным в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности?
А. Федеральный закон № 261-ФЗ
Б. Федеральный закон № 35-ФЗ 
В. Федеральный закон № 7-ФЗ
Г. Федеральный закон № 384-ФЗ
	
	
	А


- Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.1)
Что такое «энергетический базовый уровень» согласно ISO 50001?
А. Номинальная мощность основного оборудования
Б. Минимально возможное потребление энергии при идеальных условиях
В. Количественный показатель, принятый за основу для сравнения энергоэффективности в нормализованных условиях
Г. Максимально допустимый лимит потребления энергии по договору
	
	
	В


- Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какой метод планирования энергопотребления основан на анализе статистических данных за предыдущие периоды и выявлении трендов?
А. Нормативный метод
Б. Экспертный метод
В. Экстраполяционный метод
Г. Балансовый метод
	
	
	В


- Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.1)
Что такое «удельный расход энергии»?
А. Расход энергии на единицу выпускаемой продукции (работы, услуги)
Б. Суммарный расход энергии на всё оборудование
В. Потери энергии в сетях
Г. Расход энергии на собственные нужды подстанции
	
	
	А


- Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какое из перечисленных мероприятий относится к организационным мерам энергосбережения?
А. Замена ламп накаливания на светодиодные
Б. Установка частотно-регулируемого привода на насос
В. Назначение ответственных за энергоучёт и проведение энергоаудитов
Г. Утепление стен здания
	
	
	В


- Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.2)
Как рассчитывается годовая экономия электроэнергии (ΔW) при замене оборудования, если известна разница мощностей ΔP (кВт) и время работы T (ч/год)?
А. ΔW = ΔP / T
Б. ΔW = ΔP · T
В. ΔW = (ΔP)² · T
Г. ΔW = T / ΔP
	
	
	Б


- Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.2)
Какой раздел обязательного энергетического паспорта предприятия содержит сведения о фактическом потреблении ТЭР по видам продукции?
А. Раздел «Сведения о персонале»
Б. Раздел «Энергобалансы»
В. Раздел «Перечень мероприятий по энергосбережению»
Г. Раздел «Охрана труда»
	
	
	Б


- Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.2)
Что понимается под «нормированием расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)»?
А. Установление предельно допустимых величин расхода ТЭР на единицу продукции (работы)
Б. Закупка ТЭР по фиксированным ценам
В. Ограничение времени работы оборудования
Г. Сертификация систем энергоменеджмента
	
	
	А


- Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.2)
Какой метод планирования энергопотребления использует детерминированные формулы расхода энергии в зависимости от объёма производства и температуры наружного воздуха?
А. Статистический метод
Б. Нормативно-расчётный (факторный) метод
В. Метод аналогов
Г. Экспертный метод
	
	
	Б


- Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.2)
Что такое энергоаудит)?
А. Проверка соблюдения правил техники безопасности
Б. Сбор и анализ данных об использовании ТЭР для выявления потерь и потенциала энергосбережения
В. Поверка счётчиков электроэнергии
Г. Обучение персонала энергосбережению
	
	
	Б


- Задание 16 (ПК1 – ИПК 1.2)
	Какие три вида энергоносителей в первую очередь подлежат учёту и нормированию на промышленном предприятии?
А. Электроэнергия, тепловая энергия, топливо (газ, уголь, мазут)
Б. Вода, сжатый воздух, пар
В. Освещённость, вибрация, шум
Г. Реактивная мощность, ёмкость, индуктивность
	
	
	А


[bookmark: _GoBack]- Задание 17 (ПК1 – ИПК 1.2)
Какой документ утверждает предельные объёмы потребления энергоресурсов для организации на предстоящий период?
А. План-график ППР
Б. Договор энергоснабжения
В. Энергетический паспорт (лимиты потребления)
Г. Штатное расписание
	
	
	В


- Задание 18 (ПК1 – ИПК 1.2)
Что такое «энергосберегающий потенциал»?
А. Максимальная мощность энергопринимающих устройств
Б. Величина возможного сокращения потребления ТЭР при реализации экономически целесообразных мероприятий
В. Суммарная установленная мощность генерации
Г. Объём резервного топлива
	
	
	Б


- Задание 19 (ПК1 – ИПК 1.2)
Какой показатель используется для оценки эффективности внедрения системы энергоменеджмента?
А. Количество сотрудников, прошедших обучение
Б. Достижение запланированных целевых показателей энергоэффективности 
В. Количество проведённых совещаний
Г. Объём закупленного оборудования
	
	
	Б


- Задание 20 (ПК1 – ИПК 1.2)
Каким образом в энергопланировании учитывается влияние «нормализующих факторов»?
А. Путём корректировки базового уровня потребления энергии
Б. Путём увеличения тарифа
В. Путём отключения части оборудования
Г. Нормализующие факторы не учитываются
	
	
	А



