- Задание 1 (ПК7-ИПК7.1)
Что такое автоматизация технологических процессов?
1) Полная замена человека роботами
2) Управление процессами с помощью технических средств без непосредственного участия человека
3) Ручное управление оборудованием
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (ПК7-ИПК7.1)
Как называется система, где человек участвует в управлении процессом?
1) Полностью автоматизированная
2) Автоматическая
3) Автоматизированная
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 3 (ПК7-ИПК7.2)
Какой элемент системы автоматизации выполняет непосредственное воздействие на технологический процесс?
1) Датчик
2) Исполнительный механизм
3) Контроллер
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (ПК7-ИПК7.2)
 Как называется устройство, преобразующее физическую величину в электрический сигнал?
1) Реле
2) Датчик
3) Привод
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (ПК7-ИПК7.2)
Какой тип регулятора используется для плавного управления процессом?
1) Релейный
2) ПИД-регулятор
3) Логический
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (ПК7-ИПК7.1)
Что такое АСУ ТП?
1) Автоматизированная система управления технологическим процессом
2) Система ручного контроля оборудования
3) Устройство для визуализации данных
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 7 (ПК7-ИПК7.3)
Какой стандартный сигнал используется для связи датчиков с контроллерами в промышленности?
1) 0-10 В или 4-20 мА
2) 220 В
3) 5 В (TTL)
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 8 (ПК7-ИПК7.3)
Как называется графическое представление последовательности операций технологического процесса?
1) Функциональная схема
2) Технологическая карта
3) Блок-схема
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 9 (ПК7-ИПК7.3)
Какой тип контроллера наиболее распространен в промышленной автоматизации?
1) Микроконтроллер
2) ПЛК (программируемый логический контроллер)
3) Персональный компьютер
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (ПК7-ИПК7.1)
Как называется система визуализации данных в АСУ ТП?
1) CAD
2) SCADA
3) CNC
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 11 (ПК7-ИПК7.2)
Какой протокол чаще используется для связи промышленного оборудования?
1) HTTP
2) Modbus
3) Bluetooth
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 12 (ПК7-ИПК7.1)
Что такое «диспетчеризация» в автоматизации?
1) Ручное управление процессом
2) Централизованный сбор данных и управление объектами
3) Настройка датчиков
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 13 (ПК7-ИПК7.2)
Какой элемент защищает оборудование от перегрузок?
1) Трансформатор
2) Автоматический выключатель
3) Конденсатор
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 14 (ПК7-ИПК7.2)
 Как называется система числового программного управления станками?
1) АСУ ТП
2) ЧПУ (CNC)
3) ПЛК
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 15 (ПК7-ИПК7.2)
Какой параметр характеризует точность поддержания технологического параметра?
1) Быстродействие
2) Статическая ошибка
3) Перерегулирование
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 16 (ПК7-ИПК7.3)
Какой тип привода используется для точного позиционирования?
1) Гидравлический
2) Пневматический
3) Электрический сервопривод
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 17 (ПК7-ИПК7.1)
Что такое «HMI» в автоматизации?
1) Human-Machine Interface (человеко-машинный интерфейс)
2) Система диагностики
3) Язык программирования
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 18 (ПК7-ИПК7.1)
Какой стандарт описывает языки программирования ПЛК?
1) ISO 9001
2) IEC 61131-3
3) IEEE 802.3
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 19 (ПК7-ИПК7.2)
Как называется система автоматического регулирования с обратной связью?
1) Разомкнутая
2) Замкнутая
3) Комбинированная
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 20 (ПК7-ИПК7.3)
 Какой элемент используется для преобразования аналогового сигнала в цифровой?
1) ЦАП
2) АЦП
3) Усилитель
	Впишите ответ
	
	2


[bookmark: _GoBack]- Задание 21 (ПК7-ИПК7.2)
Как называется документ, описывающий алгоритм работы автоматизированной системы?
1) Техническое задание
2) Функциональная схема
3) Программа управления
	Впишите ответ
	
	1




