[bookmark: _Hlk144317673]КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Безопасность жизнедеятельности
[bookmark: _Hlk144318233]- Задание 1 (УК8 – ИУК 8.1.)
Служба охраны труда создаётся на предприятии в случае, если количество работающих

	
	
	50 человек и более

	
	
	более 50 человек


- Задание 2 (УК8 – ИУК 8.1.)
[bookmark: _Hlk144316847]Допустимая трудовая нагрузка для женщин при подъёме и перемещении тяжестей при чередовании с другой работой

	
	
	
	10 кг

	
	
	
	10кг


- Задание 3 (УК8 – ИУК 8.1.)
[bookmark: _Hlk144040107][bookmark: _Hlk144316948]Как будет классифицирован несчастный случай на производстве, если в нём пострадало 2 человека?

	
	
	тяжёлый


[bookmark: _Hlk144321015][bookmark: _Hlk144320964]- Задание 4 (УК8 – ИУК 8.1.)
[bookmark: _Hlk144316816]Контроль работодателя (юридического лица или ИП) за тем, чтобы в его организации соблюдались санитарные правила, называется…

	
	
	производственным


- Задание 5 (УК8 – ИУК 8.1.)
[bookmark: _Hlk144316654]Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, реабилитационные и другие мероприятия называется

	
	
	охрана труда

	
	
	охраной труда


- Задание 6 (УК8 – ИУК 8.2.)
[bookmark: _Hlk144316625]Характеристикой трудового процесса, отражающая преимущественно нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма, является

	
	
	тяжесть труда


[bookmark: _Hlk144321067]- Задание 7 (УК8 – ИУК 8.2.)
[bookmark: _Hlk144316598]Максимальная концентрация аварийно-химически опасных веществ, не оказывающая вредного влияния на здоровье человека, является

	
	
	предельно допустимой концентрацией

	
	
	предельно допустимой 


- Задание 8 (УК8 – ИУК 8.2.)
Для защиты от негативного воздействия вибрации на организм человека превращение энергии механических колебаний системы в другие виды энергии, например тепловую реализуется при 

	
	
	вибродемпфирование


[bookmark: _Hlk144321226]- Задание 9 (УК8 – ИУК 8.2.)
Приведите эргономические критерии для оценки тяжести труда

	
	
	вес поднимаемого и переносимого груза


- Задание 10 (УК8 – ИУК 8.2.)
Повреждение здоровья работника в результате постоянного или длительного воздействия на организм вредных условий труда приводит к…

	
	
	профессиональному заболеванию

	
	
	профессиональным заболеваниям


- Задание 11 (ОПК2- ИОПК2.1)
В каком диапазоне частот звук является слышимым?

	
	
	16-20000Гц

	
	
	16-20000 Гц


- Задание 12 (ОПК2- ИОПК2.1)
[bookmark: _Hlk144316778]Электрическое соединение металлических частей электрического устройства с заземленной точкой источника питания при помощи нулевого защитного проводника называется защитным…

	
	
	занулением


- Задание 13 (ОПК2- ИОПК2.1)
Единицей измерения освещенность является

	
	
	люкс


- Задание 14 (ОПК2- ИОПК2.2)
Чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по конструктивным, технологическим или эксплуатационным причинам, называется

	
	
	авария

	
	
	аварией


- Задание 15 (ОПК2- ИОПК2.2)
[bookmark: _Hlk144035293][bookmark: _Hlk144316732]Какая форма вибрационной болезни возникает при воздействии вибрации на руки?

	
	
	локальная


- Задание 16 (ОПК2- ИОПК2.2)
Территория, пространственная область проявления опасностей, на которой увеличивается риск возникновения опасной ситуации или несчастного случая

	[bookmark: _Hlk144049598]
	
	опасная зона


- Задание 17 (ОПК2- ИОПК2.3)
[bookmark: _Hlk144316556]Ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии несет

	
	
	работодатель


- Задание 18 ((ОПК2- ИОПК2.3)
Вредные условия труда (третий класс) по степени превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работающих подразделяются на:

	
	
	3.1, 3.2, 3.3, 3.4

	
	
	4 степени


- Задание 19 (ОПК2- ИОПК2.3)
[bookmark: _Hlk144042648][bookmark: _Hlk144319988]Какой вид вентиляции применяется, когда вредные выделения поступают непосредственно в воздух помещения, рабочие места не фиксированы и располагаются по всему помещению

	[bookmark: _Hlk144041262]
	
	общеобменная


[bookmark: _GoBack]- Задание 20 (ОПК2- ИОПК2.3)
[bookmark: _Hlk144319448]Диапазон оптимальных температур воздуха в градусах Цельсия в жилом или рабочем помещении составляет

	
	
	22-25





















