КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технологические машины и оборудование


- Задание 1 (ПК2 – ИПК2.1)
Как называется стационарный, переносной или передвижной механизм для подъема грузов на небольшую высоту (обычно до 2 метров)?

	
	
	домкрат


- Задание 2 (ПК2 – ИПК2.1)
Как называется подвесное грузоподъемное устройство с ручным, электрическим или пневматическим приводом, состоящее из лебедки и тележки?

	
	
	таль


- Задание 3 (ПК2 – ИПК2.1)
Как называется грузоподъемная машина для перемещения грузов посредством движущегося гибкого элемента — каната или цепи?

	
	
	лебедка


- Задание 4 (ПК2 – ИПК2.1)
Как называется грузоподъемная машина, работающая кратковременно повторяющимися циклами, состоящая из несущих конструкций (мост, башня, ферма, стрела), главного подъемного механизма (лебедка, тельфер), направляющих и поддерживающих элементов (канаты, цепи), силовой установки, электрооборудования, грузозахватных приспособлений?

	
	
	кран


- Задание 5 (ПК2 – ИПК2.1)
Как называются машины, предназначенные для оборудования временных грузолюдских подъемных установок при проходке вертикальных стволов и временных подъемных установок при проходке наклонных стволов?

	
	
	проходческие подъемные машины


- Задание 6 (ПК2 – ИПК2.1)
Как называется кран, установленный на высоких опорных стойках, перемещающихся по рельсам, уложенным на уровне земли?

	
	
	козловой


- Задание 7 (ПК2 – ИПК2.1)
Как называются машина в качестве подъемного сосуда у которой используется бадья, которая движется в стволе по специальным канатным направляющим (проводникам). На поверхности они крепятся к раме, а в стволе к подвесному полку?

	
	
	проходческая подъемная
установка


- Задание 8 (ПК2 – ИПК2.1)
Как называются процесс образования горной выработки преимущественно круглого сечения путем разрушения горных пород главным образом буровым инструментом (реже применяется термическое, гидроэрозионное, взрывное разрушения) с удалением продуктов разрушения?

	
	
	бурение


- Задание 9 (ПК2 – ИПК2.1)
Как называются установка для механизированного бурения шпуров и скважин в подземных горных выработках?

	
	
	буровая каретка


- Задание 10 (ПК2 – ИПК2.1)
Как называется разновидность вращательного бурения скважин, при котором разрушенная порода доставляется из скважины на поверхность шнеком, т.е. бурильной трубой с навитой на ней стальной лентой?

	
	
	шнековое бурение


- Задание 11 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется машина, представляющая собой самоходную машину на собственном пневмоколесном шасси с шарнирно-сочлененной рамой, предназначенная для погрузочно-доставочных работ и монтажа оборудования с помощью сменных рабочих органов в подземных горных выработках рудников?

	
	
	погрузочно-доставочная машина


- Задание 12 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется основной тип землеройных машин, оснащённых ковшом, применяемая для механизации горных, земляных, ирригационных и других инженерных работ, связанных с перемещением грунтовых масс?

	
	
	экскаватор


- Задание 13 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется грузовой саморазгружающийся автомобиль, прицеп или полуприцеп с кузовом (чаще бункерного типа), механически (как правило, гидравлически) наклоняемым для выгрузки груза или с принудительной разгрузкой?

	
	
	самосвал


- Задание 14 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется часть машины, которая состоит из рамы, гусеничных тележек, гидроцилиндров и привода хода?

	
	
	ходовая часть


- Задание 15 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется рабочий орган скреперной установки, который осуществляет захват, перемещение и разгрузку горной массы?

	
	
	скрепер


- Задание 16 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется полноповоротная землеройная машина на шагающем ходу с рабочим оборудованием драглайна?

	
	
	шагающий экскаватор


- Задание 17 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется установка, предназначенная для избирательного дробления угля до заданного предела крупности с одновременным удалением металла, части крупнокусковой породы и других посторонних предметов?

	
	
	дробилка

	
	
	грохот


- Задание 18 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется устройство, предназначенное для транспортирования различных сыпучих, кусковых и штучных материалов и состоящее из ленты, роликоопор, приводных барабанов, привода (включающего редуктор и электродвигатель, смонтированные на общей раме, или мотор-барабан) и натяжного устройства?
	
	
	конвейер ленточный


- Задание 19 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется устройство, предназначеное для обеспечения сжатым воздухом пневмооборудования и пневмоинструмента различного назначения при проведении дорожных, строительных, геологоразведочных работ, а также в открытых карьерах?

	
	
	компрессор


- Задание 20 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется устройство, предназначенное для сухого магнитного обогащения слабомагнитных руд, доводки концентратов и обезжелезнения различных материалов крупностью до 4 мм с разделением на четыре продукта: немагнитный, промежуточный (один или два), магнитный (один или два)?

	
	
	сепаратор


- Задание 21 (ПК2 – ИПК2.3)
Как называется машина, предназначенная для обогащения руд и нерудных материалов, за исключением волокнистых, методом пенной флотации для разделения концентрата от примеси: примесь собирается в пене, а обогащенная руда оседает на дно?

	
	
	флотационная


- Задание 22 (ПК2 – ИПК2.3)
Как называется устройство, предназначенное для вертикального транспортирования насыпных мелкокусковых и порошкообразных материалов химически не агрессивных?

	
	
	элеватор


- Задание 23 (ПК2 – ИПК2.3)
Как называется транспорт по горизонтальным и наклонным рельсовым путям в вагонетках или специальных вагонах при помощи каната, навивающегося на барабан лебедки?

	
	
	канатный


- Задание 24 (ПК2 – ИПК2.3)
Транспортные машины, оснащенные пневмоприводом с подачей сжатого воздуха по рукаву, применяют в основном для проведения выработок и реже на очистных работах при длине доставки не более… м?

	
	
	110 м


- Задание 25 (ПК2 – ИПК2.3)
Какую максимальную длину доставки обеспечивают транспортные самоходные вагоны с электрическим приводом, питаемым по кабелю?

	
	
	400 м


- Задание 26 (ПК2 – ИПК2.3)
Как называется сложная многоприводная горная машина, обеспечивающая выполнение большого числа основных и вспомогательных операций рабочих процессов проведения и крепления подготовительных выработок, предназначенная для механизированного разрушения горных пород, погрузки горной массы в транспортные средства (вагонетки, конвейер, перегружатель)?

	
	
	проходческий комбайн


- Задание 27 (ПК2 – ИПК2.3)
Как называется проходческие комплексы, предназначенные для проведения коллекторов, тоннелей и других горных выработок в слабых грунтах и породах, требующих частичного или сплошного временного крепления выработки?

	
	
	щитовые


- Задание 28 (ПК2 – ИПК2.3)
Как называется передвижная металлическая оболочка (временная крепь), под защитой которой осуществляются выемка и погрузка породы в забое, размещается призабойный транспорт и возводится постоянная крепь (обделка)?

	
	
	проходческий щит


- Задание 29 (ПК2 – ИПК2.3)
Как называется рабочее оборудование одноковшового экскаватора с ковшом, подвешенным к стреле на подъемном канате и перемещаемом при копании грунта тяговым канатом?

	
	
	драглайн


[bookmark: _GoBack]- Задание 30 (ПК2 – ИПК2.3)
Как называется машина, предназначенная для послойной разработки грунтов, не содержащих каменистых включений, перемещения их из забоя в отвал на различную дальность и отсыпки слоем заданной толщины с одновременным частичным его уплотнением?

	
	
	скрепер



