- Задание 1 (ПК4 – ИПК4.1)
Горное предприятие для первичной переработки твёрдых полезных ископаемых с целью получения технически ценных продуктов, пригодных для промышленного использования – это:
	Впишите ответ
	
	ГОК

	
	
	Горно-обогатительный комбинат

	
	
	Обогатительная фабрика


- Задание 2 (ПК1 – ИПК1.1)
Для материала какой крупности выполняется седиментационный анализ согласно требованиям ГОСТ 24598-81 (размерность не ставить!)?.
	Впишите ответ
	
	менее 0,040

	
	
	0,040

	
	
	<0,040

	
	
	менее 0.040

	
	
	0.040

	
	
	<0.040


- Задание 3 (ПК1 – ИПК1.2)
Какова масса навески для проведения ситового анализа руд крупностью менее 3 мм на ситовом анализаторе? (размерность не ставить!)?.
	Впишите ответ
	
	500


- Задание 4 (ПК1– ИПК1.3)
На сколько процентов не должна превышать разность между массой исходной навески и суммой масс классов крупности, составляющих эту навеску (полученных в результате рассева на ситах или седиментационного анализа) (размерность не ставить!)?.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (ПК3 – ИПК3.1)
Дайте расшифровку аббревиатуре ВМВД?.
	Впишите ответ
	
	Валковые мельницы высокого давления

	
	
	валковые мельницы высокого давления


- Задание 6 (ПК3 – ИПК3.2)
Что является мелющим телом в мельнице МСЦ 2700×3600?.
	Впишите ответ
	
	стержни

	
	
	стержни


- Задание 7 (ПК3 – ИПК3.3)
Запишите общепринятое сокращенное название мельницы стержневой мокрого измельчения с центральной разгрузкой с длиной барабана 4500 мм и диаметром барабана 6000 мм:.
	Впишите ответ
	
	МСЦ-4500×6000

	
	
	МСЦ 4500×6000

	
	
	МСЦ-4500х6000

	
	
	МСЦ 4500х6000


- Задание 8 (ПК4 – ИПК4.1)
Какие функции выполняет сульфид натрия при флотации сульфидных руд?.
	Впишите ответ
	
	сульфидизация

	
	
	сульфидизации

	Впишите ответ
	
	депрессия

	
	
	депрессии

	Впишите ответ
	
	десорбция

	
	
	десорбции


- Задание 9 (ПК4 – ИПК4.2)
Назовите класс реагента и напишите к какому типу он относится, если известны его общая структурная и химическая формулы:
[image: ]

С4Н9ОН + КОН + CS2 = C4H9OCSSKI + Н20.
	Впишите ответ
	
	собиратель

	
	
	Собиратель

	Впишите ответ
	
	ксантогенат

	
	
	Ксантогенат

	
	
	Бутиловый ксантогенат калия


- Задание 10 (ПК4 – ИПК4.3)
Какая схема флотации приведена на рисунке?.
[image: ]
	Впишите ответ
	
	Коллективно-селективная

	
	
	Коллективно-селективная схема 

	
	
	Коллективно-селективная схема флотации


- Задание 11 (ПК5 – ИПК5.1)
К какому промышленному типу месторождений медных руд относятся следующие месторождения УГМК: Учалинское, Ново-Учалинское, Гайское, По-дольское, Урупское?.
	Впишите ответ
	
	медноколчеданное

	
	
	медноколчеданный

	
	
	медноколчеданные


- Задание 12 (ПК5 – ИПК5.2)
Приведите формулу расчета количества камер флотационных машин n, необходимых при обогащении руд, приняв: Wп – объем пульпы, поступающей на технологическую операцию, м3/мин; t – продолжительность флотации руды в промышленных условиях, мин; Vк – объем камеры, м3; 𝜂 – коэффициент заполнения камеры (уравнение запишите в виде: ):.
	Впишите ответ
	
	


- Задание 13 (ПК5 – ИПК5.3)
Какая схема флотации медно-цинковой руды применяется на Сибайской обогатительной фабрике, приведенная на рисунке?.
[image: ]
	Впишите ответ
	
	Прямая селективная

	
	
	Схема прямой селективной флотации

	
	
	Прямая селективная флотация


- Задание 14 (ПК1 – ИПК1.2)
Укажите номе ГОСТа, регламентирующего технические условия медного концентрата:.
	Впишите ответ
	
	52998

	
	
	52998-2008

	
	
	ГОСТ 52998

	
	
	ГОСТ 52998-2008

	
	
	ГОСТ Р 52998-2008


- Задание 15 (ПК1 – ИПК1.2)
Размерность массовой доли?.
	Впишите ответ
	
	процент

	
	
	%

	
	
	г/т


- Задание 16 (ПК1– ИПК1.3)
Ширина щели пробоотбирателя должна быть (запишите математическим уравнением, приняв за  – ширину щели пробоотборника, за  – максимальный размер куска)?.
	Впишите ответ
	
	


- Задание 17 (ПК7-ИПК7.1)
Как называется система визуализации данных в АСУ ТП?
1) CAD
2) SCADA
3) CNC
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 ((ПК7-ИПК7.2)
 Как называется система числового программного управления станками?
1) АСУ ТП
2) ЧПУ (CNC)
3) ПЛК
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 19 (ПК7-ИПК7.3)
 Какой элемент используется для преобразования аналогового сигнала в цифровой?
1) ЦАП
2) АЦП
3) Усилитель
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 20 (ПК1-ИПК1.1)
К какому классу реагентов относится вещество, которое действует на границе раздела твердой и жидкой фаз и способствует закреплению реагентов-собирателей на поверхности минеральных частиц?
1) собиратель
2) депрессор
3) активатор
4) пенообразователь
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 21 (ПК4-ИПК4.1)
Совокупность операций, характеризуемых каким-либо единым признаком, например, ценным компонентом, и в котором обязательно получают один или несколько конечных продуктов – это?
1) цикл флотации
2) операция флотации
3) стадия флотации
4) схема флотации
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 22 (ПК5-ИПК5.1)
Какое определение отражает понятие «влажность»?
1) отношение массы сухого материала к массе материала, содержащего влагу
2) отношение разности исходной массы материала и массы сухого материала к исходной массе материала
3) отношение массы влаги к массе материала, содержащего эту влагу
4) разность исходной массы материала и массы сухого материала
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 23 (ПК3-ИПК3.1)
Чему равняется 1 г/т?
1) 1×10-3 %
2) 1×10-4 %
3) 1×10-5 %
4) 1×10-6 %
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 24 (ПК7-ИПК7.2)
Что такое водно-шламовая схема?
1) графическое изображение совокупности последовательных операций переработки минерального сырья
2) схема, на которой отражены все операции обработки полезного ископаемого с указанием количества и качества всех продуктов, а также режимов обработки в каждой операции
3) схема, отражающая данные о количестве воды и твердого, содержащихся в операциях и продуктах, а также количестве воды, добавляемой в операции и продукты
4) схема, на которой графически изображены пути движения всех продуктов переработки полезного ископаемого между аппаратами, обозначенными в виде принятых условных изображений, а также указаны тип и количество аппаратов
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 25 (ПК3-ИПК3.2)
Отношение массы компонента в продукте к массе этого компонента в исходной руде – это?
1) массовая доля
2) выход
3) извлечение
4) степень концентрации
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 26 (ПК4-ИПК4.2)
Что обозначает цифра «750» у гидроциклона марки «ГЦ-750»?
1) максимальная производительность по питанию, м3/мин
2) размер питающего отверстия, мм
3) диаметр гидроциклона, мм
4) диаметр сливного отверстия, мм
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 27 (ПК6-ИПК6.2)
Чему равняется извлечение меди в медный концентрат при массовой доле её в исходной руде 2,3 %, в концентрате – 21,0 % и отвальных хвостах – 0,12 %. Ответ округлить до целого числа?
1) 85 %
2) 90 %
3) 95 % 
4) 98 %
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 28 (ПК5-ИПК5.3)
Увеличение температуры пульпы цинкового цикла флотации с 20-25 до 40-45 ºС?
1) не влияет на процесс флотации сфалерита
2) повышает скорость флотации сфалерита
3) снижает скорость флотации сфалерита
4) снижает флотационную активность пирита
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 29 (ПК4-ИПК4.3)
Самостоятельное подразделение на предприятии, которое отвечает за контроль качества выпускаемой продукции и услуг.?
1) Аналитическая лаборатория
2) Отдел технического контроля 
3) Исследовательская лаборатория
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 30 (ПК4-ИПК4.3)
Самостоятельное подразделение на предприятии, которое осуществляет проведение экспериментов, исследований, генеральных опробований?
1) Аналитическая лаборатория
2) Отдел технического контроля 
3) Исследовательская лаборатория
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 31 (ПК4-ИПК4.3)
Самостоятельное подразделение на предприятии, которое осуществляет изучение химических и физических характеристик объектов с целью контроля качества, проведения исследований или обеспечения соответствия стандартам?
1) Аналитическая лаборатория
2) Отдел технического контроля 
3) Исследовательская лаборатория
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 32 (ПК4-ИПК4.3)
Деятельность какого подразделения на предприятии, направлено на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий?
1) Производственный отдел
2) Отдел экологии 
3) Технический отдел
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 33 (ПК7-ИПК7.1)
Как общепринято называть корпус обогатительной фабрики, где размещается оборудование, участвующее в технологической схеме глубокого обогащения сырья?
1) Дробильное отделение
2) Главный корпус
3) Фильтровальное отделение
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 34 (ПК3 – ИПК3.3)
Стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции – это?.
	Впишите ответ
	
	себестоимость


- Задание 35 (ПК1.1 – ИПК1.3)
В каких случаях допускается ручной отбор проб с движущихся механизмов:
1) Допускается при использовании ручных инструментов
2) Не допускается ни при каких случаях
3) Допускается при прохождении ежегодного медицинского осмотра
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 36 (ПК6 – ИПК6.1)
Что такое  ТЭО?.
	Впишите ответ
	
	Технико-экономическое обоснование


- Задание 37 (ПК6 – ИПК6.1)
[bookmark: _GoBack]Дайте расшифровку NPV?.
	Впишите ответ
	
	Чистый дисконтированный доход

	
	
	ЧДД


- Задание 38 (ПК6 – ИПК6.2)
Стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции – это?.
	Впишите ответ
	
	себестоимость


- Задание 39 (ПК6 – ИПК6.3)
Какие экономические показатели характеризуют рентабельность проекта?.
	Впишите ответ
	
	Чистый дисконтированный доход

	
	
	ЧДД

	
	
	NPV


- Задание 40 (ПК7 – ИПК7.3)
При составлении задания на проектирования из двухстадиальных схем флотации, приведенных на рисунке, выберите вариант двухцикловой схемы с выведением в первой стадии обогащения кондиционного концентрата и богатых хвостов, направляемых во вторую стадию обогащения?.
[image: ]
	Впишите ответ
	
	б
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