КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Менеджмент качества 
- Задание 1 (ПК1 – ИПК1.1)
Назовите основополагающий международный стандарт, на котором базируются системы менеджмента качества.
	Впишите ответ
	
	ISO 9001


- Задание 2 (ПК1 – ИПК1.1)
Какой российский стандарт устанавливает общие технические условия для стального листового проката?
	Впишите ответ
	
	ГОСТ 14637


- Задание 3 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется документ, устанавливающий обязательные требования к безопасности продукции?
	Впишите ответ
	
	Технический регламент


- Задание 4 (ПК1 – ИПК1.1)
Укажите ключевой показатель, характеризующий прочность металла.
	Впишите ответ
	
	Предел прочности


- Задание 5 (ПК1 – ИПК1.1)
Назовите основной вид дефекта поверхности металлопроката в виде продольных углублений.
	Впишите ответ
	
	Раскатная плена


- Задание 6 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется метод планирования, основанный на анализе сильных и слабых сторон предприятия?
	Впишите ответ
	
	SWOT-анализ


- Задание 7 (ПК1 – ИПК1.1)
Назовите графический метод анализа причинно-следственных связей возникновения дефектов.
	Впишите ответ
	
	Диаграмма Исикавы


- Задание 8 (ПК1 – ИПК1.1)
Укажите основную технологическую операцию для придания стали требуемых свойств после прокатки.
	Впишите ответ
	
	Термическая обработка


- Задание 9 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется процесс насыщения поверхности стали углеродом для повышения твердости?
	Впишите ответ
	
	Цементация


- Задание 10 (ПК1 – ИПК1.1)
Назовите основной фактор, влияющий на внутренние напряжения и деформацию слитка при кристаллизации.
	Впишите ответ
	
	Скорость охлаждения


- Задание 11 (ПК1 – ИПК1.1)
Назовите документ, детально описывающий последовательность операций для изготовления изделия.
	Впишите ответ
	
	Технологическая карта


- Задание 12 (ПК1 – ИПК1.1)
Какой химический элемент является нежелательной примесью, вызывающей красноломкость стали?
	Впишите ответ
	
	Сера


- Задание 13 (ПК1 – ИПК1.1)
Назовите документ, детально описывающий последовательность операций для изготовления изделия.
	Впишите ответ
	
	Технологическая карта


- Задание 14 (ПК1 – ИПК1.1)
Назовите группу стандартов, регламентирующих методы испытаний металлов на растяжение.
	Впишите ответ
	
	ГОСТ 1497


- Задание 15 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется дефект в виде расслоения металла в осевой зоне проката?
	Впишите ответ
	
	Флокен


- Задание 16 (ПК1 – ИПК1.2)
Какой документ необходимо использовать для определения сортамента и допусков горячекатаного круглого проката?
	Впишите ответ
	
	ГОСТ 2590


- Задание 17 (ПК1 – ИПК1.2)
К какому классу прочности относится сталь марки С345?
	Впишите ответ
	
	К низколегированной


- Задание 18 (ПК1 – ИПК1.2)
Какой метод анализа следует применить для определения доминирующей причины брака за месяц?
	Впишите ответ
	
	Парето-анализ


- Задание 19 (ПК1 – ИПК1.2)
Какой показатель рассчитывается для оценки стабильности технологического процесса?
	Впишите ответ
	
	Индекс воспроизводимости процесса


- Задание 20 (ПК1 – ИПК1.2)
Что необходимо проверить в первую очередь при несоответствии твердости готовой продукции?
	Впишите ответ
	
	Режим термообработки


- Задание 21 (ПК1 – ИПК1.2)
Какое решение принять при обнаружении систематического нарушения температуры нагрева слитков?
	Впишите ответ
	
	Калибровать датчики/скорректировать режим


- Задание 22 (ПК1 – ИПК1.2)
Какой стандарт применяется для оценки макроструктуры стали?
	Впишите ответ
	
	ГОСТ 10243


- Задание 23 (ПК1 – ИПК1.2)
Какой параметр необходимо анализировать при повышенном количеству газовых раковин в отливке?
	Впишите ответ
	
	Качество шихты/скорость разливки


- Задание 24 (ПК1 – ИПК1.2)
Какой метод планирования использовать для оптимизации последовательности плавок?
	Впишите ответ
	
	Календарное планирование


- Задание 25 (ПК1 – ИПК1.2)
Какое требование к качеству предъявляется к заготовке для бесшовных труб?
	Впишите ответ
	
	Отсутствие внутренних дефектов


- Задание 26 (ПК1 – ИПК1.2)
Какой инструмент использовать для оперативного контроля геометрии проката?
	Впишите ответ
	
	Калибр/оптический профилометр


- Задание 27 (ПК1 – ИПК1.2)
Какое решение эффективно для снижения окалинообразования при прокатке?
	Впишите ответ
	
	Регулировать температуру/использовать защитные атмосферы


- Задание 28 (ПК1 – ИПК1.2)
Какой показатель технологического процесса определяет расход энергии на тонну продукции?
	Впишите ответ
	
	Удельный расход


- Задание 29 (ПК1 – ИПК1.2)
Какой нормативный документ применять при приемке металла по химическому составу?
	Впишите ответ
	
	ГОСТ 977


- Задание 30 (ПК1 – ИПК1.2)
Что является первым действием при выявлении партии продукции с отклонениями по ударной вязкости?
	Впишите ответ
	
	Изолировать партию


- Задание 31 (ПК1 – ИПК1.3)
Какой метод используется для коллективного поиска коренных причин дефекта?
	Впишите ответ
	
	Метод «5 почему»


- Задание 32 (ПК1 – ИПК1.3)
Какой документ оформляется по результатам анализа причин брака?
	Впишите ответ
	
	Акт расследования/Отчет об несоответствии


- Задание 33 (ПК1 – ИПК1.3)
Как называется план мероприятий по устранению выявленной причины брака?
	Впишите ответ
	
	План корректирующих действий


- Задание 34 (ПК1 – ИПК1.3)
Какой внутренний документ разрабатывается для конкретного вида металлопродукции?
	Впишите ответ
	
	Технические условия (ТУ)


- Задание 35 (ПК1 – ИПК1.3)
Как называется программа периодических аудитов технологических процессов?
	Впишите ответ
	
	План внутренних аудитов


- Задание 36 (ПК1 – ИПК1.3)
Какое мероприятие является основным для предотвращения выпуска брака?
	Впишите ответ
	
	Входной и операционный контроль


- Задание 37 (ПК1 – ИПК1.3)
Какой документ регламентирует порядок отбраковки продукции?
	Впишите ответ
	
	Инструкция по контролю


- Задание 38 (ПК1 – ИПК1.3)
Кто должен согласовать изменение температуры отжига в технологической карте?
	Впишите ответ
	
	Главный технолог/Начальник ПТО


- Задание 39 (ПК1 – ИПК1.3)
Как называется программа внедрения ультразвукового контроля взамен рентгеновского?
	Впишите ответ
	
	Программа модернизации контроля


- Задание 40 (ПК1 – ИПК1.3)
Какой документ фиксирует методику нового испытания?
	Впишите ответ
	
	Методика испытаний/Стандарт предприятия


- Задание 41 (ПК1 – ИПК1.3)
Какое предложение подготовить при браке из-за износа валков прокатного стана?
	Впишите ответ
	
	Предложение по замене/восстановлению валков


- Задание 42 (ПК1 – ИПК1.3)
Как организовать работу по срочному исправлению партии с поверхностными трещинами?
	Впишите ответ
	
	Создать оперативную группу/издать приказ


- Задание 43 (ПК1 – ИПК1.3)
Какой план разрабатывается для системного повышения сортности продукции?
	Впишите ответ
	
	План по качеству


- Задание 44 (ПК1 – ИПК1.3)
Как называется процесс утверждения новой методики контроля в производстве?
	Впишите ответ
	
	Внедрение/Апробация


- Задание 45 (ПК1 – ИПК1.3)
Какой навык требуется для анализа диаграммы распределения контролируемого параметра?
	Впишите ответ
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