- Задание 1 (ПК7 – ИПК-7.3)
Как называются программные пакеты, которые рассмотрены при изучении данной дисциплины (укажите в хронологии изучения)?.
	Впишите ответ
	
	USIM PAC

	Впишите ответ
	
	JKSimMet


- Задание 2 (ПК7 – ИПК-7.3)
Сколько уровней математических моделей операций реализовано в USIM PAC согласно их общей классификации?.
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 3 (ПК7 – ИПК-7.3)
Какая база данных располагается за вкладкой UNIT на панели инструментов программного пакета USIM PAC?.
	Впишите ответ
	
	Библиотека оборудования


- Задание 4 (ПК7 – ИПК-7.3)
Вещественный состав и расход в потоке питания фабрики должны быть определены пользователем до запуска расчета в программный пакет USIM PAC?.
	Впишите ответ
	
	да

	
	
	должен


- Задание 5 (ПК7 – ИПК-7.3)
Модели какого уровня позволяют установить целевые показатели производительности для различных технологических операций схемы фабрики при моделировании в программном пакете USIM PAC?.
	Впишите ответ
	
	0


- Задание 6 (ПК7 – ИПК-7.3)
Чтобы провести исследование возможности повышения производительности, Вам необходимо начать с моделирования действующей фабрики в программном пакете USIM PAC?.
	Впишите ответ
	
	да


- Задание 7 (ПК7 – ИПК-7.3)
Как называется модуль, ответственный за выполнение анализа чувствительности в программном пакете USIM PAC?.
	Впишите ответ
	
	супервайзер


- Задание 8 (ПК7 – ИПК-7.3)
Как называется варьируемый показатель модуля анализа чувствительности в программном пакете USIM PAC?.
	Впишите ответ
	
	валидатор


- Задание 9 (ПК7 – ИПК-7.3)
Параметр сенсор в программном пакете USIM PAC - это параметр, значение которого отслеживается при анализе чувствительности?.
	Впишите ответ
	
	да


- Задание 10 (ПК7 – ИПК-7.3)
Функция какой скорости, определяемая в программном пакете JKSimMet, приведена на рисунке?.
[image: ]
	Впишите ответ
	
	разгрузки

	
	
	Скорости разгрузки

	
	
	Функция скорости разгрузки
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	Впишите ответ
	
	разрушения

	
	
	Скорости разрушения

	
	
	Функция скорости разрушения
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