Системы разработки рудных месторождений

ОПК-13. Способен оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства.
ИОПК-13.1 Демонстрирует знания отраслевых правил безопасности и состав производственных процессов.

Задание 1 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что является основной целью подземной разработки рудных месторождений?
	Впишите ответ
	
	Извлечение руды с минимальными затратами и воздействием на окружающую среду



Задание 2 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Что такое вентиляционная камера в шахте?	
	Впишите ответ
	
	Участок, предназначенный для обеспечения воздухообмена и удаления вредных газов



Задание 3 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Какие факторы влияют на выбор способа подземной разработки месторождения? (выберите все подходящие)	
	Впишите ответ
	
	 Геологические условия и структура породы	
Размеры и глубина месторождения	
Экономическая эффективность метода



Задание 4 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какие основные способы проветривания используются в шахтах? (выберите все подходящие)	
	Впишите ответ
	
	Нагнетательная	
 Всасывающая	
 Комбинированная



Задание 5 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что из перечисленного является важным этапом при подготовке системы разработки с обрушением?	
	Впишите ответ
	
	Проведение детальных геологических исследований и расчетов параметров обрушения



Задание 6 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
При какой схеме проветривания главный ствол располагается в центре шахтного поля, а вспомогательные стволы – на флангах:	
	Впишите ответ
	
	Комбинированной	





Задание 7 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Как называется транспортный горизонт, по которому руда транспортируется к шахтному стволу:	
	Впишите ответ
	
	откаточный



Задание 8 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Часть этажа, ограниченная вентиляционно-ходовыми восстающими. Включает в себя несколько очистных камер и обслуживается одним рудоспуском	
	Впишите ответ
	
	блок	



Задание 9 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Горные работы по проведению выработок, открывающих доступ с поверхности земли к рудному телу или всему месторождению, или от какой-либо разрабатываемой части месторождения к ниже- или вышележащей неотработанной части месторождения и обеспечивающих возможность подготовки месторождения к эксплуатации	
	Впишите ответ
	
	вскрытие	



Задание 10 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Работы, проводимые с целью вскрытия месторождения полезного ископаемого или его части для последующей разработки, а также работы по возведению горнотехнических сооружений и надшахтных зданий	
	Впишите ответ
	
	горнокапитальные работы



Задание 11 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Какой считается система разработки месторождения полезного ископаемого, отвечающая требованиям безопасного ведения работ, наибольшей экономичности и высокой интенсивности выемки?
	Впишите ответ
	
	рациональной



Задание 12 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Разделение месторождения на отдельные участки (этажи, панели и очистные блоки) и собственно подготовка внутри этих участков к началу очистных работ	
	Впишите ответ
	
	подготовка



Задание 14 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Обязательными ли требованием к вскрытию рудных месторождений является необходимость наличия двух выходов на земную поверхность	
	Впишите ответ
	
	обязательным



Задание 15 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Число главных рудоподъемных стволов зависит от: 	
	Впишите ответ
	
	мощности рудника, многосортности добываемой руды, количества независимых подъемных горизонтов



Задание 16 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Является ли целю вскрытия месторождений добыча полезного ископаемого:	
	Впишите ответ
	
	нет




ИОПК-13.2 Осуществляет анализ и обоснование предложений по совершенствованию организации горного производства. 

Задание 17 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 К какому термину относится следующая формулировка: "Это смесь руды с примешавшейся к ней в процессе добычи пустой породой"?	
	Впишите ответ
	
	Рудная масса



Задание 18 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какая из нижеперечисленных последовательностей стадий подземной разработки месторождений является правильной?	
	Впишите ответ
	
	Вскрытие-подготовка-очистная выемка



Задание 19 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Как называется уменьшение содержания полезного компонента в рудной массе по сравнению с содержанием его в массиве?	
	Впишите ответ
	
	Разубоживание



Задание 20 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 К какому типу выработок относятся капитальные квершлаги?	
	Впишите ответ
	
	К вскрывающим выработкам



Задание 21 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Как называется горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, пройденная вкрест простирания рудного тела?
	Впишите ответ
	
	Квершлаг



Задание 22 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Как называется поверхность полезного ископаемого или вмещающих пород, передвигающаяся в пространстве, с которой непосредственно осуществляется их выемка?
	Впишите ответ
	
	Забой



Задание 23 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что называют взаимное расположение и порядок проведения подготовительных и очистных выработок, связанных в единую пространственную конструкцию, а также взаимосвязь и порядок выполнения основных производственных процессов?	
	Впишите ответ
	
	Системой разработки рудных месторождений



Задание 24 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Геологическое образование твердой деформируемой среды минерального состава
	Впишите ответ
	
	Горные породы



Задание 25 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Горный массив – это?	
	Впишите ответ
	
	Совокупность горных пород	



Задание 26 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Горные породы, которые при современных технико-экономических условиях целесообразно извлекать из недр с целью дальнейшего их использования в природном виде или после соответствующей переработки?	
	Впишите ответ
	
	Полезные ископаемые



Задание 27 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Искусственное скопление полезного ископаемого в отвалах и хвостохранилищах горных предприятий?	
	Впишите ответ
	
	Техногенное месторождение	



Задание 28 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Совокупность трещин различных размеров и происхождения, которые структурно разделяют массив пород на отдельности или блоки?	
	Впишите ответ
	
	Трещиноватость	



Задание 29 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Качество дробления руды при ее отбойке?	
	Впишите ответ
	
	Кусковатость



Задание 30 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Максимально допустимый размер куска рудной массы, на который рассчитаны рудоперепускные выработки, погрузочные и транспортные средства?	
	Впишите ответ
	
	Кондиционный	



Задание 31 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Минимальное содержание полезных компонентов, которое, принимают за основу при установлении промышленного контура залежей?	
	Впишите ответ
	
	Бортовое содержание



ОПК-14 Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов
ИОПК-14.1 Демонстрирует знания инновационных методов по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов
[bookmark: _GoBack]Задание 32 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Ценность руды, которая определяется стоимостью полезных компонентов, извлеченных из 1 т руды в результате добычи и переработки?	
	Впишите ответ
	
	Извлекаемая



Задание 33 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Запасы, которые удовлетворяют промышленным кондициям, т. е. экономически выгодны для разработки?	
	Впишите ответ
	
	Балансовые



Задание 34 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Запасы месторождения, которые вследствие низкого содержания полезного компонента, малой мощности рудных тел, сложности условий их разработки или вследствие необходимости применения очень сложных процессов переработки не могут быть использованы в настоящее время, но могут рассматриваться как объект промышленного освоения в будущем.	
	Впишите ответ
	
	Забалансовые



Задание 35 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
 Количественные потери, которые зависят от применяемой системы разработки?
	Впишите ответ
	
	Эксплуатационные



Задание 36 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Пустоты, образовавшиеся после выемки полезного ископаемого, заполняются со временем или сразу обрушающимися породами, в результате чего массив пород над месторождением деформируется и оседает. Как называется данный процесс?
	Впишите ответ
	
	Сдвижение



ИОПК-14.2 Осуществляет анализ и выбор инновационных решений при проектировании объектов горного производства
Задание 37 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Часть земной поверхности, подвергшаяся процессу сдвижения?	
	Впишите ответ
	
	Мульда сдвижения



Задание 38 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Горное предприятие, производящее разработку месторождения на отведенном для него участке земли (горном отводе) и состоящее из одной или нескольких производственных единиц – шахт, карьеров и вспомогательных – обслуживающих цехов?
	Впишите ответ
	
	Рудник



Задание 39 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Часть месторождения, отведенная для разработки рудником или шахтой?
	Впишите ответ
	
	Рудничное (шахтное) поле



Задание 40 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Совместная выемка нескольких разновидностей и сортов руды в пределах блока?
	Впишите ответ
	
	Валовая	



Задание 41 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
 Выемка, при которой разные сорта руды (или руду и пустую породу) извлекают и транспортируют отдельно?	
	Впишите ответ
	
	Селективная



Задание 42 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой способ отбойки позволяет лучше сохранить контур рудного тела и снизить разубоживание?
	Впишите ответ
	
	Скважинная отбойка с точно рассчитанной линией наименьшего сопротивления



Задание 43 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что помогает повысить полноту извлечения руды при выпуске из блока с твердеющей закладкой?
	Впишите ответ
	
	Равномерный последовательный выпуск по всей площади камеры



Задание 44 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Как можно использовать хвосты обогащения в системах с закладкой?
	Впишите ответ
	
	Как основной заполнитель в составе твердеющей закладочной смеси



Задание 45 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой подход снижает потери ценного компонента при доставке руды?
	Впишите ответ
	
	Применение герметичных или закрытых транспортных систем



Задание 46 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что позволяет улучшить качество рудной массы при скважинной отбойке?
	Впишите ответ
	
	Оптимизация параметров взрыва для получения кондиционного куска без негабарита




