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ОПК-8. Способен работать с программным обеспечением общего, специального назначения и моделирования горных и геологических объектов.

ИОПК-8.1 Демонстрирует знания способов использования компьютерных и информационных технологий в деятельности горного инженера.

- Задание 1 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Коммуникационная система по сбору, передаче и переработке информации об объекте это 
	Впишите ответ
	
	Информационная система



- Задание 2 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Коммуникационная система по сбору, передаче, переработке информации об объекте, снабжающую работника любой профессии информацией для реализации ФУНК-ЦИИ управления
	Впишите ответ
	
	Информация



- Задание 3 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
ГИС – это геоинформационная … (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	система



- Задание 4 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Какие компоненты составляют структуру информационной системы? 
	Впишите ответ
	
	Математическое и программное обеспечение



- Задание 5 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
В каких координатах хранится и кодируется векторная модель информации о точечном объекте?
	Впишите ответ
	
	координаты Х и У



- Задание 6 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Как называется трехмерная разомкнутая поверхность, созданная с помощью сети взаимосвязанных треугольников?
	Впишите ответ
	
	ЦМП, цифровая модель поверхности



- Задание 7 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
ГГИС – это горно-геологические … системы (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	информационные



- Задание 8 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
На рисунке изображена прямоугольная трехмерная область моделируемого пространства, в границах которого осуществляется работа с моделями объектов горной технологии. Как называется эта область?
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	Впишите ответ
	
	область моделирования



- Задание 9 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Программа Micromine использует восточные, … и (при желании) Z координаты – EAST | NORTH | RL (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	северные



- Задание 10 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
С чего начинается работа с новым проектом в Micromine?
	Впишите ответ
	
	с создания проекта, с создания папки



ИОПК-8.2 Демонстрирует навыки математического и компьютерного моделирования горных и геологических объектов с учетом горно-геологических условий

- Задание 11 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Каркасные модели – это … поверхности и солиды (замкнутые (имеющие объем) объекты), состоящие из взаимосвязанных треугольников (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	трехмерные



- Задание 12 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
В Micromine существует способ, который использует маленькие блоки на границах рудного тела и большие блоки – внутри каркаса при создании … модели. Этот процесс называется субблокированием, когда происходит деление материнских блоков, которые пересекаются границей каркаса рудного тела? (укажите пропущенное слово).

	Впишите ответ
	
	блочной



- Задание 13 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Более распространённым способом построения каркаса подземной горной выработки в Micromine является способ создания каркаса на основе … выработки? (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	оси



- Задание 14 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Основную часть времени этот слой в Micromine используется для определения того, куда будут записываться новые стринги, точки, триангуляции или другие редактируемые слои. Как называется слой, в котором происходит процесс редактирования?
	Впишите ответ
	
	активный, жирный



- Задание 15 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
В Micromine можно использовать Сохраненный вид Визекса, применяя его для создания предварительно заданных групп слоев. Например, можно создать сохраненный … для слоев топографии, геологии и проектирования (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	вид



- Задание 16 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Основным элементом базы геоданных в ГИС является …
	Впишите ответ
	
	таблица



- Задание 17 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
При создании базы данных в Micromine эти файлы (устьев, инклинометрии, литологии и др.) обычно используются функциями для отображения и управления данными скважин. Какого файла, из числа перечисленных выше, не хватает при стандартном создании базы данных? Укажите его.
	Впишите ответ
	
	файл опробования



- Задание 18 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
В программе Micromine, при работе с объектом моделирования, в окне просмотра слоёв Визекса, были изменены настройки визуализации и необходимо сохранить форму, при этом слой будет выделен … цветом (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	синим






- Задание 19 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
С помощью инструмента Создать блочную модель в Micromine возможно создать файл пустой блочной модели, который можно использовать как вводные данные для других функций моделирования, также можно задать ограничения блоков и субблокировать блоки. Под какой цифрой на картинке он изображён?
[image: ]
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 20 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Этот инструмент используется в Micromine для создания каркасной модели, при этом можно выбрать режим (методы) триангуляции. Под какой цифрой на картинке он изображён?
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	Впишите ответ
	
	2
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