КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
МОДУЛЬ 5 
Энергоменеджмент предприятия
ДИСЦИПЛИНА 
Энергоаудит предприятия
- Задание 1 (ПК-1 – ИПК 1.1)
Какой прибор используется для измерения активной мощности в трёхфазной цепи?
	Впишите ответ
	
	Ваттметр


- Задание 2 (ПК-1 – ИПК 1.1)
Какой документ содержит перечень энергопотребляющего оборудования и его паспортные данные?
	Впишите ответ
	
	Энергетический паспорт


- Задание 3 (ПК-1 – ИПК 1.1)
Какой показатель рассчитывается как отношение полезно использованной энергии к суммарно потреблённой?
	Впишите ответ
	
	КПД


- Задание 4 (ПК-1 – ИПК 1.1)
Какой измерительный трансформатор используется для понижения тока до стандартного значения 5А?
	Впишите ответ
	
	Трансформатор тока


- Задание 5 (ПК-1 – ИПК 1.1)
Величина, которая характеризует отличие периодического сигнала от гармонической формы
	Впишите ответ
	
	Коэффициент гармоник


- Задание 6 (ПК-1 – ИПК 1.2)
показатель, который характеризует несимметрию трёхфазной системы напряжений в электрических сетях.
	Впишите ответ
	
	Коэффициент несимметрии


- Задание 7 (ПК-1 – ИПК 1.2)
Какой датчик используется для бесконтактного измерения температуры токоведущих частей?
	Впишите ответ
	
	Пирометрический датчик температуры


- Задание 8 (ПК-1 – ИПК 1.2)
Какой параметр рассчитывается как отношение максимальной нагрузки к установленной мощности?
	Впишите ответ
	
	Коэффициент спроса
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Какой показатель эффективности использования электроэнергии на единицу выпускаемой продукции?
	Впишите ответ
	
	Удельный расход


- Задание 10 (ПК-1 – ИПК 1.2)
Метод измерения мощности в трёхфазной цепи, который используют в трёхпроводной системе при симметричной и несимметричной нагрузке.
	Впишите ответ
	
	Метод двух ваттметров


- Задание 11 (ПК-1 – ИПК 1.2)
Какой прибор регистрирует гармонический состав напряжения и тока?
	Впишите ответ
	
	Анализатор гармоник


- Задание 12 (ПК-1 – ИПК 1.2)
Какой метод контроля состояния высоковольтного выключателя основан на измерении вибрации его механизма при операциях включения/отключения?
	Впишите ответ
	
	Вибродиагностика



