КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Металлургия черных металлов


- Задание 1 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая руда является основной для производства чугуна?
1. Гематит (Fe₂O₃)
2. Боксит
3. Халькопирит
4. Касситерит
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 2 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной агрегат для производства чугуна:
1. Доменная печь
2. Мартеновская печь
3. Конвертер
4. Электродуговая печь
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 3 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какие материалы загружаются в доменную печь?
1. Железная руда, кокс, флюс
2. Стальной лом, известь
3. Чугун, руда
4. Шлак, ферросплавы
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 4 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «агломерация» железной руды?
1. Спекание мелких рудных частиц в куски
2. Измельчение руды
3. Обогащение руды
4. Плавка руды
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 5 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Продукты доменной плавки:
1. Чугун, шлак, доменный газ
2. Сталь, шлак
3. Сталь, газ
4. Чугун, сталь
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 6 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для передела чугуна в сталь?
1. Конвертерный, мартеновский, электроплавка
2. Доменная плавка
3. Агломерация
4. Обогащение
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 7 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кислородно-конвертерный процесс»?
1. Продувка жидкого чугуна кислородом для выжигания примесей
2. Плавка в электропечи
3. Плавка в мартеновской печи
4. Разливка стали
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 8 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какие примеси удаляются в конвертере?
1. Углерод, кремний, марганец, фосфор, сера
2. Железо
3. Алюминий
4. Медь
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 9 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «электродуговая сталеплавильная печь» (ДСП)?
1. Печь для плавки стали с использованием электрической дуги
2. Печь для чугуна
3. Печь для прокатки
4. Печь для термической обработки
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 10 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая сталь называется «легированной»?
1. Сталь, содержащая специальные добавки (хром, никель, молибден и др.)
2. Сталь без добавок
3. Сталь с высоким содержанием углерода
4. Низкоуглеродистая сталь
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 11 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «непрерывная разливка стали» (МНЛЗ)?
1. Процесс получения заготовок путём заливки стали в кристаллизатор с вытягиванием
2. Разливка в изложницы
3. Прокатка слитков
4. Охлаждение стали
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 12 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая печь используется для нагрева заготовок под прокатку?
1. Методическая печь
2. Доменная печь
3. Конвертер
4. Электропечь
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 13 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «прокатный стан»?
1. Оборудование для пластической деформации металла между валками
2. Печь для плавки
3. Устройство для разливки
4. Ковочный молот
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 14 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой продукт получается в результате горячей прокатки слябов?
1. Листовой прокат, толстый лист
2. Проволока
3. Трубы
4. Рельсы
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 15 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «ферросплавы»?
1. Сплавы железа с другими элементами (марганцем, кремнием, хромом)
2. Чистое железо
3. Чугун
4. Шлак
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 16 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего используются ферросплавы в сталеплавильном производстве?
1. Для легирования и раскисления стали
2. Для получения чугуна
3. Для агломерации
4. Для обогащения руды
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 17 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «ковкий чугун»?
1. Чугун, полученный путем графитизации отливок
2. Белый чугун
3. Серый чугун
4. Высокопрочный чугун
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 18 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой чугун имеет графит в хлопьевидной форме?
1. Ковкий чугун
2. Серый чугун
3. Высокопрочный чугун (с шаровидным графитом)
4. Белый чугун
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 19 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «раскисление стали»?
1. Удаление растворённого кислорода из жидкой стали
2. Удаление серы
3. Удаление фосфора
4. Легирование
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 20 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какие раскислители применяются в сталеплавильном производстве?
1. Алюминий, ферросилиций, ферромарганец
2. Сера
3. Фосфор
4. Углерод
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 21 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «внепечная обработка стали»?
1. Доводка стали по составу и температуре вне плавильного агрегата (ковш-печь)
2. Плавка в печи
3. Разливка
4. Прокатка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 22 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая сталь имеет содержание углерода до 0,25%?
1. Низкоуглеродистая
2. Среднеуглеродистая
3. Высокоуглеродистая
4. Легированная
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 23 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для получения стали с низким содержанием фосфора и серы?
1. Переплавка в электропечах с основным шлаком и внепечная обработка
2. Доменная плавка
3. Агломерация
4. Прокатка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 24 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «мартеновская печь»?
1. Устаревшая печь для производства стали, работающая на жидком чугуне и ломе
2. Доменная печь
3. Конвертер
4. Электропечь
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 25 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая печь позволяет получать самые чистые стали (сверхчистые)?
1. Электрошлаковый переплав (ЭШП) и вакуумно-дуговой переплав (ВДП)
2. Конвертер
3. Мартеновская печь
4. Доменная печь
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 26 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «окалина» в металлургии?
1. Оксиды железа, образующиеся на поверхности при нагреве и прокатке
2. Шлак
3. Готовый прокат
4. Руда
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 27 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для удаления окалины с поверхности заготовок?
1. Гидросбив (вода под высоким давлением)
2. Химическое травление
3. Механическая очистка
4. Все перечисленные
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 28 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «сортопрокатный стан»?
1. Стан для производства сортового проката (круг, квадрат, уголок)
2. Стан для листов
3. Стан для труб
4. Стан для рельсов
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 29 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой чугун используется для производства стали?
1. Передельный чугун
2. Литейный чугун
3. Ковкий чугун
4. Высокопрочный чугун
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 30 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «спечённая руда» (агломерат)?
1. Окускованная железная руда для доменной плавки
2. Чистая руда
3. Концентрат
4. Шлак
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 31 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое топливо используется в доменной печи?
1. Кокс
2. Природный газ
3. Мазут
4. Уголь
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 32 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «флюс» в доменной плавке?
1. Добавка (известняк) для связывания пустой породы в шлак
2. Топливо
3. Руда
4. Восстановитель
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 33 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «доменный газ»?
1. Побочный продукт доменной плавки, используется как топливо
2. Природный газ
3. Кислород
4. Азот
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 34 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс происходит в горне доменной печи?
1. Сжигание кокса, плавление чугуна и шлака
2. Восстановление железа
3. Нагрев шихты
4. Охлаждение
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 35 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «шлак» в доменной печи?
1. Расплав пустой породы и флюса
2. Чугун
3. Руда
4. Кокс
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 36 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой способ производства стали является основным в современной металлургии?
1. Кислородно-конвертерный и электроплавка
2. Мартеновский
3. Бессемеровский
4. Томасовский
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 37 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «разливка стали на МНЛЗ»?
1. Непрерывное литьё заготовок
2. Разливка в изложницы
3. Прокатка
4. Охлаждение
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 38 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая сталь называется «нержавеющей»?
1. Сталь, содержащая хром (более 12%) и никель
2. Углеродистая сталь
3. Инструментальная сталь
4. Конструкционная сталь
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 39 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «феррит» в структуре стали?
1. Твёрдый раствор углерода в α-железе
2. Карбид железа
3. Аустенит
4. Мартенсит
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 40 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид термической обработки применяется для улучшения обрабатываемости стали?
1. Отжиг
2. Закалка
3. Отпуск
4. Нормализация
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 41 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цемент» в металлургии?
1. Карбид железа Fe₃C (цементит)
2. Связующий материал
3. Флюс
4. Руда
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 42 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая сталь используется для изготовления режущих инструментов?
1. Инструментальная сталь (высокоуглеродистая или быстрорежущая)
2. Конструкционная сталь
3. Нержавеющая сталь
4. Низкоуглеродистая сталь
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 43 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «чугун»?
1. Сплав железа с углеродом (содержание C > 2,14%)
2. Сплав железа с углеродом (C < 2,14%)
3. Чистое железо
4. Окалина
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 44 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс называется «доменный»?
1. Получение чугуна из железных руд в доменной печи
2. Получение стали
3. Прокатка
4. Термическая обработка
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 45 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «бессемеровский процесс»?
1. Устаревший способ производства стали продувкой чугуна воздухом
2. Современный способ
3. Электроплавка
4. Доменный процесс
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 46 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая сталь имеет высокое содержание углерода (более 0,6%)?
1. Высокоуглеродистая
2. Низкоуглеродистая
3. Среднеуглеродистая
4. Легированная
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 47 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «литая заготовка» (сляб, блюм)?
1. Продукт непрерывной разливки стали
2. Прокат
3. Поковка
4. Шлак
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 48 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным легирующим элементом в быстрорежущих сталях?
1. Вольфрам
2. Хром
3. Ванадий
4. Молибден
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 49 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «изложница»?
1. Форма для разливки стали в слитки
2. Печь
3. Прокатный стан
4. Кристаллизатор МНЛЗ
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 50 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной способ производства стали из лома:
1. Электродуговая плавка
2. Конвертерный процесс
3. Мартеновский процесс
4. Доменный процесс
	Впишите ответ
	
	1





