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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)


УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ


ПК-1 Способен к управлению эффективностью инвестиционного проекта
ИПК-1.1 Знает способы и методы управления инвестиционными проектами

Тест по дисциплине «Управление общепромышленными объектами»

1. Назовите основной документ, регламентирующий эксплуатацию промышленных объектов в Российской Федерации.  
федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

2. Укажите минимальный срок действия лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта.  
пять лет

3. Рассчитайте годовую потребность в электроэнергии (в киловатт-часах), если среднесуточное потребление составляет 250 кВт·ч.  
91250

4. Назовите организацию, осуществляющую государственный надзор за промышленной безопасностью в России.  
Ростехнадзор

5. Укажите срок, в течение которого работодатель обязан провести внеплановый инструктаж при изменении технологического процесса.  
немедленно

6. Рассчитайте коэффициент использования оборудования, если оно работало 1800 часов в году при установленном фонде времени 2000 часов. Ответ дайте с точностью до целых в процентах.  
90

7. Назовите основной нормативный документ по охране труда на промышленных предприятиях.  
правила по охране труда

8. Укажите минимальную периодичность проведения проверки знаний по промышленной безопасности для рабочих.  
один раз в год

9. Рассчитайте месячный фонд оплаты труда (в рублях), если средняя заработная плата одного работника составляет 45000 рублей, а численность персонала — 12 человек.  
540000

ИПК-1.2 Умеет оценивать показатели эффективности инвестиционного проекта



10. Назовите вид технического осмотра, проводимого после капитального ремонта оборудования.  
пусконаладочные испытания

11. Укажите основную цель управления общепромышленными объектами.  
обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации

12. Рассчитайте годовую амортизацию (в рублях), если первоначальная стоимость оборудования — 2400000 рублей, а норма амортизации — 10% годовых.  
240000

13. Назовите основной показатель надёжности оборудования.  
коэффициент готовности

14. Укажите срок хранения журналов учёта инструктажей по охране труда.  
45 лет

15. Рассчитайте удельный расход воды (в литрах на единицу продукции), если за смену произведено 500 единиц продукции и израсходовано 7500 литров воды.  
15

16. Назовите документ, подтверждающий соответствие оборудования требованиям промышленной безопасности.  
паспорт безопасности

17. Укажите минимальную температуру воздуха в производственных помещениях при выполнении лёгких работ.  
16 градусов Цельсия

18. Рассчитайте коэффициент сменности оборудования, если в цехе работает 30 станков в одну смену и 20 станков во вторую смену. Ответ дайте с точностью до целых.  
2

19. Назовите основной регулирующий орган для энергоснабжающих организаций на промышленных объектах.  
Федеральная антимонопольная служба
ИПК-1.3 Владеет основными принципами планирования и реализации инвестиционного проекта
[bookmark: _GoBack]
20. Укажите максимальную продолжительность рабочей недели для работников, занятых на вредных производствах.  
36 часов

21. Рассчитайте годовую экономию от снижения удельного расхода топлива на 5%, если годовой расход составлял 800 тонн. Ответ дайте в тоннах.  
40

22. Назовите основной метод оценки рисков на промышленных объектах.  
анализ опасностей и рисков

23. Укажите минимальный состав аварийно-спасательной службы на опасном производственном объекте.  
шесть человек

24. Рассчитайте коэффициент эффективности использования производственной площади (в процентах), если фактически используется 1200 м² из 1500 м². Ответ дайте с точностью до целых.  
80

25. Назовите основной документ, определяющий порядок расследования несчастных случаев на производстве.  
Трудовой кодекс Российской Федерации

26. Укажите максимальный срок действия декларации промышленной безопасности.  
10 лет

27. Рассчитайте среднемесячное потребление сжатого воздуха (в кубометрах), если суточное потребление составляет 120 м³.  
3600

28. Назовите организацию, отвечающую за страхование ответственности владельцев опасных объектов.  
Российский союз автостраховщиков

29. Укажите минимальный уровень квалификации специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования.  
инженер с высшим образованием

30. Рассчитайте количество дней простоя в году, если коэффициент использования оборудования составляет 95% при 300 рабочих днях. Ответ дайте в целых днях.  
15
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