Технология и безопасность взрывных работ
- Задание 1 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Как называется группа шпуров, предназначенная для создания дополнительной свободной поверхности?
	Впишите ответ
	
	Врубовые шпуры


- Задание 2 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Как называются врубы имеющие в своей конструкции компенсационные шпуры или скважины?
	Впишите ответ
	
	Разрушающие


- Задание 3 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Какой цвет оболочки патрона характерен для взрывчатых веществ II класса по условиям применения?
	Впишите ответ
	
	Красный


- Задание 4 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Как называется показатель буровзрывных работ, связывающий длину шпура и величину уходки за цикл?
	Впишите ответ
	
	Коэффициент использования шпура


- Задание 5 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Как называется показатель буровзрывных работ, оценивающий качество оконтуривания выработки?
	Впишите ответ
	
	Коэффициент излишка сечения


- Задание 6 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Какой вид начального импульса является основным для горного дела?
	Впишите ответ
	
	Взрывной


- Задание 7 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Что понимают под «патроном взрывчатого вещества с введенным в него средством инициирования»?
	
	
	Патрон-боевик



- Задание 8 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какие ядовитые газообразные продукты взрыва характерны для положительного кислородного баланса?
	Впишите ответ
	
	Оксиды азота


- Задание 9 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Как называется процесс приложения начального импульса к заряду.
	Впишите ответ
	
	Инициирование


- Задание 10 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Как называется процесс чрезвычайно быстрого выделения энергии в ограниченном объеме, связанный с изменением состояния вещества?
	Впишите ответ
	
	Взрыв 


- Задание 11 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что понимают под «восприимчивостью взрывчатых веществ к определенному виду внешнего воздействия»?
	Впишите ответ
	
	Чувствительность взрывчатых веществ


- Задание 12 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Укажите тип взрывчатого вещества, в состав которого в обязательном порядке входит аммиачная селитра.
	Впишите ответ
	
	Аммиачно-селитренные


- Задание 13 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Как называется высшая форма взрывчатого превращения, для которой характерно: распространение по среде со сверхзвуковой скоростью, огромная скорость распространения, продвижение химической реакции вслед за ударной волной?
	Впишите ответ
	
	Детонация


- Задание 14 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Для какого вида кислородного баланса характерно образование углекислого газа, паров воды, свободного азота?
	Впишите ответ
	
	Нулевого


- Задание 15 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Для какого вида кислородного баланса характерно образование угарного газа?
	Впишите ответ
	
	Отрицательного


- Задание 16 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Как называются добавки, вводимые в состав взрывчатого вещества с целью увеличения чувствительности?
	Впишите ответ
	
	Сенсибиизирующие


- Задание 17 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Как называется добавка, вводимая в состав эмульсионного взрывчатого вещества с целью создания химической связи между молекулами водного раствора и индустриальным маслом?
	Впишите ответ
	
	Эмульгатор




ИОПК-9.2 Знает принципы и порядок управления горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов. 
- Задание 18 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Как называется заряд, который не может быть взорван по причинам технического характера?
	Впишите ответ
	
	Отказ

	Впишите ответ
	
	Отказом


- Задание 19 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какая зона вводится при производстве взрывных работ перед началом заряжания с момента доставки взрывчатых материалов к местам производства работ, в пределах которой запрещается находиться людям, не связанным с заряжанием?
	Впишите ответ
	
	Запретная зона


- Задание 20 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какой конструктивный элемент в составе электродетонатора обеспечивает замедление при его срабатывании?
	Впишите ответ
	
	Замедляющий состав


- Задание 21 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какое количество взрывчатых веществ допускается переносить в сумках без средств инициирования (ответ дайте в кг)?
	Впишите ответ
	
	24


- Задание 22 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какое количество взрывчатых материалов допускается переносить взрывнику при совместной доставке средств инициирования и взрывчатых веществ (ответ дайте в кг)?
	Впишите ответ
	
	12


- Задание 23 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Укажите общее название простейших взрывчатых веществ типа «АС-ДТ» (аммиачная селитра – дизельное топливо).
	Впишите ответ
	
	Гранулиты


- Задание 24 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Разрешается ли проводить электрическое взрывание непосредственно от силовой или осветительной сети без предназначенных для этого устройств?
	Впишите ответ
	
	Запрещается


- Задание 25 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)
Что является базовым документом для разработки проектов массовых взрывов в организации?
	Впишите ответ
	
	Типовой проект производства БВР
Типовой проект
Типовой проект буровзрывных работ


- Задание 26 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)
Что является основанием для выдачи взрывчатых материалов взрывнику для производства работ?
	Впишите ответ
	
	Наряд-путевка


- Задание 27 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)
Как называется показатель буровзрывных работ, оценивающий качество оконтуривания выработки?
	Впишите ответ
	
	Коэффициент излишка сечения




