Основы горного дела ( открытая геотехнология)

ОПК-2 Способен применять навыки анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов

ИОПК-2.1 Умеет анализировать горно-геологические условия залегания месторождений

- Задание 1 (ОПК2 – ИОПК2.1)
Подготовка горных пород к выемке, выемочно-погрузочные работы, транспортирование горной массы, складирование полезного ископаемого и отвалообразование вскрышных пород – являются?

	Впишите ответ
	
	Основными технологическими процессами

	
	
	основными технологическими процессами




- Задание 2 (ОПК2 – ИОПК2.1)  
Какое максимально возможное количество основных технологических процессов возможно при открытом способе разработки? 
	Впишите ответ
	
	4

	
	
	 4



- Задание 3 (ОПК2 – ИОПК2.1)  
Как называется количество вскрышных пород, приходящееся на единицу полезного ископаемого? 
	Впишите ответ
	
	Коэффициент вскрыши

	
	
	коэффициент вскрыши



- Задание 4 (ОПК2 – ИОПК2.1)  
Как называется отношение объема вскрышных пород в конечных контурах карьера к геологическим запасам полезного ископаемого в этих же контурах?
	Впишите ответ
	
	Средний геологический коэффициент вскрыши

	
	
	средний геологический коэффициент вскрыши



- Задание 5 (ОПК2 – ИОПК2.1) 
Как называется отношение объема вскрышных пород, прирезаемых к карьеру при расширении его границ, к одновременно прирезаемым запасам полезного ископаемого? 

	Впишите ответ
	
	Контурный коэффициент вскрыши

	
	
	[bookmark: _GoBack]контурный коэффициент вскрыши



- Задание 6 (ОПК2 – ИОПК2.1)  
Относительный показатель трудности бурения зависит от? 

	Впишите ответ
	
	Пределов прочности на сжатие и сдвиг и плотности пород в естественном состоянии

	
	
	пределов прочности на сжатие и сдвиг и плотности пород в естественном состоянии



ИОПК-2.2 Знает принципы определения товарной ценности руды, бортового содержания полезного ископаемого.

- Задание 7(ОПК2 – ИОПК2.2)  
Какой вид бурения позволяет бурить наиболее крепкие породы? 
	Впишите ответ
	
	Ударно-вращательное бурение

	
	
	ударно-вращательное бурение



- Задание 8 (ОПК2 – ИОПК2.2)  
Шнековое бурение относится к?  

	Впишите ответ
	
	Вращательному бурению

	
	
	вращательному бурению



- Задание 9 (ОПК2 – ИОПК2.2)  
Бурение с погружными пневмоударниками относится к? 
	Впишите ответ
	
	Ударно-вращательному бурению

	
	
	ударно-вращательному бурению
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 - Задание 10 (ОПК2 – ИОПК2.2)  
Буровые станки типа СБШ относятся к? 

	Впишите ответ
	
	Шарошечному бурению

	
	
	шарошечному бурению



- Задание 11 (ОПК2 – ИОПК2.2)  
Для каких пород рекомендуется использовать термическое (огневое) бурение? 
	Впишите ответ
	
	Монолитные кварцсодержащие породы

	
	
	монолитные кварцсодержащие породы



- Задание 12 (ОПК2 – ИОПК2.2)  
Удельный расход ВВ? 

	Впишите ответ
	
	Необходимое количество ВВ, требуемое для разрушения единицы объема взрываемой среды

	
	
	необходимое количество ВВ, требуемое для разрушения единицы объема взрываемой среды



ИОПК-2.3 Умеет самостоятельно работать с текстовой и графической геологической документацией.

- Задание 13 (ОПК2 – ИОПК2.3)  
Линия сопротивления по подошве (ЛСПП) представляет собой?
	Впишите ответ
	
	Расстояние от нижней бровки уступа до оси заряда

	
	
	расстояние от нижней бровки уступа до оси заряда



- Задание 14 (ОПК2 – ИОПК2.3)  
Рассредоточение заряда взрывчатого вещества по длине скважины позволяет?
	Впишите ответ
	
	Уменьшить выход негабарита

	
	
	уменьшить выход негабарита



- Задание 15 (ОПК2 – ИОПК2.3)  
Ширина развала взорванной горной массы не зависит от?
	Впишите ответ
	
	Расстояния между скважинами в ряду

	
	
	расстояния между скважинами в ряду



- Задание 16 (ОПК2 – ИОПК2.3)  
Какую размерность не могут иметь коэффициенты вскрыши?

	Впишите ответ
	
	м3*м3

	
	
	м3⸱м3



- Задание 17 (ОПК2 – ИОПК2.3)  
По последовательности выполнения работ на карьере, выемочно-погрузочные работы по счету являются?
	Впишите ответ
	
	Вторым технологическим процессом

	
	
	вторым технологическим процессом



- Задание 18 (ОПК2 – ИОПК2.3)  
По своему назначению все выемочные машины подразделяются на?

	Впишите ответ
	
	Выемочно-погрузочные и выемочно-транспортирующие

	
	
	выемочно-погрузочные и выемочно-транспортирующие



ПК-2 Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых
ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности

- Задание 19 (ПК2 – ИПК2.1)  
Одноковшовые экскаваторы мехлопаты относятся к?
	Впишите ответ
	
	Выемочным машинам цикличного действия

	
	
	выемочным машинам цикличного действия



- Задание 20 (ПК2 – ИПК2.1)  
Заходкой называют? 

	Впишите ответ
	
	Поверхность массива полезных ископаемых или горных пород являющаяся объектом выемки

	
	
	поверхность массива полезных ископаемых или горных пород являющаяся объектом выемки



- Задание 21 (ПК2 – ИПК2.1) 
По расположению относительно фронта работ уступа заходки подразделяются на? 

	Впишите ответ
	
	Продольные, поперечные, диагональные

	
	
	продольные, поперечные, диагональные



- Задание 22 (ПК2 – ИПК2.1)
Ширина нормальной заходки?
	Впишите ответ
	
	Ан =(1,5 - 1,7) от Rч.у

	
	
	Ан =(1,5 - 1,7) от Rч.у



- Задание 23 (ПК2 – ИПК2.1)  
По характеру движения транспортных средств при выемке пород в пределах заходки последние подразделяются на? 
	Впишите ответ
	
	Тупиковые, сквозные

	
	
	тупиковые, сквозные


       	
- Задание 24 (ПК2 – ИПК2.1)  
Вид экскаватора для производства выемочно-погрузочных работ на карьере определяется исходя из?
	Впишите ответ
	
	Производственной мощности карьера и принятой высоты уступа

	
	
	производственной мощности карьера и принятой высоты уступа



- Задание 25 (ПК2 – ИПК2.1)  
Как называется третий технологический процесс? 
	Впишите ответ
	
	Транспортирование горной массы

	
	
	транспортирование горной массы


       	
- Задание 26 (ПК2 – ИПК2.1)  
Какой способ механического бурения предназначен для бурения самых крепких горных пород?
	Впишите ответ
	
	Ударно-вращательный
Пневмоударный

	
	
	ударно-вращательный
пневмоударный




ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

- Задание 27 (ПК2 – ИПК2.2)  
Одноковшовые экскаваторы мехлопаты относятся к?
	Впишите ответ
	
	Выемочным машинам цикличного действия

	
	
	выемочным машинам цикличного действия



- Задание 28 (ПК2 – ИПК2.2)  
Заходкой называют? 

	Впишите ответ
	
	Поверхность массива полезных ископаемых или горных пород являющаяся объектом выемки

	
	
	поверхность массива полезных ископаемых или горных пород являющаяся объектом выемки



- Задание 29 (ПК2 – ИПК2.2)
По расположению относительно фронта работ уступа заходки подразделяются на? 

	Впишите ответ
	
	Продольные, поперечные, диагональные

	
	
	продольные, поперечные, диагональные



- Задание 30 (ПК2 – ИПК2.2)
Ширина нормальной заходки?
	Впишите ответ
	
	Ан =(1,5 - 1,7) от Rч.у

	
	
	Ан =(1,5 - 1,7) от Rч.у



- Задание 31 (ПК2 – ИПК2.2) 
По характеру движения транспортных средств при выемке пород в пределах заходки последние подразделяются на? 
	Впишите ответ
	
	Тупиковые, сквозные

	
	
	тупиковые, сквозные


       	
- Задание 32 (ПК2 – ИПК2.2)  
Вид экскаватора для производства выемочно-погрузочных работ на карьере определяется исходя из?
	Впишите ответ
	
	Производственной мощности карьера и принятой высоты уступа

	
	
	производственной мощности карьера и принятой высоты уступа



- Задание 33 (ПК2 – ИПК2.2)  
Как называется третий технологический процесс? 
	Впишите ответ
	
	Транспортирование горной массы

	
	
	транспортирование горной массы


       	
- Задание 34 (ПК2 – ИПК2.2)  
Какой способ механического бурения предназначен для бурения самых крепких горных пород?
	Впишите ответ
	
	Ударно-вращательный
Пневмоударный

	
	
	ударно-вращательный
пневмоударный



- Задание 35 (ПК2 – ИПК2.2) 
Какой способ механического бурения предназначен для бурения самых крепких горных пород?
	Впишите ответ
	
	Ударно-вращательный
Пневмоударный

	
	
	ударно-вращательный
пневмоударный
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