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ПК-2	Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых
ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности.

Задание 1 (ПК-2 – ИПК-2.1)
На какое количество временных отрезков, как правило, разбивается календарный год при составлении плана развития горных работ? 
	Впишите ответ
	
	4



Задание 2 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Как называют часть балансовых запасов твёрдых полезных ископаемых, не извлечённая из недр при разработке месторождения.
	Впишите ответ
	
	Потери
Потери полезного ископаемого
Потери руды



Задание 3 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Как называют потерю качества полезного ископаемого, происходящая от снижения содержания полезного компонента или полезной составляющей при его добыче по сравнению с содержанием их в балансовых запасах?
	Впишите ответ
	
	Разубоживание



Задание 4 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какие виды работ планируют при разработке плана развития горных работ?
	Впишите ответ
	
	Вскрышные и добычные
Добычные и вскрышные



Задание 5 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какому документу, имеющемуся на горнодобывающем предприятии, должен обязательно соответствовать план развития горных работ?

	Впишите ответ
	
	Проекту
Техническому проекту
Проекту на разработку месторождения




Задание 6 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Допускается ли отклонение контуров карьера в плане развития горных работ от контуров, предусмотренных на данный календарный год техническим проектом? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 7 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Как называется коэффициент вскрыши, который определяется на каждый календарный год планирования? 
	Впишите ответ
	
	Текущий



Задание 8 (ПК-2 – ИПК-2.1)
До какого временного периода (лет) осуществляется среднесрочное планирование горных работ на карьерах? 
	Впишите ответ
	
	3



Задание 9 (ПК-2 – ИПК-2.1)
До какого временного периода (лет) осуществляется краткосрочное планирование горных работ на карьерах? 
	Впишите ответ
	
	1



Задание 10 (ПК-2 – ИПК-2.1)
К какому виду планирования относят месячное, недельно-суточное? 
	Впишите ответ
	
	Краткосрочное



Задание 11 (ПК-2 – ИПК-2.1)
К какому виду планирования относят планирование на период более 3 лет? 
	Впишите ответ
	
	Долгосрочное



ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

Задание 12 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Что называют процессом подготовки управленческого решения, основанного на обработке исходной информации и включающего в себя выбор целей, определение средств и путей их достижения посредством сравнительной оценки альтернативных вариантов и принятия наиболее реального из них в ожидаемых условиях?
	Впишите ответ
	
	Планирование
Планирование горных работ
Планирование открытых горных работ



Задание 13 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какое максимальное количество основных технологических процессов учитывается при планировании открытых горных работ? 
	Впишите ответ
	
	4



Задание 14 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Что называют количеством грузов в кубометрах или тоннах, перевозимых в карьере в единицу времени: час, смену и др.? 
	Впишите ответ
	
	Грузооборот



Задание 15 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Что такое - часть грузооборота, характеризующаяся устойчивым во времени направлением перемещения грузов (вскрышных пород, полезного ископаемого)? 
	Впишите ответ
	
	Грузопоток



Задание 16 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Процесс планирования, в большей степени сосредоточенный на определении плана на весь срок службы рудника, называют? 
	Впишите ответ
	
	Стратегическим планированием



Задание 17 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называют установленную проектом или исследованием последовательность выполнения во времени объёмов вскрышных и добычных работ на карьерах? 
	Впишите ответ
	
	Режим горных работ



Задание 18 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называется график режима горных работ, показывающий изменение объемов вскрышных и добычных работ во времени? 
	Впишите ответ
	
	Календарный план
Календарный график



Задание 19 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Увеличение ширины рабочих площадок при планировании горных работ ведет к увеличению или уменьшению угла рабочего борта карьера? 
	Впишите ответ
	
	Уменьшению






Задание 20 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как расшифровывается аббревиатура ВНБ применительно к конструкции борта карьера? 
	Впишите ответ
	
	Временно-нерабочий борт
Временный нерабочий борт



Задание 21 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Формирование ВНБ при планировании горных работ ведет к увеличению или уменьшению угла рабочего борта карьера? 
	Впишите ответ
	
	Увеличению




Задание 22 (ПК-2 – ИПК-2.2)
На какой временной период считается целесообразным переносить вскрышные работы при долгосрочном планировании более ранний или более поздний? 
	Впишите ответ
	
	Более поздний



Задание 23 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Увеличение угла рабочего борта карьера позволяет перенести объемы вскрыши на более ранний или более поздний периоды? 
	Впишите ответ
	
	Более поздний



Задание 24 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Уменьшение угла рабочего борта карьера позволяет перенести объемы вскрыши на более ранний или более поздний периоды? 
	Впишите ответ
	
	Более ранний



Задание 25 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Свыше какой глубины карьера, в метрах, целесообразно формировать ВНБ? 
	Впишите ответ
	
	200



ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых подземным способом.
ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов.






Задание 26 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Если срок отработки карьера не превышает … лет формирование ВНБ считается нецелесообразным. Сколько лет должен превышать срок разработки месторождения?
	Впишите ответ
	
	10



Задание 27 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Какая форма графика режима горных работ для условий отработки наклонных и крутопадающих месторождений является более целесообразной ступенчато возрастающая или ступенчато убывающая? 
	Впишите ответ
	
	Ступенчато возрастающая



Задание 28 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Какой график режима горных работ для условий отработки месторождений сроком до 10 лет является более целесообразным ступенчато возрастающий, ступенчато убывающий или равномерный? 
	Впишите ответ
	
	Равномерный



Задание 29 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Осуществляется ли планирование отвальных работ при разработке Календарного плана горных работ? 
	Впишите ответ
	
	Да



Задание 30 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Каким государственным в обязательном порядке согласовывается ежегодный план развития горных работ? 
	Впишите ответ
	
	Ростехнадзором



Задание 31 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Допускается ли корректировка плана развития горных работ в течение календарного года разработки? 
	Впишите ответ
	
	Да



Задание 32 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Допускается ли учитывать в плане развития горных работ карьерное оборудование, не предусмотренное проектом на разработку месторождения? 
	Впишите ответ
	
	Нет







Задание 33 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называются запасы полезного ископаемого месторождения или его части из числа балансовых запасов предприятия, освобожденные от покрывающих пустых пород или обнаженные вследствие естественных условий залегания, для разработки которых пройдена въездная траншея и выполнены горно-капитальные работы, предусмотренные техническим проектом? 
	Впишите ответ
	
	Вскрытые



Задание 34 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называются  запасы уступов (из числа вскрытых) с обнаженной верхней и боковой поверхностями, для разработки которых выполнены горно-подготовительные работы, предусмотренные техническим проектом? 
	Впишите ответ
	
	Подготовленные



Задание 35 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называются запасы представляют собой часть подготовленных запасов, для разработки которых выполнены вспомогательные работы и которые могут быть отработаны независимо от подвигания смежного верхнего уступа с оставлением рабочей площадки необходимой ширины? 
	Впишите ответ
	
	Готовые к выемке



Задание 36 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Допускается ли производство горных работ без согласованного с территориальными органами Ростехнадзора годового плана развития горных работ? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 37 (ПК-3 – ИПК-3.1)
За какое количество дней до назначенной в графике даты рассмотрения планов и схем развития горных работ на бумажном носителе и в электронном виде) Планы и схемы развития горных работ направляются пользователем недр в орган государственного горного надзора? 
	Впишите ответ
	
	15




Задание 38 (ПК-3 – ИПК-3.1)
На срок не более какого количества дней со дня, установленного графиком, в случаях связанных с необходимостью проведения оценки соблюдения условий безопасного недропользования, сложных и (или) длительных экспертиз, рассмотрение планов и схем развития горных работ может быть продлено по решению органа государственного горного надзора?
	Впишите ответ
	
	30



ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения открытой разработки по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 39 (ПК-3 – ИПК-3.2)
За сколько дней до установленной даты рассмотрения пользователи недр письменно уведомляются органом горного надзора о времени и месте рассмотрения планов и схем развития горных работ. 
	Впишите ответ
	
	5



Задание 40 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Должен ли перерабатываться и заново согласовываться план развития горных работ, если предприятие в текущем году приступило к разработке нового технического проекта и планирует его завершение в следующем календарном году? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 41 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются контуры карьера, по которым, согласно проекту, должны быть погашены горные работы? 
	Впишите ответ
	
	Конечные
Предельные



Задание 42 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются контуры карьера, до которых предполагается развитие горных работ? 
	Впишите ответ
	
	Перспективные



Задание 43 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются контуры карьера, которые должны быть достигнуты к определённому моменту отработки месторождения? 
	Впишите ответ
	
	Промежуточные



Задание 44 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называется процесс графического или графо-аналитического исследования развития горных работ в карьере, предусматривающий подсчет объемов полезного ископаемого и вскрышных пород, в том числе по отдельным выемочным единицам? 
	Впишите ответ
	
	Горно-геометрический анализ






Задание 45 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Объем чего получается при суммировании объема вскрышных пород и полезного ископаемого? 
	Впишите ответ
	
	Горной массы
Горная масса



Задание 46 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Увеличение грузоподъемности применяемых на карьере автосамосвалов приводит к увеличению или уменьшению провозной способности транспортных коммуникаций? 
	Впишите ответ
	
	Увеличению



Задание 47 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Увеличение высоты рабочих уступов приводит к увеличению или уменьшению угла рабочего борта карьера? 
	Впишите ответ
	
	Увеличению




Задание 48 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Увеличение угла откоса рабочих уступов приводит к увеличению или уменьшению угла рабочего борта карьера? 
	Впишите ответ
	
	Увеличению



Задание 49 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Не менее какой величины (в %) от высоты уступа рекомендуется принимать ширину предохранительных берм
	Впишите ответ
	
	30



Задание 50 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Должен ли при планировании горных работ предусматриваться транспортный доступ к забоям?
	Впишите ответ
	
	Да



