КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Техническая диагностика

- Задание 1 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называют техническое устройство, здание или сооружение, подвергаемое техническому или неразрушающему контролю?

	
	
	объект контроля


- Задание 2 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется проверка соответствия объекта контроля, диагностики или мониторинга установленным техническим требованиям?

	
	
	технический контроль


- Задание 3 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется проверка, контроль, оценка надёжности, параметров и свойств технических устройств, зданий и сооружений, при которых не должна быть нарушена их пригодность к применению и эксплуатации?

	
	
	неразрушающий контроль


- Задание 4 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется научно-техническая дисциплина, изучающая и устанавливающая признаки дефектов технических объектов, а также методы и средства обнаружения и поиска дефектов?

	
	
	техническая диагностика


- Задание 5 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, установленным документацией?

	
	
	дефект


- Задание 6 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния?

	
	
	повреждение


- Задание 7 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется одно из направлений неразрушающего контроля, при котором осуществляется контроль качества материалов, деталей, узлов и покрытий, а также контроль состояния скрытых элементов, механизмов, агрегатов и конструкций с помощью проникающих физических полей, и химических веществ?

	
	
	дефектоскопический контроль


- Задание 8 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется наука о принципах, методах и средствах обнаружения дефектов?

	
	
	дефектоскопия


- Задание 9 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется yправление неразрушающего контроля и технической диагностики, связанное с визуализацией физических полей, прошедших или отражённых от объекта контроля, для определения дефектов материала и состояния конструкций?

	
	
	интроскопия


- Задание 10 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется методы контроля, основанные на использовании магнитных полей, создаваемых путём намагничивания контролируемых изделий?

	
	
	магнитный 


- Задание 11 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется совокупность правил применения определённых принципов и средств контроля?

	
	
	метод контроля 


- Задание 12 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется метод контроля, при котором не должна быть нарушена пригодность объекта в применении, основанная на том или ином физическом явлении?

	
	
	метод неразрушающего контроля


- Задание 13 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется группа методов неразрушающего контроля, объединённых общностью физических явлений, положенных в его основу?

	
	
	Вид неразрушающего контроля


- Задание 14 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется отказ, проявляющийся в резком (мгновенном) изменении характеристик объекта?

	
	
	внезапный 


- Задание 15 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется свойство объекта, обеспечивающее возможность, удобства и надёжность его контроля (диагностирования) на всех стадиях жизненного цикла?

	
	
	контролепригодность


- Задание 16 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется документ, предназначенный на решение задач неразрушающего контроля объекта с указанием последовательности операций контроля, их параметров и средств?

	
	
	технологическая инструкция


- Задание 17 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется документ в виде карты, таблицы, инструкции, который содержит основные данные технической документации, операций и средств контроля?

	
	
	технологическая карта


- Задание 18 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется документ, составленный по результатам проведения неразрушающего контроля, содержит данные о выполненном контроле, его результате и заключение или выводы?

	
	
	заключение по результатам неразрушающего контроля


- Задание 19 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется показатель неразрушающего контроля, связанный с вероятностями принятия решений – вероятностями пропуска дефекта или ложного его обнаружения?

	
	
	достоверность


- Задание 20 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется сотрудник, допущенный к выполнению неразрушающего контроля техничеcких устройств, зданий, сооружений (на опасных производственных объектах)?

	
	
	специалист в области неразрушающего контроля


- Задание 21 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется этап, на котором осуществляется проверка соответствия поступивших материалов, полуфабрикатов, заготовок, комплектующих деталей и сборочных единиц требованиям, установленным в стандартах, технических условиях, договорах о поставках?

	
	
	входной контроль


- Задание 22 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется этап, на котором осуществляется проверка соответствия деталей и сборочных единиц в процессе изготовления или ремонта предъявляемым к ним требованиям?

	
	
	операционный контроль


- Задание 23 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется этап, на котором осуществляется проверка соответствия качества готовых изделий требованиям, установленным в нормативно-технической документации, в том числе: комплектности, упаковки, консервации, пригодности к транспортированию?

	
	
	приёмочный контроль


- Задание 24 (ПК4 – ИПК4.2)
Что позволяет осуществлять привязку существующих схем контроля к условиям конкретного производства?

	
	
	алгоритм технического контроля


- Задание 25 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется совокупность свойств продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять определенным требованиям в соответствии с её назначением?

	
	
	качество продукции


- Задание 26 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации?

	
	
	контроль технического состояния


- Задание 27 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется объекты, работоспособность которых в случае возникновения отказа не подлежит восстановлению?

	
	
	невосстанавливаемые


- Задание 28 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется объекты, работоспособность которых может быть восстановлена, в том числе и путём замены?

	
	
	восстанавливаемые


- Задание 29 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется отказ, происходящий в результате медленного, постепенного ухудшения качества объекта?

	
	
	постепенный


- Задание 30 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется составная часть технического обслуживания, заключающаяся в наблюдении за объектом с целью получения информации о его техническом состоянии и рабочих параметрах?

	
	
	мониторинг технического состояния


- Задание 31 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется техническое устройство, вещество или материал для проведения контроля?

	
	
	средство контроля


- Задание 32 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется вид неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров упругих волн, возбуждаемых или возникающих в контролируемом объекте?

	
	
	акустический


- Задание 33 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров виброакустического сигнала, возникающего при работе контролируемого объекта?

	
	
	виброакустический


- Задание 34 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется вид неразрушающего контроля, основанный на анализе взаимодействия электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте?

	
	
	вихретоковый


- Задание 35 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется вид неразрушающего контроля, основанный на анализе взаимодействия магнитного поля с контролируемым объектом?

	
	
	магнитный


- Задание 36 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется вид неразрушающего контроля, основанный на проникновении веществ в полости дефектов контролируемого объекта?

	
	
	контроль проникающими веществами


- Задание 37 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется вид неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров тепловых полей контролируемых объектов, вызванных дефектами?

	
	
	тепловой контроль


- Задание 38 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется вид неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров электрического поля или электрического тока, взаимодействующих с контролируемым объектом или возникающих в контролируемом объекте в результате внешнего воздействия?

	
	
	электрический контроль


- Задание 39 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется дефекты, возникающие при эксплуатации объектов, относятся к эксплуатационным и предполагают возможность их постоянного развития под действием рабочих нагрузок (температуры, давления, агрессивности среды, динамических особенностей и т. п.)?

	
	
	эксплуатационные


- Задание 40 (ПК4 – ИПК4.2)
К какому виду неразрушающего контроля относятся индукционный метод, магнитопорошковый метод, магнитографический метод, феррозондовый метод, метод магнитной памяти?

	
	
	магнитный


- Задание 41 (ПК4 – ИПК4.3)
К какому виду неразрушающего контроля относятся ёмкостной метод, метод электрического потенциала, термоэлектрический метод, электроискровой метод?

	
	
	электрический


- Задание 42 (ПК4 – ИПК4.3)
К какому виду неразрушающего контроля относятся метод отраженного излучения и метод прохождения?

	
	
	вихретоковый


- Задание 43 (ПК4 – ИПК4.3)
К какому виду неразрушающего контроля относятся пассивный и активный метод?

	
	
	тепловой


- Задание 44 (ПК4 – ИПК4.3)
К какому виду неразрушающего контроля относятся такие активные методы как ультразвуковой, метод колебаний, импедансный, эхо-метод, метод прохождения?

	
	
	акустический


- Задание 45 (ПК4 – ИПК4.3)
К какому методу неразрушающего контроля относятся капиллярный метод и метод течеискания?

	
	
	Контроль проникающими веществами


- Задание 46 (ПК4 – ИПК4.3)
К какому виду неразрушающего контроля относится метод виброакустической диагностики?

	
	
	виброакустический


- Задание 47 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется отказ характеризующийся переходом объекта в частично неработоспособное состояние?

	
	
	частичный


- Задание 48 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется отказ характеризующийся переходом объекта в неработоспособное состояние?

	
	
	полный


- Задание 49 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется дефект, при наличии которого использование продукции по назначению невозможно или исключается из-за несоответствия требованиям безопасности или надёжности?

	
	
	критический дефект


[bookmark: _GoBack]- Задание 50 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называются дефекты, возникающие при эксплуатации объектов, относятся к эксплуатационным и предполагают возможность их постоянного развития под действием рабочих нагрузок (температуры, давления, агрессивности среды, динамических особенностей и т. п.)?

	
	
	эксплуатационные дефекты



