КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Электротехника

- Задание 1 (УК1 – ИУК 1.1)
[image: ]______ подключение, это соединение элементов, при котором ток в цепи равный на всех участках.
	Впишите ответ
	
	Последовательное


- Задание 2 (УК1 – ИУК 1.1)
[image: ]______ подключение, это соединение элементов, при котором напряжение на каждом элементе схемы одинаков.
	Впишите ответ
	
	Параллельное


- Задание 3 (УК1 – ИУК 1.1)
_________соединение проводников — это такое соединение, при котором в цепи присутствует и последовательное, и параллельное соединение. [image: ]
	Впишите ответ
	
	Смешанное 


- Задание 4 (ПК6 – ИПК 6.1)
Амперметр включается всегда ________ с теми приборами или машинами, ток которых он измеряет
	Впишите ответ
	
	последовательно


- Задание 5 (ПК6 – ИПК 6.1)
Мощность определяется произведением ______ и напряжения
	Впишите ответ
	
	тока


- Задание 6 (ПК6 – ИПК 6.1)	
Мощность определяется произведением ______ и напряжения
	Впишите ответ
	
	тока


- Задание 7 (ПК6 – ИПК 6.2)
Единицей электрического сопротивления является _____.
	Впишите ответ
	
	ом


- Задание 8 (ПК6 – ИПК 6.2)
Ток равен напряжению, деленному на ________. 
	Впишите ответ
	
	сопротивление


- Задание 9 (ПК6 – ИПК 6.2)
[image: Picture background]
На схеме вольтметр показывает 12В, а амперметр 3 А. Чему равно сопротивление резистора? R=__ Ом 
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 10 (ПК6 – ИПК 6.3)
[image: Picture background]
Источник питания имеет напряжение 120 В. Сопротивление резистора 5 Ом.
Чему равен ток в цепи? I=__А.
	Впишите ответ
	
	24


- Задание 11 (ПК6 – ИПК 6.3)
Чему равна мощность электрического прибора, если напряжение сети U=220В, I=5А? P=__Вт
	Впишите ответ
	
	1100


- Задание 12 (ПК6 – ИПК 6.3)
Обычно вольтметры имеют настолько ________ сопротивление, что последовательное включении вольтметра равносильно разрыву цепи. 
	Впишите ответ
	
	большое


- Задание 13 (ПК6 – ИПК 6.4)
Обычно вольтметры имеют настолько ________ сопротивление, что последовательное включении вольтметра равносильно разрыву цепи. 
	Впишите ответ
	
	большое


- Задание 14 (ПК6 – ИПК 6.4)
Амперметры имеют настолько ________ сопротивление, включение амперметра прямо на сеть (а не последовательно с потребителем) равносильно короткому замыканию
	Впишите ответ
	
	малое


- Задание 15 (ПК6 – ИПК 6.4)
Утверждение «сумма всех токов, притекающих к любой точке цепи, равна сумме всех токов, утекающий от этой точки» соответствует _ закону Кирхгофа.
Ответ записать цифрой.
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 16 (ПК6 – ИПК 6.5)
Утверждение «если обходить цепь тока и вновь вернуться в прежнюю точку, то какой бы путь обхода мы не выбрали, сумма всех ЭДС должна быть равна сумме всех напряжений, теряемых на отдельных участках» соответствует закону Кирхгофа.
Ответ записать цифрой.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 17 (ПК6 – ИПК 6.5)
_____________ процессом в электротехнике называют процесс перехода от одного установившегося режима работы электрической цепи к другому.
	Впишите ответ
	
	Переходным

	
	
	переходным


- Задание 18 (ПК6 – ИПК 6.5)
____________ электрической цепи — это замкнутый путь, проходящий через несколько ветвей и узлов разветвлённой электрической цепи
	Впишите ответ
	
	Контур

	
	
	контур


- Задание 19 (ПК6 – ИПК 6.6)
____________ электрической цепи — это участок цепи, по которому течёт один и тот же ток
	Впишите ответ
	
	Ветвь

	
	
	ветвь


- Задание 20 (ПК6 – ИПК 6.6)
____________ электрической цепи — это место (точка), в котором соединяются три и более ветвей.
	Впишите ответ
	
	Узел

	
	
	узел


- Задание 21 (ПК6 – ИПК 6.6)
Электрической _________ называют совокупность тел и сред, образующих
замкнутые пути для протекания электрического тока.
	Впишите ответ
	
	Цепью

	
	
	цепью
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