
[bookmark: _GoBack]Геомеханическое обоснование параметров открытой разработки рудных месторождений

ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых подземным способом.
ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов.

Задание 1 (ПК-3 – ИПК-3.1)
С какой целью проводят лабораторные исследования физико-механических свойств горных пород на образцах из керна при геомеханическом обосновании? 
	Впишите ответ
	
	Для оценки прочностных и деформационных характеристик 



Задание 2 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Что позволяет снизить затраты и повысить надежность технологических процессов при обосновании места размещения отвалов вскрышных пород на мерзлых грунтах и крутых склонах? 
	Впишите ответ
	
	Учет геомеханических условий 



Задание 3 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Какие исходные данные необходимы для геомеханического обоснования устойчивости бортов карьера?
	Впишите ответ
	
	Физико-механические свойства



Задание 4 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Что позволяет снизить применение геомеханического мониторинга при отработке прибортовых запасов? 
	Впишите ответ
	
	Риск потерь руды



Задание 5 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Каким образом учитываются отходы переработки (хвосты) при геомеханическом обосновании? 
	Впишите ответ
	
	для укрепления бортов карьера



Задание 6 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Что является целью маркшейдерско-геодезических наблюдений по профильным линиям на бортах карьера? 
	Впишите ответ
	
	деформаций бортов карьеров



Задание 7 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Для чего используются программные комплексы типа Фидесис при открытой разработке? 
	Впишите ответ
	
	для моделирования 


Вариант ответа 

Задание 8 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Какие факторы в первую очередь влияют на устойчивость уступов карьера? 
	Впишите ответ
	
	Для оценки прочностных и деформационных характеристик 


Вариант ответа 
Прочностные свойства пород и трещиноватость массива

Задание 9 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Что показывает коэффициент запаса устойчивости откоса? 
	Впишите ответ
	
	отношение удерживающих сил к сдвигающим



Задание 10 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как тектонические напряжения влияют на устойчивость бортов карьера? 
	Впишите ответ
	
	снижают устойчивость 


Вариант ответа 

ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения открытой разработки по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 11 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какое геомеханическое решение позволяет повысить полноту извлечения руды из недр? 
	Впишите ответ
	
	безопасность отработки запасов



Задание 12 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как геомеханическое обоснование способствует снижению потерь и разубоживания руды? 
	Впишите ответ
	
	Выбором рациональных параметров буровзрывных работ



Задание 13 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какое технологическое решение позволяет комплексно использовать вскрышные породы, учитывая их геомеханические характеристики? 
	Впишите ответ
	
	Селективное складирование вскрышных пород



Задание 14 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Что позволяет повысить качество добываемой руды при геомеханическом обосновании параметров разработки? 
	Впишите ответ
	
	оптимальная высота уступа



Задание 15 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Каким образом учет техногенных трещин и нарушений позволяет повысить эффективность использования ресурсов? 
	Впишите ответ
	
	корректировать буровзрывные работы



Задание 16 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какое рациональное решение позволяет использовать отходы обогащения (хвосты) в открытой разработке? 
	Впишите ответ
	
	укрепление бортов



Задание 17 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как геомеханический мониторинг позволяет повысить полноту отработки месторождения? 
	Впишите ответ
	
	принимать меры для безопасной отработки запасов



Задание 18 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Что является основой для обоснования рациональной технологии разработки месторождения? 
	Впишите ответ
	
	геомеханическая модель массива



Задание 19 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Разрешается ли на карьерах совместное размещение на отвале рыхлых и скальных вскрышных пород? 
	Впишите ответ
	
	нет




Задание 20 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какое технологическое решение позволяет комплексно использовать минеральное сырье при разработке месторождения? 
	Впишите ответ
	
	попутная выемка и переработка вскрышных пород


 

