КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Теория надежности горных машин и оборудования
- Задание 1 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется научная дисциплина, в которой разрабатываются и изучаются методы обеспечения эффективности работы объектов в процессе эксплуатации?

	
	
	теория надежности


- Задание 2 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки?

	
	
	безотказность


- Задание 3 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта?

	
	
	долговечность


- Задание 4 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта?

	
	
	ремонтопригодность


- Задание 5 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования?

	
	
	сохраняемость


- Задание 6 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называют предмет определенного целевого назначения, рассматривающийся в периоды проектирования, производства, эксплуатации, изучения, исследования и испытаний на надёжность?

	
	
	объект


- Задание 7 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называют объект, представляющий собой простейшую часть системы?

	
	
	элемент


- Задание 8 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называют совокупность взаимосвязанных элементов, взаимодействующих в процессе горного производства?

	
	
	система


- Задание 9 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации?

	
	
	исправность


- Задание 10 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному требованию, установленному нормативно-технической документацией?

	
	
	неисправное


- Задание 11 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации?

	
	
	работоспособное


- Задание 12 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять задание функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации?

	
	
	неработоспособное


- Задание 13 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно?

	
	
	предельное


- Задание 14 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния?

	
	
	повреждение


- Задание 15 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта?

	
	
	отказ


- Задание 16 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного состояния?

	
	
	восстановление


- Задание 17 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется продолжительность или объём работы объекта?

	
	
	наработка


- Задание 18 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или её возобновления после ремонта до перехода предельное состояние?

	
	
	ресурс


- Задание 19 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или её возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние?

	
	
	срок службы


- Задание 20 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется процесс постепенного поверхностного разрушения деталей при трении?

	
	
	износ


- Задание 21 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется процесс разрушения металлов вследствие химического и электрохимического воздействия на них?

	
	
	коррозия


- Задание 22 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется отказ, возникающий в результате нарушения установленных правил и (или) условий эксплуатации объекта?

	
	
	эксплуатационный


- Задание 23 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется отказ объекта, не обусловленный отказом другого объекта?

	
	
	независимый


- Задание 24 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется отношение числа объектов, находящихся в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, к общему числу объектов?

	
	
	коэффициент готовности


- Задание 25 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется коэффициент, который определяется отношением суммарного времени пребывания наблюдаемых объектов в работоспособном состоянии к произведению числа наблюдаемых объектов N на заданное время эксплуатации Тэкс?

	
	
	коэффициент технического использования


Задание 26 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется коэффициент, при помощи которого производится оценка средств, затрачиваемых на поддержание надежности горных машин, комплексов или агрегатов в процессе эксплуатации?

	
	
	коэффициент стоимости эксплуатации


Задание 27 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется показатель, при помощи которого производится оценка распределения времени безотказной работы невосстанавливаемых элементов?

	
	
	интенсивность отказов


Задание 28 (ПК4 – ИПК4.2)
В расчетах надежности как называется такое соединение, при котором отказ хотя бы одного из элементов приводит к отказу всего соединения в целом?

	
	
	последовательное соединение


Задание 29 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется модели технических систем, в которых показатели надёжности элементов или подсистем рассматриваются в определённый, базовый момент времени?

	
	
	статические


Задание 30 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется техническая система, работоспособность которой в случае возникновения отказа или повреждения подлежит восстановлению?

	
	
	восстанавливаемая


Задание 31 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется способ повышения надёжности объектов, заключающийся во введении в систему избыточных элементов или подсистем?

	
	
	резервирование


Задание 32 (ПК4 – ИПК4.3)
В расчетах надежности как называется такое соединение, для которого необходимым и достаточным условием отказа является отказ всех элементов (подсистем)?

	
	
	параллельное


Задание 33 (ПК4 – ИПК4.3)
В расчетах надежности как называется последовательное соединение нескольких подсистем параллельно соединённых элементов?

	
	
	последовательно-параллельное


Задание 34 (ПК4 – ИПК4.3)
В расчетах надежности как называется параллельное соединение нескольких подсистем последовательно соединенных элементов?

	
	
	параллельно-последовательное


Задание 35 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется этап проектирования и изготовления оборудования, проводимый с целью обнаружения и устранения непредвиденных отказов, получения числовых значений показателей надёжности, определения соответствия готовых изделий заданным требованиям, выдачи рекомендаций по повышению надёжности?

	
	
	испытания

	
	
	испытания на надёжность


Задание 36 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется отказ, развивающийся сравнительно медленно, являются чаще всего следствием износа и старения элементов, нарушения регулировок и т.п.?

	
	
	постепенные


Задание 37 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется вероятность того, что время появления отказа будет меньше заданного времени работы изделия?

	
	
	интенсивность отказов


Задание 38 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется осмотр, который проводят для детальной проверки состояния отдельных частей и элементов конструкции, узлов, проверки их работоспособности и правильности функционирования?

	
	
	полный


Задание 39 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется резервирование, при котором используется способность элементов объекта выполнять дополнительные функции?

	
	
	функциональное


Задание 40 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется отказ, обнаруживающийся сразу при внешнем осмотре или при включении устройства в работу?

	
	
	явный


Задание 41 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение преждевременного износа машин и агрегатов путем точного выполнения правил технической эксплуатации, а также своевременного устранения мелких неисправностей?

	
	
	техническое обслуживание


Задание 42 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество?

	
	
	эксплуатация


Задание 43 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия?

	
	
	техническая эксплуатация


Задание 44 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называются испытания при изготовлении новой машины или модернизации действующей модели, проводимые по определенной программе комиссией с участием проектировщиков, завода-изготовителя и изготовителей-смежников?

	
	
	заводские


Задание 45 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется уменьшение стоимости действующей техники под влиянием технического прогресса?

	
	
	моральный износ


Задание 46 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется явление сопротивления, возникшее при взаимном перемещении соприкасающихся поверхностей?

	
	
	трение


Задание 47 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется вид плановый ремонт, при котором производятся: очистка, частичная разборка оборудования, замена или восстановление футеровки, отдельных деталей, узлов и механизмов, полная или частичная замена смазочных материалов, проверка креплений, замена вышедших из строя крепежных деталей и наладка оборудования?

	
	
	текущий ремонт


Задание 48 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется вид планового ремонта, при котором должны быть восстановлены первоначальные качественные характеристики оборудования: производительность, мощность, точность и др.? При данном виде ремонта производятся: очистка, полная разборка оборудования, промывка узлов, замена или ремонт базовых деталей, замена всех изношенных деталей и узлов, сборка и наладка оборудования.

	
	
	капитальный ремонт


Задание 49 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется форма организации ремонтов оборудования, при которой капитальные и крупные текущие ремонты осуществляются преимущественно специализированными ремонтными организациями, а прочие текущие ремонты - специализированными цехами, участками и бригадами, подведомственными главному механику предприятия?

	
	
	централизованная


[bookmark: _GoBack]Задание 50 (ПК4 – ИПК4.3)
Какое должностное лицо несет ответственность за правильную организацию системы планово-предупредительного ремонта и эксплуатации оборудования предприятия?

	
	
	главный механик



