КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проектирование электротехнических устройств и комплексов
- Задание 1 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется первая и главная страница комплекта документов для выполнения задания заводу изготовителю на низковольтное комплектное устройство (НКУ)?
	
	
	Титульный лист



- Задание 2 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется документ, на котором в виде условных графических изображений или обозначений показаны все электрические элементы или устройства электрической цепи, а также электрические связи между ними?
	
	
	Электрическая принципиальная схема


- Задание 3 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется проектный документ, определяющий исходную конструкцию нетипового изделия, содержащий упрощенное изображение, основные параметры и технические требования к изделию в объеме исходных данных (задания), необходимых для разработки конструкторской документации (ГОСТ 21.114-2013 СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий)?
	
	
	Эскизный чертеж общего вида нетипового изделия


- Задание 4 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется изделие (конструкция, устройство, монтажный блок) технологических систем, внутренних и наружных систем и сетей инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, впервые разработанное и изготовленное, как правило, на месте монтажа (в заготовительной мастерской монтажной организации)? 
	
	
	Нетиповое изделие


- Задание 5 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства?
	
	
	Спецификация изделий и материалов


- Задание 6 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется конструкторский документ с полным перечнем продукции, который в дальнейшем используют для комплектования и изготовления конкретного изделия (ВП)? 
	
	
	Ведомость покупных изделий


- Задание 7 (ПК1 – ИПК1.1)
Какая группа стандартов регламентирует создание конструкторской документации?
	
	
	ЕСКД


- Задание 8 (ПК1 – ИПК1.1)
Какая группа стандартов регламентирует разработку, оформление и обращение проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения?
	
	
	СПДС


- Задание 9 (ПК1 – ИПК1.1)
Как записывается масштаб, если чертёж уменьшен в 10 раз?
	
	
	1:10


- Задание 10 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется документ, которым Заявитель устанавливает цели и задачи проекта, номенклатуру и назначение продуктов проекта, технические и иные значимые характеристики проектируемого производства и/или продукта проекта, порядок и последовательность необходимых стадий реализации проекта, создания продукта проекта (в том числе описание технологии) и контроля его качественных параметров?
	
	
	Техническое задание


- Задание 11 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется таблица, расположенная в правом нижнем углу формата, в которой указываются данные чертежа?
	
	
	 Основная надпись


- Задание 12 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется техническая документация в который в отдельности или в совокупности с другими документами определяются правила эксплуатации изделия и (или) отражаются сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы.
	
	
	Эксплуатационная документация


- Задание 13 (ПК1 – ИПК1.1)
Как называется документ, имеющий статус закона, который устанавливает обязательные требования к продукции, работам, услугам и процессам.
	
	
	Технический регламент


- Задание 14 (ПК1 – ИПК1.1)
Аббревиатура, используемая для обозначения графических обозначений элементов, устройств, блоков и т.д. на электрических принципиальных, функциональных, структурных и др. схемах.
	
	
	УГО (Условно-графическое обозначение)


- Задание 15 (ПК6 – ИПК6.1)
Как называется совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий
	
	
	Рабочая документация


- Задание 16 (ПК6 – ИПК6.1)
Как, в программе EPLAN Р8, называются основные данные (изделия, рамки, символы и т.д.), которые хранятся только в проекте?
	
	
	Основные данные проекта


- Задание 17 (ПК6 – ИПК6.1)
Как, в программе EPLAN Р8, называется символ соединения, позволяющий осуществлять разрыв соединения с переносом его внутри страницы, а также перенос соединения на другую страницу?
	
	
	Точка разрыва


- Задание 18 (ПК6 – ИПК6.1)
Как, в программе EPLAN Р8, называется функция, позволяющая быстро актуализировать соединения?
	
	
	Обновление соединений


- Задание 19 (ПК6 – ИПК6.1)
Как, в программе EPLAN Р8, называется функция, позволяющая автоматически получать готовые документы по проекту?
	
	
	Генерация отчётов


- Задание 20 (ПК6 – ИПК6.1)
Возможно ли после обновления проекта, выполненного в программе EPLAN Р8, выполнить возврат к прежнему состоянию проекта и восстановить часть данных?
	
	
	Невозможно


- Задание 21 (ПК6 – ИПК6.1)
Как, в программе EPLAN Р8, называется функция, позволяющая настраивать различные виды пользовательского отображения окон, виды обозначения соединений, виды обозначения кабелей и т.д.?
	
	
	Схема


- Задание 22 (ПК6 – ИПК6.1)
Как, в программе EPLAN Р8, называется библиотека условно-графических обозначений (УГО)?
	
	
	Библиотека символов


- Задание 23 (ПК6 – ИПК6.1)
Как, в программе EPLAN Р8, называется база, описывающая все свойства содержащихся в ней изделий и позволяющая осуществлять их хранение?
	
	
	База данных изделий


- Задание 24 (ПК6 – ИПК6.1)
Как, в программе EPLAN Р8, называется инструмент, позволяющий производить быструю навигацию по изделиям, кабелям, соединением и т.д., а также синхронизацию по проекту?
	
	
	Навигатор


- Задание 25 (ПК6 – ИПК6.1)
Как, в программе EPLAN Р8, называется свойство изделия, которое содержит в своём имени все структурные идентификаторы, содержащиеся в проекте?
	
	
	Полное обозначение устройства (полное ОУ)


- Задание 26 (ПК6 – ИПК6.1)
Как, в программе EPLAN Р8, называется инструмент, позволяющий проектировать низковольтные комплектные устройства (НКУ) в 3D представлении?
	
	
	PRO PANEL


- Задание 27 (ПК6 – ИПК6.1)
Как, в программе EPLAN Р8, называются свойства, в которых можно записать информацию о проекте: название проекта, адрес фирмы производителя, информацию о разработчике, информацию о лице проверяющем, утверждающем и т.д.?
	
	
	Свойства проекта


- Задание 28 (ПК6 – ИПК6.1)
Как, в программе EPLAN Р8, называются системные данные, которые содержаться в программе EPLAN Р8, такие как: рамки, база данных изделий, проекты, библиотека символов и т.д.?
	
	
	Основные данные системы


- Задание 29 (ПК6 – ИПК6.1)
Какой тип представления страницы, в программе EPLAN Р8, необходимо установить в настройках свойств страницы, для разработки электрической принципиальной схемы?
	
	
	Многополюсная схема соединений


- Задание 30 (ПК6 – ИПК6.1)
Как, в программе EPLAN Р8, называются идентификаторы (обозначения), необходимые для выстраивания структуры проекта?
	
	
	Структурные идентификаторы



- Задание 31 (ПК6 – ИПК6.4)
Как называется документ, на основании которого начинается реализация любого объекта, в этом документе также учитываются все характеристики и требования к этому объекту?
	
	
	Техническое задание


- Задание 32 (ПК6 – ИПК6.4)
Как называется комплектное устройство, которое предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 0,4 кВ в сетях с глухо-заземленной или изолированной нейтралью.
	
	
	Низковольтное комплектное устройство (НКУ)


- Задание 33 (ПК6 – ИПК6.4)
Как называется расцепитель автоматического выключателя, в основе которого лежит функция защиты от токов короткого замыкания?
	
	
	Электромагнитный расцепитель


- Задание 34 (ПК6 – ИПК6.4)
Как называется виртуальный инструмент, приложение, имеющийся у многих производителей электротехнического оборудования, который позволяет значительно ускорить выбор необходимых изделий, для реализации проектных решений? 
	
	
	Конфигуратор


-Задание 35 (ПК6 – ИПК6.4)
В каком из устройств: автоматический выключатель или выключатель нагрузки (разъединитель), отсутствует функция защиты (электромагнитный, тепловой и др. расцепитель)?
	
	
	Выключатель нагрузки (разъединитель)


- Задание 36 (ПК6 – ИПК6.4)
Как называется устройство управления асинхронным электродвигателем, позволяющее осуществлять плавный запуск и останов, а также регулирование частоты вращения в широком диапазоне, с возможностью поддержания технологических параметров системы?
	
	
	Преобразователь частоты


- Задание 37 (ПК6 – ИПК6.4)
Как называется расчёт, который проводят перед тем как сделать вывод о необходимости проектирования системы охлаждения? 
	
	
	Тепловой расчёт


- Задание 38 (ПК6 – ИПК6.4)
Как называется расцепитель автоматического выключателя, в основе которого лежит функция защиты от токов короткого замыкания и длительного воздействия токов перегрузки?

	
	
	Термомагнитный


- Задание 39 (ПК6 – ИПК6.4)
Приведите сокращенное название (англ.), степени защиты оборудования, показывающее классификацию уровней защиты корпуса (оболочки) электрооборудования от воздействия негативных факторов, таких как воздействия влаги, прямого попадания воды и пыли?
	
	
	IP


- Задание 40 (ПК6 – ИПК6.4)
Какая из физических величин: напряжение, ток, мощность, сопротивление является основополагающей величиной при подборе автоматического выключателя, предохранителя, частотного преобразователя, устройства плавного пуска (УПП)?
	
	
	Ток


- Задание 41 (ПК6 – ИПК6.4)
В какой цвет должны быть окрашены органы управления устройств аварийного отключения?
	
	
	Красный


- Задание 42 (ПК6 – ИПК6.4)
В какой цвет должны быть окрашены проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в том числе шины имеющие буквенное обозначение РЕ?
	
	
	Желто-зеленый


- Задание 43 (ПК6 – ИПК6.4)
Как называется аппарат, с обозначением на электрических схемах как «КМ» и особое назначение которого состоит в дистанционном управлении электрическими сетями и коммутацией различного типа нагрузок на номинальном токе? Конструкция данного устройства включает в себя подвижный элемент, катушку, пружины и замыкающиеся группы контактов?
	
	
	Контактор


- Задание 44 (ПК6 – ИПК6.4)
Какая мощность указывается на шильнике асинхронного электродвигателя?
	
	
	Полезная механическая мощность


- Задание 45 (ПК6 – ИПК6.4)
Какой из законов регулирования частотным преобразователем является наиболее энергоэффективным, в случае если нагрузкой выступает насос либо вентилятор?
	
	
	Квадратичный
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