КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Металлургия свинца и сопутствующих элементов


- Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой основной метод используется для извлечения золота из руд в современной промышленности?
1. Плавка
2. Амальгамация
3. Цианирование
4. Хлорирование
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. С каким металлом золото часто амальгамируется для извлечения?
1. Медь
2. Железо
3. Ртуть
4. Цинк
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «проба» благородного металла?
1. Его вес
2. Содержание основного металла в сплаве
3. Температура плавления
4. Страна происхождения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется процесс выделения золота из цианистого раствора с помощью цинковой пыли?
1. Электролиз
2. Цементация
3. Дистилляция
4. Аффинаж
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной источник получения серебра в промышленности — это:
1. Самородное серебро
2. Полиметаллические руды
3. Морская вода
4. Россыпные месторождения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для очистки (рафинирования) золота до высокой чистоты?
1. Флотация
2. Электролиз по методу Вольвилла
3. Гравитационное обогащение
4. Выщелачивание водой
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «золотой песок»?
1. Песок желтого цвета
2. Мелкое самородное золото из россыпей
3. Химическое соединение золота
4. Сплав золота с песком
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой реагент является основным в процессе цианирования золота?
1. Серная кислота
2. Цианид натрия
3. Азотная кислота
4. Хлор
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего в процессе цианирования добавляют кислород (воздух)?
1. Для охлаждения пульпы
2. Для окисления золота и улучшения его растворения
3. Для создания взрывоопасной среды
4. Для нейтрализации цианида
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сплав Доре — это сплав:
1. Золота и меди
2. Золота и серебра
3. Серебра и свинца
4. Золота, серебра и примесей
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что извлекают из сплава Доре в процессе Миллера?
1. Чистое серебро
2. Хлорное серебро
3. Золото высокой чистоты
4. Платину
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс кучного выщелачивания применяется для:
1. Богатых руд
2. Бедных руд и отвалов
3. Самородного золота крупных размеров
4. Извлечения серебра из сплавов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод часто используют для извлечения серебра из свинцовых концентратов?
1. Цианирование
2. Паркирование
3. Амальгамация
4. Флотация
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «лигатура» в ювелирном деле?
1. Чистое золото
2. Металл, добавляемый к золоту для придания прочности и цвета
3. Отходы производства
4. Форма для отливки
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Стандартная проба золота 585 означает, что в сплаве содержится:
1. 585% золота
2. 58,5% золота
3. 5,85% золота
4. 585 грамм золота на 1 кг сплава
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 16 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс следует за цементацией золота цинком?
1. Плавка цементного осадка
2. Рафинирование электролизом
3. Выщелачивание кислотой
4. Грануляция
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 17 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется продукт плавки цементного осадка?
1. Золотой концентрат
2. Слиток Доре
3. Черновое золото
4. Гранулированное серебро
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная причина, по которой амальгамация сегодня ограничена в применении, — это:
1. Высокая стоимость
2. Низкое извлечение
3. Высокая токсичность ртути
4. Сложность оборудования
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 19 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой цвет имеет чистое золото?
1. Белый
2. Красный
3. Ярко-желтый
4. Серый
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 20 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «серебряная пена» в пирометаллургии свинца?
1. Сплав серебра с медью
2. Промежуточный продукт, содержащий серебро, образующийся при обессеребрении свинца
3. Пена для очистки серебра
4. Отход флотации
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 21 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Золото 999 пробы называют:
1. Лигатурным
2. Черновым
3. Червонным
4. Банковским
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 22 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод может использоваться для извлечения мелкого золота из шлихов?
1. Магнитная сепарация
2. Гравитационное обогащение (на шлюзах, концентрационных столах)
3. Флотация водой
4. Выщелачивание содой
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 23 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Рафинирование серебра электролизом проводят для получения:
1. Серебра пробы 999
2. Хлористого серебра
3. Сплава Доре
4. Амальгамы серебра
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 24 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «тигель» в металлургии благородных металлов?
1. Печь для обжига
2. Емкость для плавки металла
3. Фильтр для растворов
4. Дробилка для руды
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 25 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется руда, содержащая видимое самородное золото?
1. Сульфидная
2. Окисленная
3. Жильная
4. Богатая
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 26 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основным сырьем для получения свинца является:
1. Боксит
2. Галенит (сульфид свинца)
3. Гематит
4. Малахит
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 27 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется основной промышленный процесс производства свинца из концентратов?
1. Электролиз
2. Шахтная плавка (восстановительная)
3. Окислительный обжиг
4. Выщелачивание
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 28 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл часто сопутствует свинцу в рудах и является ценным попутным продуктом?
1. Алюминий
2. Цинк
3. Серебро
4. Олово
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 29 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «веркблей»?
1. Чистый свинец
2. Черновой свинец, полученный после шахтной плавки
3. Свинцовый концентрат
4. Свинцовый шлак
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 30 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего служит процесс обессеребрения свинца (паркизация)?
1. Для удаления меди
2. Для извлечения серебра из чернового свинца
3. Для удаления серы
4. Для рафинирования от цинка
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 31 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл добавляют к свинцу для его обессеребрения по методу Паркса?
1. Медь
2. Цинк
3. Железо
4. Олово
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 32 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цинковая пена» в процессе обессеребрения свинца?
1. Отходы плавки
2. Интерметаллид цинка и серебра, всплывающий на поверхность
3. Оксид цинка
4. Форма цинкового покрытия
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 33 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс применяется для удаления меди из чернового свинца?
1. Окислительное рафинирование (дразнение)
2. Дистилляция
3. Электролиз
4. Выщелачивание кислотой
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 34 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что извлекают из свинцовых концентратов, кроме свинца?
1. Золото и серебро
2. Никель и кобальт
3. Хром и ванадий
4. Литий и цезий
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 35 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое соединение образуется при окислении галенита (PbS) в процессе обжига?
1. Оксид свинца (PbO)
2. Сульфат свинца (PbSO₄)
3. Металлический свинец
4. Хлорид свинца
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 36 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется процесс очистки свинца от висмута?
1. Паркизация
2. Кроль-процесс
3. Беттерирование
4. Хлорирование
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 37 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной флюс, используемый при шахтной плавке свинцовых концентратов:
1. Кварц (SiO₂)
2. Известняк (CaCO₃)
3. Кокс
4. Глина
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 38 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой газ образуется при восстановительной плавке свинцовых окатышей в шахтной печи?
1. Кислород
2. Сернистый газ (SO₂)
3. Угарный газ (CO)
4. Водород
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 39 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «шпейза» в металлургии свинца?
1. Шлак
2. Промежуточный продукт, содержащий медь и благородные металлы
3. Черновой свинец
4. Пыль от обжига
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 40 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Висмут в свинце является вредной примесью, потому что:
1. Ухудшает электропроводность
2. Повышает температуру плавления
3. Ухудшает пластичность и вызывает хрупкость
4. Приводит к быстрой коррозии
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 41 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для извлечения свинца из лома аккумуляторов?
1. Флотация
2. Плавка в роторных печах
3. Выщелачивание водой
4. Магнитная сепарация
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 42 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной компонент свинцово-кислотного аккумулятора, кроме свинца:
1. Никель
2. Серная кислота
3. Соляная кислота
4. Щелочь
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 43 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется сплав свинца с сурьмой, используемый для аккумуляторных решеток?
1. Баббит
2. Припой
3. Твердый свинец
4. Аккумуляторный сплав
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 44 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «свинцовый глет»?
1. Сульфид свинца
2. Оксид свинца (PbO)
3. Сульфат свинца
4. Хлорид свинца
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 45 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод рафинирования позволяет получить свинец высокой чистоты (99,99%)?
1. Окислительное рафинирование
2. Электролитическое рафинирование
3. Зонная плавка
4. Дистилляция
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 46 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. С каким металлом свинец образует легкоплавкий эвтектический сплав, используемый в припоях?
1. Медь
2. Олово
3. Цинк
4. Алюминий
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 47 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используют для переработки шлаков свинцовой плавки?
1. Отправка в отвал
2. Флотация для извлечения свинца
3. Выщелачивание
4. Обжиг и повторная плавка
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 48 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Теллур в свинце является вредной примесью, так как:
1. Повышает твердость
2. Вызывает красноломкость
3. Увеличивает усадку
4. Ухудшает коррозионную стойкость
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 49 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «свинцовые белила»?
1. Оксид свинца
2. Сульфат свинца
3. Основной карбонат свинца
4. Сульфид свинца
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 50 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная область применения свинца в современной промышленности:
1. Конструкционный материал
2. Производство аккумуляторов
3. Изготовление труб
4. Производство краски
	Впишите ответ
	
	2



