Производственно-технологическая практика
 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

УК-3.1 Определяет стратегию сотрудничества и свою роль в команде, взаимодействует с другими её членами для достижения поставленной цели.

- Задание 1 (УК-3 – УК-3.1)
Как называется роль члена команды, который в критической ситуации берёт на себя организацию действий бригады и распределение задач?
	Впишите ответ
	
	Лидерство



- Задание 2 (УК-3 – УК-3.1)
Как называется качество электромеханика, позволяющее предлагать нестандартные, но безопасные технические решения в сложной ситуации и убеждать коллег их принять?
	Впишите ответ
	
	Инициатива



- Задание 3 (УК-3 – УК-3.1)
Как называется управленческий приём, при котором электромеханик передаёт часть своих полномочий и задач подчинённым с учётом их квалификации для достижения общей цели?
	Впишите ответ
	
	Делегирование



- Задание 4 (УК-3 – УК-3.1)
Как называется форма оперативного обсуждения проблемы с бригадиром и горным мастером для выработки единого решения при обнаружении расхождений проекта с фактом?
	Впишите ответ
	
	Совещание



- Задание 5 (УК-3 – УК-3.1)
Какой приём использует электромеханик, чтобы убедить упрямого напарника выполнить заземление по схеме, даже если тот предлагает упрощённый вариант?
	Впишите ответ
	
	Аргументация



УК-3.2 Осуществляет совместную проектную деятельность на благо общества, действуя в команде с учётом социального контекста и своей роли.

- Задание 6 (УК-3 – УК-3.2)
Как называется обязательное предварительное информирование смежных участков о времени и длительности планового отключения электрооборудования, чтобы не нарушить их работу?
	Впишите ответ
	
	Согласование



- Задание 7 (УК-3 – УК-3.2)
Как называется принцип распределения поощрений (премии, благодарности), при котором публично перечисляется реальный вклад каждого члена бригады в общий результат?
	Впишите ответ
	
	Коллегиальность



- Задание 8 (УК-3 – УК-3.2)
Какой ключевой фактор учитывает электромеханик, когда отказывается от временной «скрутки» кабеля и настаивает на штатной муфте, даже если это замедлит работу?
	Впишите ответ
	
	Безопасность



- Задание 9 (УК-3 – УК-3.2)
Как называется форма работы опытного специалиста, когда он в процессе совместной деятельности обучает молодого рабочего, поэтапно поручая ему посильные задания и объясняя процессы?
	Впишите ответ
	
	Наставничество



- Задание 10 (УК-3 – УК-3.2)
Как называется вид ответственности, который несёт электромеханик за правильную утилизацию отработанного трансформаторного масла и аккумуляторов, чтобы не нанести вред окружающей среде?
	Впишите ответ
	
	Экологическая ответственность



ОПК-6. Способен применять методы анализа и знания закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК- 6.1 Знает методы управления свойствами и управления состоянием массива горных пород.

- Задание 11 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
К какому виду пористости относятся поры, сообщающиеся между собой и выходящие на поверхность горной породы?
	Впишите ответ
	
	Открытая



- Задание 12  (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Какие показатели связывает коэффициент Пуассона горных пород?
	Впишите ответ
	
	Поперечные и продольные деформации



- Задание 13  (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Какие показатели связывает модуль упругости горных пород?
	Впишите ответ
	
	Нормальное напряжение и относительную продольную деформацию



- Задание 14  (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Что называют ползучестью  горных пород?
	Впишите ответ
	
	Рост деформации горных пород при постоянном напряжении



- Задание 15  (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
При расчетах быстропротекающих процессов ( например, массовый взрыв) необходимо учитывать статический или динамический модуль упругости?
	Впишите ответ
	
	Динамический



ИОПК- 6.2 Владеет навыками определения параметров конструктивных элементов систем разработки, нормативной прочности искусственных массивов, способов поддержания очистного пространства и управления состоянием массива.

- Задание 16  (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Как называется напряжение, при котором в материале возникает необратимая пластическая деформация?
	Впишите ответ
	
	Предел упругости



- Задание 17  (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Какие деформации возникают в горной породе под действием касательных напряжений?
	Впишите ответ
	
	Сдвиговые



- Задание 18  (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Какие факторы определяют разницу в величине плотности (удельной массы) и объемной массы горной породы?
	Впишите ответ
	
	Наличие трещин и пор



- Задание 19  (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Определите коэффициент крепости горной породы по шкале проф. М.М.Протодьяконова, если ее прочность при сжатии Ϭсж = 43 МПа.
	Впишите ответ
	
	4



- Задание 20  (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Как называется способность горной породы изнашивать трущийся об нее инструмент?
	Впишите ответ
	
	Абазивность




ОПК-8. Способен работать с программным обеспечением общего, специального назначения и моделирования горных и геологических объектов.

ИОПК-8.1 Демонстрирует знания способов использования компьютерных и информационных технологий в деятельности горного инженера.

- Задание 21 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Что чаще всего подразумевается под термином «облако» в сфере информационных технологий?
	Впишите ответ
	
	виртуальное хранилище данных



- Задание 22 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Программный продукт Micromine относится к категории … программного обеспечения (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	прикладного



- Задание 23 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
ГИС – это геоинформационная … (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	система



- Задание 24 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
ЦМП – это цифровая … поверхности (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	модель



- Задание 25 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Как называется трехмерная разомкнутая поверхность, созданная с помощью сети взаимосвязанных треугольников?
	Впишите ответ
	
	ЦМП 

	
	
	цифровая модель поверхности



ИОПК-8.2 Демонстрирует навыки математического и компьютерного моделирования горных и геологических объектов с учетом горно-геологических условий.

- Задание 26 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Программа Micromine использует восточные, … и (при желании) Z координаты – EAST | NORTH | RL (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	северные



- Задание 27 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Каркасные модели – это … поверхности и солиды (замкнутые (имеющие объем) объекты), состоящие из взаимосвязанных треугольников (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	трехмерные, 3D



- Задание 28 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
В Micromine существует способ, который использует маленькие блоки на границах рудного тела и большие блоки – внутри каркаса при создании … модели. Этот процесс называется субблокированием, когда происходит деление материнских блоков, которые пересекаются границей каркаса рудного тела? (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	блочной



- Задание 29 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
При создании базы данных в Micromine эти файлы (устьев, инклинометрии, литологии и др.) обычно используются функциями для отображения и управления данными скважин. Какого файла, из числа перечисленных выше, не хватает при стандартном создании базы данных? Укажите его.
	Впишите ответ
	
	файл опробования



ОПК-10 Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов
ИОПК-10.1 Демонстрирует знания основных технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.
- Задание 31 (ОПК10 – ИОПК10.1)  
Укажите на рисунке полевой штрек?
[image: ]

	Впишите ответ
	
	4

	
	
	 4



- Задание 32 (ОПК10 – ИОПК10.1)  
Горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность, пройденная по полезному ископаемому вкрест простирания месторождения, называется?
	Впишите ответ
	
	Ортом

	
	
	ортом



- Задание 33 (ОПК10 – ИОПК10.1)  
Укажите признаки, свойственные штреку?
	Впишите ответ
	
	Пройден по простиранию

	
	
	пройден по простиранию



- Задание 34 (ОПК10 – ИОПК10.1)  
На рисунке покажите панельную подготовку?
[image: Описание: 6]
	Впишите ответ
	
	В

	
	
	в



- Задание 35 (ОПК10 – ИОПК10.1)  
На рисунке укажите центрально-отнесенную схему расположения вертикальных стволов?
[image: Описание: img386]
	Впишите ответ
	
	2

	
	
	 2



- Задание 36 (ОПК10 – ИОПК10.1)  
Назовите основную вскрывающую выработку, определяющую способ вскрытия?
	Впишите ответ
	
	Вертикальный ствол

	
	
	вертикальный ствол


               
- Задание 38 (ОПК10 – ИОПК10.1)  
Определенный порядок ведения очистных и подготовительных работ, взаимно увязанный во времени и пространстве, называется?
	Впишите ответ
	
	Системой разработки

	
	
	системой разработки


                
- Задание 39 (ОПК10 – ИОПК10.1)  
При вскрытии какой из перечисленных выработок обеспечивается наименьшая стоимость поверхностного комплекса?
	Впишите ответ
	
	Штольней

	
	
	штольней



- Задание 40 (ОПК10 – ИОПК10.1)  
В какой из представленных на рисунке схем вскрытия размеры охранного целика будут наибольшими?
[image: ]

	Впишите ответ
	
	3

	
	
	 3



ИОПК-10.2 Демонстрирует знания методов управления основными технологическими процессами при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.
- Задание 41 (ОПК10 – ИОПК10.2)  
Системы разработки,  при которых отработку месторождения ведут камерами  с отбойкой руды из подэтажных выработок,  а поддержание  за счет естественной устойчивости и с помощью временно оставляемых целиков руды, называются?
	Впишите ответ
	
	Камерно-столбовыми

	
	
	камерно-столбовыми



- Задание 42 (ОПК10 – ИОПК10.2)  
Какой из перечисленных признаков положен в основу простых способов вскрытия?
	Впишите ответ
	
	Расположение выработок за зоной сдвижения

	
	
	расположение выработок за зоной сдвижения



- Задание 43 (ОПК10 – ИОПК10.2)  
К какому способу вскрытия относится способ, при котором вскрытие шахтного поля осуществляется выработками разного типа (с поверхности земли и слепыми на глубине)?
	Впишите ответ
	
	Комбинированному

	
	
	комбинированному



- Задание 44 (ОПК10 – ИОПК10.2)  
Какой процесс в разработке месторождений непосредственно предшествует подготовке месторождения?
	Впишите ответ
	
	Вскрытие месторождения

	
	
	вскрытие месторождения



- Задание 45 (ОПК10 – ИОПК10.2)  
Часть шахтного поля,  ограниченная с одной стороны контурами месторождения или главными штреками, а с другой  панельными штреками, называется?
	Впишите ответ
	
	Панелью

	
	
	панелью



- Задание 46 (ОПК10 – ИОПК10.2)  
Укажите на камерной системе разработки с твердеющей закладкой воронку для выпуска руды?
[image: Описание: 26]
	Впишите ответ
	
	2

	
	
	 2



- Задание 47 (ОПК10 – ИОПК10.2) 
Системы с открытым выработанным пространством, применяемые для разработки горизонтальных и наклонных месторождений, при которых выемку руды производят отдельными камерами, отделяемыми одна от другой параллельно расположенными неотрабатываемыми целиками руды, называются?
	Впишите ответ
	
	Камерно-столбовыми

	
	
	камерно-столбовыми


                                  
    ОПК-11. Способен разрабатывать и реализовывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.
ИОПК-11.1 Знает основные принципы и требования обеспечения экологической безопасности производств и рационального природопользования. 
Задание 48 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Природные ресурсы, количество которых неуклонно уменьшается по мере их добычи из природной среды, относят к ресурсам:
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Исчерпаемым




Задание 49 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Химическое загрязнение водоемов является причиной такого явления, как:
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Эвтрофикация вод




Задание 50 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Какой газ является опасным естественным источником внутреннего облучения человека
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Радон




Задание 51 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
К какому типу загрязнения окружающей среды относятся шум и вибрация
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Физическое загрязнение



Задание 52 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Какой вид загрязнения возникает в результате превышения уровня естественного содержания радиоактивных веществ в окружающей среде? 
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Радиоактивное


 

Задание 53 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Какой из показателей, характеризующих полноту и комплексность использования минеральных ресурсов, определяется отношением массы утилизируемых отходов к массе отходов, выделяющихся в процессе производства?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Коэффициент безотходности




Задание 54 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Негативное изменение природных комплексов планеты, которые привели человечество к загрязнению атмосферы, гидросферы и литосферы
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Загрязнение окружающей среды




Задание 55 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Основные требования, которые предъявляются к полигонам и шламохранилищам, используемым для размещения отходов при недропользовании, с точки зрения предотвращения загрязнения окружающей среды
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Выбор места размещения, обеспечение гидроизоляцией, система сбора и очистки фильтрата, система дегазации, организация мониторинга, рекультивация после завершения его  эксплуатации.



Задание 56 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, их последствий это …
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Экологическая безопасность



 Задание 57 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Система хозяйственной деятельности, обеспечивающая эффективное использование природных ресурсов с учетом экологических, экономических и социальных факторов, направленная на удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений это…
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Рациональное природопользование



Задание 58 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Процесс выявления, анализа и учета возможных экологических, экономических и социальных последствий реализации, планируемой хозяйственной и иной деятельности называется 
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Оценка воздействия на окружающую среду



 
Задание 59 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Установленные показатели, характеризующие состояние окружающей среды и обеспечивающие ее благоприятное состояние для жизни и здоровья человека, устойчивого функционирования экологических систем называются
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Нормативы качества окружающей среды




Задание 60 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
 В стадии механической очистки сточных вод используют
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Первичные отстойники, песколовки, решетки




Задание 61 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
К компонентам природной среды относят 
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Атмосферный воздух, вода, почва, недра, растительный и животный мир



ИОПК-11.2 Осуществляет выбор и обоснование природоохранных мероприятий при добыче, переработке полезных ископаемых и подземном строительстве.
Задание 62 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Какими двумя способами осуществляется профилирование откосов при рекультивации отвалов?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Сплошным выполаживанием и террасированием



Задание 63 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
На какие два этапа разделяют работы по рекультивации земель?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Техническая рекультивация; биологическая рекультивация



Задание 64 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Оборотное водоснабжение – это:
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Многократное использование воды для промышленных предприятий



Задание 65 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Какой вид мониторинга занимается наблюдениями за влиянием изменений в природе на здоровье живых организмов?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Санитарно-токсикологический




Задание 66 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
В каких аппаратах осуществляется мокрое пылеулавливание?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Скруббер Вентури


 
Задание 67 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Какие мероприятия относятся к биологическому методу защиты поверхности от эрозии?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Гидропосев, укладка биоматов



Задание 68 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Основные негативные воздействия на окружающую среду, которая оказывает горнодобывающая отрасль при открытом способе добычи полезных ископаемых
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Нарушение земель, загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение водных объектов, шумовое воздействие, уничтожение или изменение местообитания диких животных



Задание 69 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Системы пылеулавливания на дробильно-сортировочных фабриках
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Циклоны, электрофильтры, рукавные фильтры



Задание 70 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Мероприятия для предотвращения проседания земной поверхности при подземном способе добычи полезных ископаемых 
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Закладка выработанного пространства, упрочнение кровли выработок, мониторинг деформаций земной поверхности



Задание 71 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Какие геотехнологические методы добычи полезных ископаемых являются наиболее экологически безопасными при правильном применении. 
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Подземное выщелачивание, гидродобыча



Задание 72 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Какие технологии используются для очистки грунтов, загрязненных нефтепродуктами в результате аварий на нефтепроводах, проходящих вблизи горнодобывающих объектов?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Биологические методы, механические и физико-химические методы



Задание 73 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Какие существуют инновационные подходы к переработке и утилизации отходов горнодобывающей промышленности (шламы, хвосты обогащения)?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Извлечение ценных компонентов из отходов, производство строительных материалов, использование для закладки выработанного пространства



Задание 74 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Как оценивается воздействие горнодобывающей деятельности на здоровье населения, проживающего вблизи предприятий?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Измерение концентраций загрязняющих веществ, анализ заболеваемости населения, проведение медицинских осмотров



Задание 75 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Какой метод противоэрозионного укрепления поверхности основан на управлении свойствами и структурой грунта в укрепляемом слое путем введения в него различных вяжущих веществ?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Физико-химический



Задание 76 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Как называется разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками и ветром, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Эрозия



 
ОПК-14. Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов.
ИОПК-14.1 Демонстрирует знания инновационных методов по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

Задание 78 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что запрещено при ведении скважинной отбойки?
	Впишите ответ
	
	Пребывание людей


  
Задание 79 ОПК-14 – ИОПК-14.1) 
Какой документ регламентирует безопасное ведение работ с твердеющей закладкой?
	Впишите ответ
	
	Правила безопасности при ведении горных работ



Задание 80 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что обязательно проверяется перед началом выпуска руды из рудоспуска?
	Впишите ответ
	
	Отсутствие зависания руды и исправность затвора

	
	
	Отсутствие зависания руды 


 
Задание 81 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой параметр влияет на выбор способа доставки руды?
	Впишите ответ
	
	Угол наклона, длина и сечение выработки



Задание 82 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что делать при обнаружении трещин в крепи около закладочного массива?
	Впишите ответ
	
	Остановить работы и сообщить горному мастеру



Задание 83 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой порядок соблюдается при подготовке к скважинной отбойке?
	Впишите ответ
	
	бурение скважины, заряжание, взрывание



Задание 84 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что используется для транспортировки твердеющей закладочной смеси?
	Впишите ответ
	
	Закладочные трубопроводы



Задание 85 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Как часто контролируется консистенция закладочной смеси?
	Впишите ответ
	
	Непрерывно или по графику

	
	
	по графику


 
Задание 86 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что запрещено при работе с погрузочно-доставочными машинами (ПДМ)?
	Впишите ответ
	
	Находиться под ковшом при его подъёме


 
Задание 87 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой документ фиксирует объём выполненных проходческих работ?
	Впишите ответ
	
	Журнал учёта сменных работ


 
Задание 88 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что является признаком нарушения технологии закладки?
	Впишите ответ
	
	Расслоение смеси, утечки по трубопроводу, пустоты в массиве


Задание 89 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой фактор влияет на скорость выпуска руды из блока?
	Впишите ответ
	
	) Гранулометрический состав и угол естественного откоса


 
Задание 90 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что делать при отказе одного из скважинных зарядов?
	Впишите ответ
	
	Остановить работы, оградить зону и вызвать взрывника


 
Задание 91 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой элемент доставки руды требует регулярного осмотра?
	Впишите ответ
	
	Оборудование


 
Задание 92 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что обеспечивает равномерный выпуск руды из очистного пространства?
	Впишите ответ
	
	последовательность и контроль


 
Задание 93 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой компонент чаще всего входит в состав твердеющей закладки?
	Впишите ответ
	
	Цемент, шлак, вода и добавки



Задание 94 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что контролируется при организации работ в аварийной ситуации (например, обрушение)?
	Впишите ответ
	
	Доступ свежего воздуха, устойчивость пород, наличие спасательного оборудования


 
Задание 95 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой показатель используется для анализа эффективности доставки руды?
	Впишите ответ
	
	Коэффициент использования грузоподъёмности и время цикла


  
ИОПК-14.2 Осуществляет анализ и выбор инновационных решений при проектировании объектов горного производства.

Задание 96 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой фактор наиболее влияет на выбор схемы расположения скважин при отбойке?
	Впишите ответ
	
	Прочность руды и требования к качеству дробления



Задание 97 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что позволяет снизить потери руды при выпуске из блока?
	Впишите ответ
	
	Равномерно-последовательный порядок выпуска из всех дучек


 
Задание 98 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Как можно уменьшить разубоживание руды при системах разработки с обрушением?
	Впишите ответ
	
	Своевременно выпускать руду до ее выхода с бортовым содержанием


 
Задание 99 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой способ доставки руды целесообразно применять при большой мощности залежи и устойчивости пород?
	Впишите ответ
	
	Самоходные погрузочно-доставочные машины



Задание 100 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что улучшает эффективность твердеющей закладки?
	Впишите ответ
	
	Оптимальное водоцементное отношение и равномерное распределение смеси


 
ОПК-16. Способен применять навыки разработки систем по обеспечению экологической и промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов.
ИОПК-16.2 Осуществляет оценку воздействия горного производства на окружающую среду. 
Задание 101 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Выброс предприятия, поступающий в окружающую среду через специально сооруженные газоходы, водоводы и трубы, называется:
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Организованным




Задание 102 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Какой класс опасности имеют отходы производства и потребления, характеризующиеся как чрезвычайно опасные для окружающей среды?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Первый класс




Задание 103 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Как называется комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности нарушенных земель?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Рекультивация земель



Задание 104 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Что понимают под системой мероприятий научного, производственно-технического и организационного характера, обеспечивающих полное и комплексное использование ресурсов недр для удовлетворения материальных и духовных потребностей общества?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Рациональное использование недр



Задание 105 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Основной признак, характерный для территорий (зон) экологического бедствия:
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Глубокие необратимые изменения природной среды



Задание 106 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
К какому типу загрязнения окружающей среды относится запыление атмосферы 
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Механическое



Задание 107 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Место захоронения твердых бытовых отходов называется
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Полигон



Задание 108 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Какие методы относятся к физико-химическим методам очистки сточных вод
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Флотация, сорбция, коагуляция, флокуляция, ионный обмен



Задание 109 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Какие мероприятия относятся к биологическому методу защиты поверхности от эрозии?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Гидропосев, укладка биоматов



Задание 110 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Какие основные вещества используются в качестве сорбентов при очистке сточных вод?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Цеолит, глина, активированный уголь



ОПК-21. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
ИОПК-21.1. Демонстрирует знания методов и способов решения профессиональных задач с применением современных информационных технологий. 

- Задание 111 (ОПК-21 – ИОПК-21.1)
Проект в программе сохранён, пользователь вышел из программы, все процессы, связанные с ним в операционной системе закончены. Безопасно ли вытаскивать флэшку из разъема без «безопасного извлечения»?
	Впишите ответ
	
	да, безопасно



- Задание 112 (ОПК-21 – ИОПК-21.1)
Напишите два самых распространённых форматов архивов:
	Впишите ответ
	
	zip, rar



- Задание 113 (ОПК-21 – ИОПК-21.1)
Для чего может использоваться векторная графика? Для создания … (укажите пропущенные слова).
	Впишите ответ
	
	чертежей, схем, рисунков



- Задание 114 (ОПК-21 – ИОПК-21.1)
Донгл-ключ – это электронный ключ, предназначенный для защиты … обеспечения и данных от копирования, нелегального использования и несанкционированного распространения (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	программного



- Задание 115 (ОПК-21 – ИОПК-21.1)
В каких программах, которые Вы изучали на занятиях, можно подготовить техническую иллюстрацию?
	Впишите ответ
	
	Компас, Micromine



- Задание 116 (ОПК-21 – ИОПК-21.1)
Дайте перевод термину «стринг» (иcпользуется в Micromine)?
	Впишите ответ
	
	отрезок, соединение, строка, полилиния



- Задание 117 (ОПК-21 – ИОПК-21.1)
ГГИС – одно из средств представления данных, с помощью ГГИС можно формировать подробную … документацию, отвечающую всем нормативным требованиям (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	графическую



- Задание 118 (ОПК-21 – ИОПК-21.1)
В компьютере SSD (твердотельные накопители) имеют большую скорость записи и чтения данных, меньший размер и вес в отличии от … (жёстких дисков) (укажите пропущенное слово, запишите его на английской букве).
	Впишите ответ
	
	HDD



- Задание 119 (ОПК-21 – ИОПК-21.1)
В настоящее время компьютерные технологии активно используются в горной промышленности. Начиная от разведки и кончая переработкой … ископаемых, эти технологии позволяют специалистам получать много преимуществ: сокращение времени на решение профессиональных задач, быстрое принятие объективных решений на основе полученных моделей и др.  (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	полезных



- Задание 120 (ОПК-21 – ИОПК-21.1)
Это слово обозначает программное или математическое обеспечение, широко используется на компьютерном сленге (впервые похожий термин применил математик из Принстонского университета Джон Тьюки в 1958 году)?
	Впишите ответ
	
	софт





ИОПК-21.2. Умеет оформлять документацию и выполнять чертежи горных объектов, используя современные информационные технологии и программные средства

Задание 121 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Эксплуатируемая и подготовленная к эксплуатации часть минеральных ресурсов называется:
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Минерально-сырьевая база




Задание 122 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Какой класс опасности имеют отходы производства и потребления, характеризующиеся как чрезвычайно опасные для окружающей среды?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Первый класс




Задание 123 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
 Какие климатические факторы учитываются при расчете систем пылеподавления 
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Температура, осадки, ветер



Задание 124 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Инновационные подходы в управлении отходами:
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Биовыщелачивание, нанотехнологии, циркулярная экономика



Задание 125 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Какие меры применяются для восстановления земель, нарушенных горными работами ( техническая рекультивация)
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Планировка поверхности, нанесение плодородного слоя, создание дренажных систем, укрепление откосов



Задание 126 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Какие меры применяются для восстановления земель, нарушенных горными работами (биологическая  рекультивация)
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Посев трав, посадка деревьев и кустарников, внесение удобрений, мелиорация



Задание 127 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Обязательное или добровольное страхование экологических рисков, позволяющее компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде в результате аварий и инцидентов.
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Экологическое страхование



Задание 128 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Какова роль технологий переработки и утилизации отходов горнодобывающего производства (хвостов, шламов, отработанной породы) в снижении негативного воздействия на окружающую среду?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Снижение объемов отходов, извлечение ценных компонентов, производство строительных материалов, улучшение экологической обстановки



Задание 129 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Как проводится расчет воздействия, если в одном промышленном узле работают несколько разных компаний?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	оценка суммарного влияния воздействия на окружающую среду



Задание 130 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Система регулярных наблюдений и измерений состояния окружающей среды в зоне влияния предприятия, целью которой является выявление изменений, связанных с деятельностью предприятия, и оценка эффективности мер по охране окружающей среды.
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Экологический мониторинг
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