КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Детали машин и основы проектирования
- Задание 1 (ПК3 – ИПК3.1)
Поршни относятся к деталям …  назначения
1) специального
2) общего
3) силового
4) фрикционного
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 2 (ПК3 – ИПК3.1)
Подшипники относятся к деталям …  назначения
1) специального
2) общего
3) силового
4) фрикционного
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (ПК3 – ИПК3.1)
Как называется сопротивление детали пластической деформации или разрушению?
1) устойчивость
2) живучесть
3) прочность
4) стойкость
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 4 (ПК3 – ИПК3.1)
Как называется ряд заклёпок, соединяющих кромки двух или нескольких деталей?
1) склёпка
2) пайка
3) сварной шов
4) заклепочный шов
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 5 (ПК3 – ИПК3.1)
Стыковое; угловое; тавровое; нахлёсточное и торцовое соединения являются конструктивными типами …
1) склейки
2) пайки
3) сварных соединений
4) заклепочного шва
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 6 (ПК3 – ИПК3.2)
Как называется основной тип применяемой резьбы?
1) стопорная
2) метрическая
3) трубная
4) Новикова
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (ПК3 – ИПК3.2)
Создание повышенных усилий трения между витками резьбы; жёсткая взаимная фиксация свинченных деталей; фиксация резьбовых деталей относительно скрепляемых деталей, являются видами … резьбовых соединений
1) стопорения
2) смазки
3) трубных
4) реверсирования
	Впишите ответ
	
	1


Задание 8 (ПК3 – ИПК3.2)
В зависимости от какого параметра выбирается предварительное межосевое расстояние цепной передачи?
1) материал цепи
2) шаг цепи
3) мощность
4) скорость
	Впишите ответ
	
	2


Задание 9 (ПК3 – ИПК3.2)
Возможность передачи движения нескольким валам одной цепью способна обеспечить … передача
1) червячная
2) коническая
3) цепная
4) ременная
	Впишите ответ
	
	3


Задание 10 (ПК3 – ИПК3.2)
Напряжения растяжения от рабочей нагрузки, напряжения от изгиба вокруг шкива, напряжение от действия центробежных сил при обегании шкива, являются напряженими возникающими в ремне при работе … передачи
1) червячной
2) конической
3) цепной
4) ременной
	Впишите ответ
	
	4


Задание 11 (ПК3 – ИПК3.3)
Как называются передачи с передаточным отношением менее 1?
1) мультиплицирующие
2) редуцирующие
3) солнечные
4) гибкие
	Впишите ответ
	
	1


Задание 12 (ПК3 – ИПК3.3)
Как называются передачи с передаточным отношением более 1?
1) мультиплицирующие
2) редуцирующие
3) солнечные
4) гибкие
	Впишите ответ
	
	2


Задание 13 (ПК3 – ИПК3.3)
Часть зубчатого колеса, соединяющая его с валом, несущим зубчатое колесо называется …
1) фаска
2) буртик
3) ступица
4) шип
	Впишите ответ
	
	3


Задание 14 (ПК3 – ИПК3.3)
Для снижения потерь энергии в механизме, уменьшения скорости изнашивания поверхностей трения и защиты этих поверхностей от коррозии применяется …
1) вода
2) защитный газ
3) сварка
4) смазка
	Впишите ответ
	
	4


[bookmark: _GoBack]Задание 15 (ПК3 – ИПК3.3)
Для защиты металла от окисления и удаления окисной пленки, при пайке используется…
1) вода
2) масло
3) флюс
4) смазка
	Впишите ответ
	
	3



