КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Металлургия золота и серебра


- Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой основной метод используется для извлечения золота из руд в современной промышленности?
1. Плавка
2. Амальгамация
3. Цианирование
4. Хлорирование
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. С каким металлом золото часто амальгамируется для извлечения?
1. Медь
2. Железо
3. Ртуть
4. Цинк
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «проба» благородного металла?
1. Его вес
2. Содержание основного металла в сплаве
3. Температура плавления
4. Страна происхождения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется процесс выделения золота из цианистого раствора с помощью цинковой пыли?
1. Электролиз
2. Цементация
3. Дистилляция
4. Аффинаж
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной источник получения серебра в промышленности — это:
1. Самородное серебро
2. Полиметаллические руды
3. Морская вода
4. Россыпные месторождения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для очистки (рафинирования) золота до высокой чистоты?
1. Флотация
2. Электролиз по методу Вольвилла
3. Гравитационное обогащение
4. Выщелачивание водой
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «золотой песок»?
1. Песок желтого цвета
2. Мелкое самородное золото из россыпей
3. Химическое соединение золота
4. Сплав золота с песком
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой реагент является основным в процессе цианирования золота?
1. Серная кислота
2. Цианид натрия
3. Азотная кислота
4. Хлор
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего в процессе цианирования добавляют кислород (воздух)?
1. Для охлаждения пульпы
2. Для окисления золота и улучшения его растворения
3. Для создания взрывоопасной среды
4. Для нейтрализации цианида
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сплав Доре — это сплав:
1. Золота и меди
2. Золота и серебра
3. Серебра и свинца
4. Золота, серебра и примесей
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что извлекают из сплава Доре в процессе Миллера?
1. Чистое серебро
2. Хлорное серебро
3. Золото высокой чистоты
4. Платину
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс кучного выщелачивания применяется для:
1. Богатых руд
2. Бедных руд и отвалов
3. Самородного золота крупных размеров
4. Извлечения серебра из сплавов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод часто используют для извлечения серебра из свинцовых концентратов?
1. Цианирование
2. Паркирование
3. Амальгамация
4. Флотация
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «лигатура» в ювелирном деле?
1. Чистое золото
2. Металл, добавляемый к золоту для придания прочности и цвета
3. Отходы производства
4. Форма для отливки
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Стандартная проба золота 585 означает, что в сплаве содержится:
1. 585% золота
2. 58,5% золота
3. 5,85% золота
4. 585 грамм золота на 1 кг сплава
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 16 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс следует за цементацией золота цинком?
1. Плавка цементного осадка
2. Рафинирование электролизом
3. Выщелачивание кислотой
4. Грануляция
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 17 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется продукт плавки цементного осадка?
1. Золотой концентрат
2. Слиток Доре
3. Черновое золото
4. Гранулированное серебро
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная причина, по которой амальгамация сегодня ограничена в применении, — это:
1. Высокая стоимость
2. Низкое извлечение
3. Высокая токсичность ртути
4. Сложность оборудования
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 19 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой цвет имеет чистое золото?
1. Белый
2. Красный
3. Ярко-желтый
4. Серый
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 20 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «серебряная пена» в пирометаллургии свинца?
1. Сплав серебра с медью
2. Промежуточный продукт, содержащий серебро, образующийся при обессеребрении свинца
3. Пена для очистки серебра
4. Отход флотации
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 21 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Золото 999 пробы называют:
1. Лигатурным
2. Черновым
3. Червонным
4. Банковским
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 22 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод может использоваться для извлечения мелкого золота из шлихов?
1. Магнитная сепарация
2. Гравитационное обогащение (на шлюзах, концентрационных столах)
3. Флотация водой
4. Выщелачивание содой
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 23 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Рафинирование серебра электролизом проводят для получения:
1. Серебра пробы 999
2. Хлористого серебра
3. Сплава Доре
4. Амальгамы серебра
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 24 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «тигель» в металлургии благородных металлов?
1. Печь для обжига
2. Емкость для плавки металла
3. Фильтр для растворов
4. Дробилка для руды
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 25 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется руда, содержащая видимое самородное золото?
1. Сульфидная
2. Окисленная
3. Жильная
4. Богатая
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 26 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс «CIL» (уголь в пульпе) применяется для:
1. Флотации золота
2. Сорбции золота из цианистых растворов на активированный уголь
3. Плавки концентрата
4. Электролиза
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 27 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего используется азотная кислота при аффинаже?
1. Для растворения золота
2. Для отделения серебра от золота
3. Для нейтрализации цианидов
4. Для осаждения золота
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 28 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «королёк»?
1. Крупный самородок
2. Небольшой шарик металла после плавки
3. Вид серебряной руды
4. Ювелирное изделие
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 29 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл часто добавляют к золоту для получения белого золота?
1. Медь
2. Никель или палладий
3. Цинк
4. Олово
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 30 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Первая стадия переработки золотосодержащей руды — это:
1. Цианирование
2. Дробление и измельчение
3. Плавка
4. Электролиз
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 31 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «шлюз» при добыче россыпного золота?
1. Вид насоса
2. Наклонный желоб для улавливания тяжелых минералов
3. Печь для плавки
4. Химический реактор
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 32 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Золото не растворяется в:
1. Царской водке
2. Цианистых растворах с кислородом
3. Азотной кислоте
4. Серной кислоте
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 33 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс применяется для извлечения серебра из старых фотоматериалов?
1. Амальгамация
2. Выщелачивание цианидами
3. Сжигание
4. Плавка
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 34 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Серебро лучше всего проводит:
1. Тепло
2. Электрический ток
3. Свет
4. Звук
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 35 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Золото в природе чаще всего встречается в виде:
1. Крупных самородков
2. Мелких включений в горных породах
3. Растворенным в воде
4. Газообразных соединений
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 36 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «шлих»?
1. Рудная мелочь
2. Концентрат тяжелых минералов после промывки
3. Жидкий раствор золота
4. Сплав золота и серебра
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 37 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для проверки пробы золота ювелиры могут использовать:
1. Магнит
2. Пробирный камень и кислоты
3. Весы
4. Микроскоп
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 38 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Серебро темнеет на воздухе из-за реакции с:
1. Кислородом
2. Азотом
3. Сероводородом
4. Углекислым газом
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 39 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Золото химически инертно, поэтому оно:
1. Легко ржавеет
2. Не тускнеет на воздухе
3. Активно растворяется в кислотах
4. Быстро окисляется
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 40 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. «Золотой запас» страны — это:
1. Объем добытой за год руды
2. Запасы золота в государственных хранилищах
3. Количество золотых украшений у населения
4. Содержание золота в морской воде
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 41 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной метод переработки упорных золотых руд (с сульфидами):
1. Прямое цианирование
2. Предварительный обжиг
3. Амальгамация
4. Гравитационное обогащение
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 42 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется сплав серебра с медью, используемый для монет?
1. Мельхиор
2. Нейзильбер
3. Стерлинг
4. Дюралюмин
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 43 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что измеряется в тройских унциях?
1. Объем жидкости
2. Вес драгоценных металлов
3. Проба сплава
4. Температура плавления
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 44 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс электролитического рафинирования золота ведется с целью получения:
1. Золота 585 пробы
2. Золота 999,9 пробы
3. Сплава Доре
4. Амальгамы
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 45 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «осадительная плавка» в металлургии серебра?
1. Плавка с получением слитка
2. Плавка для отделения серебра от свинца
3. Плавка для получения амальгамы
4. Плавка руды без флюсов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 46 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. В каком виде золото осаждается при цементации цинком?
1. В виде раствора
2. В виде черного шлама
3. В виде газа
4. В виде крупных самородков
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 47 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Регенерация цианида на золотоизвлекательных фабриках проводится для:
1. Увеличения его расхода
2. Экономии реагента и охраны окружающей среды
3. Ускорения процесса
4. Увеличения извлечения серебра
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 48 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Серебро хорошо растворяется в:
1. Соляной кислоте
2. Азотной кислоте
3. Серной кислоте (холодной)
4. Воде
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 49 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «посеребрение»?
1. Добыча серебра
2. Нанесение слоя серебра на поверхность другого металла
3. Сплавление золота и серебра
4. Очистка серебра от примесей
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 50 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Мелкодисперсное («невидимое») золото в руде можно извлечь:
1. Только гравитацией
2. Только амальгамацией
3. Только цианированием после тонкого измельчения
4. Ручной выборкой
	Впишите ответ
	
	3




