КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Металлургия цинка и сопутствующих элементов


- Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой минерал является основным сырьём для производства цинка?
1. Галенит
2. Сфалерит (цинковая обманка)
3. Халькопирит
4. Касситерит
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод обогащения цинковых руд является основным?
1. Магнитная сепарация
2. Флотация
3. Гравитационное обогащение
4. Ручная сортировка
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цинковый концентрат»?
1. Продукт флотации с содержанием Zn 40–60%
2. Чистый цинк
3. Шлак цинковой плавки
4. Окись цинка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс предшествует гидрометаллургическому получению цинка?
1. Агломерация
2. Обжиг концентрата
3. Прямое восстановление
4. Электролиз расплава
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При обжиге сульфидного цинкового концентрата образуется:
1. ZnO (цинковый огарок)
2. ZnSO₄
3. Металлический цинк
4. ZnCl₂
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой газ является основным отходящим газом при обжиге цинковых концентратов?
1. CO₂
2. SO₂
3. H₂S
4. Cl₂
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цинковый огарок»?
1. Продукт обжига цинкового концентрата (оксид цинка с примесями)
2. Чистый цинк
3. Шлак
4. Раствор сульфата цинка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой реагент используется для выщелачивания цинкового огарка?
1. Серная кислота
2. Соляная кислота
3. Азотная кислота
4. Едкий натр
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кек» в гидрометаллургии цинка?
1. Твёрдый остаток после выщелачивания, содержащий железо и ценные примеси
2. Чистый цинк
3. Раствор сульфата цинка
4. Катодный осадок
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл извлекают из цинковых кеков наиболее часто?
1. Кадмий
2. Алюминий
3. Свинец
4. Олово
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для очистки цинковых растворов от примесей (кадмия, кобальта, никеля)?
1. Цементация цинковой пылью
2. Экстракция
3. Ионный обмен
4. Дистилляция
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл осаждается из раствора сульфата цинка при цементации цинковой пылью в первую очередь?
1. Кадмий
2. Кобальт
3. Медь
4. Железо
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «медный кек»?
1. Продукт цементации, содержащий медь
2. Чистая медь
3. Шлак
4. Концентрат меди
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл получают из кадмиевого кека?
1. Цинк
2. Кадмий
3. Свинец
4. Индий
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электролиз сульфатных растворов цинка проводят в ваннах с:
1. Свинцовыми анодами и алюминиевыми катодами
2. Медными анодами и стальными катодами
3. Цинковыми анодами и цинковыми катодами
4. Графитовыми анодами и медными катодами
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 16 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая добавка в электролит предотвращает образование дендритов при электролизе цинка?
1. Соляная кислота
2. Клей (желатин)
3. Поваренная соль
4. Серная кислота
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 17 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является сопутствующим цинку и часто извлекается в процессе цементации?
1. Кадмий
2. Вольфрам
3. Титан
4. Кремний
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 18 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой пирометаллургический процесс получения цинка основан на восстановлении огарка углём с последующей конденсацией паров цинка?
1. Дистилляционный (вертикальные реторты, электропечи)
2. Шахтная плавка
3. Конвертерный процесс
4. Доменная плавка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 19 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод позволяет получать цинк высокой чистоты из чернового цинка?
1. Электролитическое рафинирование
2. Вакуумная дистилляция
3. Зонная плавка
4. Все перечисленные
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 20 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая температура плавления цинка?
1. 232°C
2. 327°C
3. 419°C
4. 660°C
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 21 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «конденсатор цинка» в дистилляционном процессе?
1. Устройство для охлаждения и осаждения паров цинка
2. Печь для обжига
3. Фильтр для растворов
4. Ковш для разливки
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 22 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является попутным при переработке цинковых кеков и используется в полупроводниках?
1. Индий
2. Сурьма
3. Висмут
4. Мышьяк
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 23 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл извлекают из цинковых пылей как ценный компонент?
1. Германий
2. Серебро
3. Платина
4. Золото
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 24 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «свинцово-цинковые руды»?
1. Руды, содержащие одновременно галенит и сфалерит
2. Руды, содержащие только цинк
3. Руды, содержащие только свинец
4. Окисленные руды
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 25 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод разделения свинца и цинка в рудах используется при флотации?
1. Селективная флотация с использованием различных реагентов
2. Магнитная сепарация
3. Гравитация
4. Ручная сортировка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 26 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой элемент является наиболее опасной примесью в цинковых электролитах при электролизе?
1. Кобальт
2. Марганец
3. Магний
4. Кальций
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 27 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для удаления кобальта из цинковых растворов?
1. Осаждение α-нитрозо-β-нафтолом или цементация сурьмой
2. Простая фильтрация
3. Отстаивание
4. Дистилляция
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 28 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «катодный цинк»?
1. Цинк, осаждённый на алюминиевых катодах при электролизе
2. Цинковый концентрат
3. Огарок
4. Цинковая пыль
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 29 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой продукт получают после плавки катодного цинка?
1. Чушковый цинк (товарный)
2. Огарок
3. Кек
4. Штейн
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 30 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая кислота используется для регенерации электролита в цинковом производстве?
1. Серная кислота
2. Соляная кислота
3. Азотная кислота
4. Фосфорная кислота
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 31 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цинковый шлак»?
1. Отходы плавки цинка, содержащие оксиды и примеси
2. Чистый цинк
3. Концентрат
4. Огарок
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 32 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является наиболее распространённым сопутствующим элементом в цинковых рудах после кадмия?
1. Железо
2. Медь
3. Свинец
4. Кобальт
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 33 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод позволяет извлечь галлий из цинковых растворов?
1. Экстракция (например, дибутилфосфатом)
2. Цементация цинком
3. Электролиз
4. Дистилляция
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 34 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл из группы редких часто содержится в цинковых кеках?
1. Индий
2. Ванадий
3. Молибден
4. Вольфрам
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 35 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для переработки цинковых шлаков?
1. Вельц-процесс (восстановительный обжиг с извлечением цинка и свинца)
2. Простое захоронение
3. Магнитная сепарация
4. Флотация
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 36 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цинковое покрытие» (оцинковка)?
1. Нанесение слоя цинка на сталь для защиты от коррозии
2. Сплав цинка с медью
3. Оксидная плёнка
4. Электролит
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 37 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод горячего цинкования является наиболее распространённым?
1. Погружение стального изделия в расплавленный цинк
2. Гальваническое осаждение
3. Диффузионное насыщение
4. Напыление
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 38 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой сплав цинка используется для литья под давлением?
1. Цинково-алюминиевый сплав (ZA)
2. Латунь
3. Бронза
4. Нейзильбер
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 39 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое соединение цинка используется в производстве резины и красок?
1. Оксид цинка (ZnO)
2. Сульфат цинка
3. Хлорид цинка
4. Карбонат цинка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 40 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является побочным продуктом цинкового производства и используется в аккумуляторах?
1. Кадмий
2. Никель
3. Железо
4. Марганец
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 41 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кадмий» и его основное применение?
1. Мягкий токсичный металл для никель-кадмиевых аккумуляторов и покрытий
2. Легкий металл для авиации
3. Тугоплавкий металл
4. Благородный металл
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 42 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод используется для извлечения кадмия из кадмиевого кека?
1. Выщелачивание серной кислотой с последующей цементацией цинком
2. Прямая плавка
3. Магнитная сепарация
4. Флотация
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 43 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «индий» и его применение?
1. Мягкий металл для полупроводников, покрытий и сплавов
2. Железо
3. Свинец
4. Олово
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 44 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным легирующим компонентом сплава ЦАМ (цинк-алюминий-медь)?
1. Цинк, алюминий, медь
2. Цинк, магний, кремний
3. Цинк, никель, хром
4. Цинк, свинец, олово
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 45 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цинковая пыль» и для чего она используется?
1. Тонкодисперсный цинк, используемый в качестве восстановителя в гидрометаллургии
2. Отход производства
3. Шлак
4. Концентрат
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 46 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является вредной примесью в цинке, вызывающей его хрупкость?
1. Свинец
2. Железо
3. Кадмий
4. Олово
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 47 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «галлий» и его связь с цинковым производством?
1. Редкий металл, извлекаемый попутно из цинковых растворов (применение в полупроводниках)
2. Основной компонент цинковых руд
3. Отходы цинкования
4. Флюс для плавки
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 48 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод позволяет повысить извлечение цинка из огарка?
1. Двухстадийное выщелачивание (кислотное и нейтральное)
2. Простое выщелачивание водой
3. Прямая плавка
4. Магнитная сепарация
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 49 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл из цинковых руд наиболее токсичен и требует специальной утилизации?
1. Кадмий
2. Цинк
3. Железо
4. Кремний
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 50 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная область применения цинка в мире:
1. Оцинковка стали (защита от коррозии)
2. Производство латуней
3. Литьё под давлением
4. Химические соединения
	Впишите ответ
	
	1




