КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Обработка металлов давлением


- Задание 1 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое обработка металлов давлением (ОМД)?
1. Изменение формы металла под действием внешних сил без нарушения сплошности
2. Литьё металла
3. Термическая обработка
4. Сварка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 2 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какие процессы относятся к обработке давлением?
1. Прокатка, ковка, штамповка, волочение
2. Литьё, сварка, пайка
3. Термическая обработка
4. Химическая обработка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 3 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «прокатка»?
1. Деформация металла между вращающимися валками
2. Деформация под молотом
3. Деформация в матрице
4. Протягивание через волоку
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 4 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой стан используется для получения листового проката?
1. Листовой стан (кварто, дуо)
2. Сортопрокатный стан
3. Трубопрокатный стан
4. Волочильный стан
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 5 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «горячая прокатка»?
1. Прокатка при температуре выше температуры рекристаллизации
2. Прокатка при комнатной температуре
3. Прокатка с нагревом до 200°C
4. Прокатка без нагрева
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 6 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «холодная прокатка»?
1. Прокатка при комнатной температуре (ниже температуры рекристаллизации)
2. Прокатка с охлаждением
3. Прокатка с подогревом
4. Прокатка в вакууме
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 7 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой дефект возникает при прокатке из-за неравномерной деформации?
1. Трещины, волны, серповидность
2. Раковины
3. Шлаковые включения
4. Недолив
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 8 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «ковка»?
1. Деформация металла под ударным или плавным нагружением между бойками
2. Прокатка
3. Волочение
4. Штамповка
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 9 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое оборудование используется для ковки крупных слитков?
1. Ковочный гидравлический пресс или молот
2. Прокатный стан
3. Волочильный стан
4. Литейная машина
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 10 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «штамповка»?
1. Получение деталей в штампах
2. Свободная ковка
3. Прокатка
4. Волочение
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 11 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая штамповка называется «объёмной»?
1. Получение трёхмерных заготовок (поковок) в закрытых штампах
2. Листовая штамповка
3. Калибровка
4. Чеканка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 12 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «листовая штамповка»?
1. Получение деталей из листа (вырубка, гибка, вытяжка)
2. Ковка
3. Прокатка листа
4. Волочение листа
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 13 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для уменьшения сечения прутка или проволоки?
1. Волочение (протягивание через волоку)
2. Прокатка
3. Ковка
4. Штамповка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 14 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «волока»?
1. Инструмент с калиброванным отверстием для волочения
2. Боек молота
3. Валок прокатного стана
4. Штамп
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 15 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для производства труб?
1. Прошивка на стане винтовой прокатки, последующая раскатка или волочение
2. Ковка
3. Штамповка
4. Литьё
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 16 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «прессование» металлов?
1. Выдавливание металла через матрицу для получения профилей
2. Прокатка
3. Ковка
4. Волочение
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 17 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какие металлы чаще всего прессуют?
1. Алюминий, медь, магний, свинец
2. Чугун
3. Сталь
4. Титан
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 18 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «наклёп»?
1. Упрочнение металла при холодной пластической деформации
2. Отпуск
3. Закалка
4. Отжиг
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 19 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для снятия наклёпа?
1. Рекристаллизационный отжиг
2. Закалка
3. Отпуск
4. Нормализация
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 20 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «предел текучести» при обработке давлением?
1. Напряжение, при котором начинается пластическая деформация
2. Предел прочности
3. Твёрдость
4. Ударная вязкость
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 21 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое оборудование используется для листовой штамповки?
1. Пресс (кривошипный, гидравлический)
2. Молот
3. Прокатный стан
4. Волочильный стан
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 22 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «чеканка»?
1. Получение рельефа на поверхности металла
2. Прокатка
3. Ковка
4. Волочение
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 23 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой дефект возникает при волочении проволоки?
1. Продольные царапины, разрывы
2. Трещины от перегрева
3. Шлаковые включения
4. Усадочные раковины
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 24 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «смазка» при обработке давлением?
1. Вещество для снижения трения и износа инструмента
2. Охлаждающая жидкость
3. Защитное покрытие
4. Растворитель
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 25 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для изготовления металлических порошков?
1. Распыление расплава, механическое измельчение
2. Прокатка
3. Ковка
4. Штамповка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 26 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «порошковая металлургия»?
1. Получение изделий из металлических порошков прессованием и спеканием
2. Литьё
3. Прокатка
4. Ковка
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 27 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой параметр важен для оценки пластичности металла?
1. Относительное удлинение и сужение
2. Твёрдость
3. Предел прочности
4. Модуль упругости
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 28 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «горячее выдавливание»?
1. Прессование при высокой температуре
2. Холодное прессование
3. Прокатка
4. Ковка
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 29 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для правки листового металла?
1. Правка на листоправильных машинах (роликовая)
2. Ковка
3. Штамповка
4. Волочение
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 30 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «гильотинные ножницы»?
1. Оборудование для резки листового металла
2. Прокатный стан
3. Пресс для штамповки
4. Волочильный стан
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 31 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая стадия деформации предшествует разрушению?
1. Образование шейки (для растяжения)
2. Упругая деформация
3. Пластическая деформация
4. Наклёп
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 32 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «диаграмма пластичности»?
1. График зависимости деформации от напряжений
2. Диаграмма состояния
3. Кривая нагрева
4. График твёрдости
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 33 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс обработки давлением не требует нагрева?
1. Холодная штамповка, волочение, холодная прокатка
2. Горячая ковка
3. Горячая прокатка
4. Прессование при высоких температурах
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 34 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «фальцовка» в листовой штамповке?
1. Соединение листов загибкой кромок
2. Вырубка
3. Гибка
4. Вытяжка
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 35 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой инструмент используется для гибки листового металла?
1. Листогибочный пресс или гибочный станок
2. Прокатные валки
3. Волока
4. Штамп
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 36 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «вырубка»?
1. Отделение части листа по замкнутому контуру
2. Резка
3. Гибка
4. Вытяжка
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 37 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое оборудование используется для объёмной штамповки?
1. Горизонтально-ковочная машина (ГКМ), штамповочный молот, пресс
2. Листогиб
3. Ножницы
4. Волочильный стан
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 38 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «радиально-обжимная машина»?
1. Оборудование для обжатия труб и прутков вращающимися бойками
2. Прокатный стан
3. Ковочный молот
4. Пресс
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 39 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для получения тонкой фольги?
1. Многократная холодная прокатка с промежуточными отжигами
2. Литьё
3. Ковка
4. Штамповка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 40 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «сварка давлением»?
1. Соединение металлов под действием давления (без расплавления)
2. Сварка плавлением
3. Пайка
4. Склеивание
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 41 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая сварка относится к сварке давлением?
1. Контактная сварка (точечная, шовная, стыковая)
2. Дуговая сварка
3. Газовая сварка
4. Лазерная сварка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 42 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «нагартовка»?
1. Упрочнение металла при холодной деформации
2. Отжиг
3. Закалка
4. Отпуск
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 43 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для получения биметаллов?
1. Прокатка-сварка (плющение) двух разных металлов
2. Литьё
3. Ковка
4. Штамповка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 44 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «очаг деформации»?
1. Зона контакта металла с инструментом, где происходит пластическая деформация
2. Нагретая зона
3. Место разрыва
4. Зона охлаждения
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 45 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое явление возникает при деформации металлов из-за трения?
1. Неравномерность деформации, зоны застоя
2. Улучшение пластичности
3. Снижение твёрдости
4. Увеличение текучести
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 46 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «прокатная клеть»?
1. Узел прокатного стана с двумя или более валками
2. Печь
3. Ножницы
4. Транспортёр
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 47 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой тип прокатки используется для производства сортового проката?
1. Сортовая прокатка в калибрах
2. Листовая прокатка
3. Трубная прокатка
4. Поперечная прокатка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 48 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «поперечная прокатка»?
1. Деформация при вращении заготовки вокруг оси, перпендикулярной оси валков (для тел вращения)
2. Продольная прокатка
3. Поперечно-винтовая прокатка
4. Прокатка в косых валках
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 49 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс обработки давлением наиболее производителен?
1. Прокатка
2. Ковка
3. Штамповка
4. Волочение
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 50 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной критерий выбора способа обработки давлением для конкретной детали:
1. Форма, размеры, требуемая точность, материал и серийность
2. Цвет металла
3. Вес детали
4. Температура плавления
	Впишите ответ
	
	1






