КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Преддипломная практика

- Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)
Что понимается под «энергетической политикой» организации?
А. Документ, устанавливающий тарифы на энергоресурсы
Б. Совокупность заявленных целей, задач и обязательств в области энергоэффективности и энергосбережения
В. План закупки энергооборудования на год
Г. Инструкция по охране труда при работе с электроустановками
	
	
	Б



- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какой международный стандарт устанавливает требования к системе энергетического менеджмента?
А. ISO 9001
Б. ISO 14001
В. ISO 50001
Г. ISO 45001
	
	
	В



- Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какой документ является основным для организации энергопланирования на промышленном предприятии?
А. Баланс рабочего времени
Б. Энергетический паспорт предприятия
В. Штатное расписание
Г. Технический паспорт здания
	
	
	Б



- Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какие три основных этапа включает процесс энергопланирования согласно ISO 50001?
А. Закупка, монтаж, пусконаладка
Б. Анализ исходных данных, определение базового уровня, разработка целевых показателей
В. Проектирование, строительство, эксплуатация
Г. Инвентаризация выбросов, утилизация отходов, экологический контроль
	
	
	Б



- Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)
Как называется показатель, используемый для количественной оценки энергоэффективности организации?
А. Номинальная мощность
Б. Энергетический показатель эффективности
В. Коэффициент спроса
Г. Тариф на электроэнергию
	
	
	Б



- Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какой федеральный закон в РФ является основным в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности?
А. Федеральный закон № 261-ФЗ
Б. Федеральный закон № 35-ФЗ 
В. Федеральный закон № 7-ФЗ
Г. Федеральный закон № 384-ФЗ
	
	
	А



- Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.1)
Что такое «энергетический базовый уровень» согласно ISO 50001?
А. Номинальная мощность основного оборудования
Б. Минимально возможное потребление энергии при идеальных условиях
В. Количественный показатель, принятый за основу для сравнения энергоэффективности в нормализованных условиях
Г. Максимально допустимый лимит потребления энергии по договору
	
	
	В



- Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какой метод планирования энергопотребления основан на анализе статистических данных за предыдущие периоды и выявлении трендов?
А. Нормативный метод
Б. Экспертный метод
В. Экстраполяционный метод
Г. Балансовый метод
	
	
	В



- Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.1)
Что такое «удельный расход энергии»?
А. Расход энергии на единицу выпускаемой продукции (работы, услуги)
Б. Суммарный расход энергии на всё оборудование
В. Потери энергии в сетях
Г. Расход энергии на собственные нужды подстанции
	
	
	А



- Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какое из перечисленных мероприятий относится к организационным мерам энергосбережения?
А. Замена ламп накаливания на светодиодные
Б. Установка частотно-регулируемого привода на насос
В. Назначение ответственных за энергоучёт и проведение энергоаудитов
Г. Утепление стен здания

- Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.2)
Как рассчитывается годовая экономия электроэнергии (ΔW) при замене оборудования, если известна разница мощностей ΔP (кВт) и время работы T (ч/год)?
А. ΔW = ΔP / T
Б. ΔW = ΔP · T
В. ΔW = (ΔP)² · T
Г. ΔW = T / ΔP
	
	
	Б



- Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.2)
Какой раздел обязательного энергетического паспорта предприятия содержит сведения о фактическом потреблении ТЭР по видам продукции?
А. Раздел «Сведения о персонале»
Б. Раздел «Энергобалансы»
В. Раздел «Перечень мероприятий по энергосбережению»
Г. Раздел «Охрана труда»
	
	
	Б



- Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.2)
Что понимается под «нормированием расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)»?
А. Установление предельно допустимых величин расхода ТЭР на единицу продукции (работы)
Б. Закупка ТЭР по фиксированным ценам
В. Ограничение времени работы оборудования
Г. Сертификация систем энергоменеджмента
	
	
	А



- Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.2)
Какой метод планирования энергопотребления использует детерминированные формулы расхода энергии в зависимости от объёма производства и температуры наружного воздуха?
А. Статистический метод
Б. Нормативно-расчётный (факторный) метод
В. Метод аналогов
Г. Экспертный метод
	
	
	Б



- Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.2)
Что такое энергоаудит?
А. Проверка соблюдения правил техники безопасности
Б. Сбор и анализ данных об использовании ТЭР для выявления потерь и потенциала энергосбережения
В. Поверка счётчиков электроэнергии
Г. Обучение персонала энергосбережению
	
	
	Б



- Задание 16 (ПК1 – ИПК 1.2)
	Какие три вида энергоносителей в первую очередь подлежат учёту и нормированию на промышленном предприятии?
А. Электроэнергия, тепловая энергия, топливо (газ, уголь, мазут)
Б. Вода, сжатый воздух, пар
В. Освещённость, вибрация, шум
Г. Реактивная мощность, ёмкость, индуктивность
	
	
	А



- Задание 17 (ПК1 – ИПК 1.2
Какой документ утверждает предельные объёмы потребления энергоресурсов для организации на предстоящий период?
А. План-график ППР
Б. Договор энергоснабжения
В. Энергетический паспорт (лимиты потребления)
Г. Штатное расписание
	
	
	В



- Задание 18 (ПК1 – ИПК 1.2)
Что такое «энергосберегающий потенциал»?
А. Максимальная мощность энергопринимающих устройств
Б. Величина возможного сокращения потребления ТЭР при реализации экономически целесообразных мероприятий
В. Суммарная установленная мощность генерации
Г. Объём резервного топлива
	
	
	Б



- Задание 19 (ПК1 – ИПК 1.2)
Какой показатель используется для оценки эффективности внедрения системы энергоменеджмента?
А. Количество сотрудников, прошедших обучение
Б. Достижение запланированных целевых показателей энергоэффективности 
В. Количество проведённых совещаний
Г. Объём закупленного оборудования
	
	
	Б



- Задание 20 (ПК1 – ИПК 1.2)
Каким образом в энергопланировании учитывается влияние «нормализующих факторов»?
А. Путём корректировки базового уровня потребления энергии
Б. Путём увеличения тарифа
В. Путём отключения части оборудования
Г. Нормализующие факторы не учитываются
	
	
	А



- Задание 21 (ПК2 – ИПК 2.1)
Назовите собственные источники финансирования обновления основных фондов.
	
	
	Прибыль предприятия и амортизационные отчисления


[bookmark: _Hlk145973946]
- Задание 22 (ПК2 – ИПК 2.1)
Анализ влияния различных факторов инвестиционного проекта на изменение показателей экономической эффективности проекта называется:
	
	
	Анализ чувствительности



[bookmark: _Hlk145974024]- Задание 23 (ПК2 – ИПК 2.1)
Рассчитайте реальную процентную ставку, если банк выдает кредит под 10 % годовых, а годовой уровень инфляции составляет 4 %.
	
	
	6%



[bookmark: _Hlk145974133]- Задание 24 (ПК2 – ИПК 2.1)
Каков критерий оценки чистого дисконтированного дохода для признания инвестиционного проекта экономически эффективным?
	
	
	ЧДД должен быть положительным



- Задание 25 (ПК2 – ИПК 2.1)
Каков критерий оценки внутренней нормы доходности для признания инвестиционного проекта экономически эффективным?
	
	
	ВНД должна быть больше ставки дисконтирования



- Задание 26 (ПК2 – ИПК 2.1)
Как называется минимальный объем производства и реализации продукции, при котором предприятие будет получать нулевую прибыль?
	
	
	Точка (объем) безубыточности



- Задание 27 (ПК2 – ИПК 2.1)
Как называется временной период, по истечении которого накопленный чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается положительным?
	
	
	Срок окупаемости проекта



- Задание 28 (ПК2 – ИПК 2.1)
Какие виды деятельности учитываются при определении суммарного денежного потока по проекту?
	
	
	Инвестиционная, операционная и финансовая



- Задание 29 (ПК2 – ИПК 2.1)
Как называется часть расчетного периода, в пределах которой проводится группировка денежных потоков проекта?
	
	
	Шаг расчета



- Задание 30 (ПК2 – ИПК 2.1)

Как называется повышения общего уровня цен в экономике и снижение покупательной способности денежных средств?
	
	
	Инфляция



- Задание 31 (ПК2 – ИПК 2.1)
Коммерческая эффективность инвестиционного проекта отражает:
	
	
	Финансовые результаты проекта


- Задание 32 (ПК2 – ИПК 2.1)
К какому виду деятельности предприятия относятся оттоки денежных средств на приобретение оборудования?
	
	
	К инвестиционной деятельности



- Задание 33 (ПК2 – ИПК 2.1)
К какому виду деятельности предприятия относятся притоки денежных средств от реализации продукции?
	
	
	К операционной деятельности



[bookmark: _Hlk145974711]- Задание 34 (ПК2 – ИПК 2.1)
К какому виду деятельности предприятия относятся притоки денежных средств от полученного кредита?
	
	
	К финансовой деятельности 



- Задание 35 (ПК2 – ИПК 2.1)
Под альтернативными (вмененными) издержками следует понимать:
	
	
	Упущенную выгоду от использования активов или ресурсов в других целях



- Задание 36 (ПК2 – ИПК 2.2)
Назовите заемный источник финансирования
	
	
	Кредит (займ)



- Задание 37 (ПК2 – ИПК 2.2)
Назовите основные показатели оценки эффективности инвестиций:
	
	
	Чистый дисконтированный доход либо внутренняя норма доходности либо срок окупаемости



- Задание 38 (ПК2 – ИПК 2.2)
Рассчитайте номинальную процентную ставку, если реальная ставка составляет 3 % годовых, а годовой уровень инфляции составляет 5 %.
	
	
	8%



- Задание 39 (ПК2 – ИПК 2.2)
Рассчитайте годовой уровень инфляции, если номинальная процентная ставка составляет 9% годовых, а реальная ставка составляет 5% годовых.
	
	
	4%



- Задание 40 (ПК2 – ИПК 2.2)
На какой стадии инвестиционного проекта производится оценка экономической эффективности?
	
	
	Прединвестиционной



- Задание 41 (ПК2 – ИПК 2.2)
На какой стадии инвестиционного проекта осуществляется основной объем строительных работ?
	
	
	Инвестиционной



- Задание 42 (ПК2 – ИПК 2.2)
На какой стадии инвестиционного проекта осуществляется производство и реализация продукции?
	
	
	Эксплуатационной



- Задание 43 (ПК2 – ИПК 2.2)
На какой стадии инвестиционного проекта осуществляется демонтаж оборудования?
	
	
	Ликвидационной



- Задание 44 (ПК2 – ИПК 2.2)
Как называется ценная бумага, подтверждающая обязательство эмитента возместить ее владельцу номинальную стоимость с уплатой купонного дохода?
	
	
	Облигация



- Задание 45 (ПК2 – ИПК 2.2)
Как называется ценная бумага, дающая право на участие в управлении предприятием и право на получение части прибыли в форме дивидендов?
	
	
	Акция



- Задание 46 (ПК2 – ИПК 2.2)
Распределение капитала по разным активам с целью снижения рисков – это:
	
	
	Диверсификация


- Задание 47 (ПК2 – ИПК 2.2)
Основным документом, содержащим информацию об инвестиционном проекте, является:
	
	
	Бизнес-план



[bookmark: _Hlk145976163]- Задание 48 (ПК2 – ИПК 2.2)
Величина ставки дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход проекта равен нулю называется:
	
	
	Внутренняя норма доходности



- Задание 49 (ПК2 – ИПК 2.2)
Чему равно значение чистого дисконтированного дохода, если внутренняя норма доходности проекта равна ставке дисконтирования?
	
	
	0 (нулю)



- Задание 50 (ПК2 – ИПК 2.2)
Какие основные подходы используются для оценки стоимости активов?
	
	
	Доходный, сравнительный и затратный



- Задание 51 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какой документ является основным для определения эксплуатационных требований к электроустановкам потребителей в РФ?
1) ГОСТ 32144-2013
2) ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)
3) ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
4) СНиП 2.04.12-86
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 52 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какой класс напряжения не является стандартным для распределительных сетей?
1) 0.4 кВ
2) 6 кВ
3) 10 кВ
4) 35 кВ
	Впишите ответ
	
	
	
	4



- Задание 53 (ПК3 – ИПК 3.1)
Минимальная освещенность в ЗРУ (закрытом распределительном устройстве) на уровне пола должна составлять:
1) 20 лк
2) 50 лк
3) 100 лк
4) 200 лк
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 54 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какая система на подстанции предназначена для отвода дымовых газов и продуктов горения при пожаре?
1) Вентиляция
2) Освещение
3) Противопожарная вентиляция (дымоудаление)
4) Отопление
	Впишите ответ
	
	
	
	3



- Задание 55 (ПК3 – ИПК 3.1)
Для какого оборудования подстанции обязательно наличие маслоприемников?
1) Сухих трансформаторов
2) Масляных выключателей и трансформаторов
3) Вакуумных выключателей
4) Трансформаторов тока
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 56 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какой цвет окраски должны иметь шины постоянного оперативного тока?
1) Желтый, зеленый, красный (фазы A, B, C)
2) Положительная — красный, отрицательная — синий, заземленная — голубой
3) Все шины черного цвета
4) Красный и белый
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 57 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какое требование предъявляется к дверям в помещения ЗРУ?
1) Должны открываться наружу
2) Должны открываться в сторону соседнего помещения (при наличии) или наружу
3) Должны быть раздвижными
4) Должны открываться только внутрь
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 58 (ПК3 – ИПК 3.1)
Основное назначение системы собственных нужд (СН) подстанции — это:
1) Питание ближайшего населенного пункта
2) Обеспечение работы систем управления, охлаждения, освещения, отопления подстанции
3) Компенсация реактивной мощности
4) Учет электроэнергии
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 59 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какой документ регламентирует требования пожарной безопасности на объектах электроэнергетики?
1) Правила противопожарного режима в РФ
2) ГОСТ Р 50571.1
3) ПУЭ
4) Все ответы верны
	Впишите ответ
	
	
	
	4



- Задание 60 (ПК3 – ИПК 3.1)
Эксплуатационные требования к ошиновке подстанции включают проверку:
1) Только механической прочности
2) Только цвета окраски
3) Провисание, состояние изоляторов, контактных соединений, температуры
4) Только расстояния до земли
	Впишите ответ
	
	
	
	3



- Задание 61 (ПК3 – ИПК 3.1)
Допустимое отклонение частоты в синхронной зоне ЕЭС России в нормальном режиме составляет:
1) ±0.2 Гц
2) ±0.4 Гц
3) ±0.5 Гц
4) ±1.0 Гц
	Впишите ответ
	
	
	
	2



[bookmark: _GoBack]- Задание 62 (ПК3 – ИПК 3.1)
Какой показатель качества электроэнергии (ПКЭ) нормирует медленные изменения напряжения, связанные с изменением нагрузки сети?
1) Фликер
2) Несинусоидальность
3) Отклонение напряжения
4) Провал напряжения
	Впишите ответ
	
	
	
	3



- Задание 63 (ПК3 – ИПК 3.1)
Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения (КНИ) для напряжения 10 кВ не должен превышать:
1) 5%
2) 8%
3) 12%
4) 15%
	Впишите ответ
	
	
	
	2

	
	
	
	
	



- Задание 64 (ПК3 – ИПК 3.1)
Для измерения какого ПКЭ используется интегральный метод оценки размаха колебаний напряжения и частоты их изменений?
1) Отклонение частоты
2) Кратковременный фликер 
3) Коэффициент искажения синусоидальности
4) Несимметрия напряжений
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 65 (ПК3 – ИПК 3.1)
Провал напряжения — это:
1) Постоянное снижение напряжения на 10%
2) Внезапное значительное понижение напряжения с последующим восстановлением, длительностью от 0.01 до 1 минуты
3) Полное исчезновение напряжения
4) Любое отклонение напряжения ниже 0.9 от номинального
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 66 (ПК3 – ИПК 3.2)
Прибор для комплексного измерения и анализа всех ПКЭ называется:
1) Осциллограф
2) Вольтметр
3) Анализатор качества электроэнергии (мощности)
4) Регистратор событий РЗА
	Впишите ответ
	
	
	
	3



- Задание 67 (ПК3 – ИПК 3.2)
Допустимая величина коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точке общего присоединения к сетям 0.4 кВ составляет:
1) 1.0%
2) 2.0%
3) 4.0%
4) 5.0%
	Впишите ответ
	
	
	
	2

	
	
	
	
	



- Задание 68 (ПК3 – ИПК 3.2)
Основная причина появления высших гармоник в сети — это работа:
1) Синхронных двигателей
2) Нелинейных нагрузок (выпрямители, частотные приводы, дуговые печи)
3) Линейных активных нагрузок
4) Трансформаторов на холостом ходу
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 69 (ПК3 – ИПК 3.2)
Минимальный интервал измерения для оценки показателей качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013 составляет:
1) 1 секунда
2) 1 минута
3) 10 минут
4) 24 часа
	Впишите ответ
	
	
	
	3



- Задание 70 (ПК3 – ИПК 3.2)
Перенапряжение — это:
1) Любое повышение напряжения
2) Превышение напряжения более 1.1 от номинального в течение более 1 минуты
3) Кратковременный импульс
4) Скачок напряжения
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 71 (ПК3 – ИПК 3.2)
Какой метод является основным для оценки состояния контактных соединений под нагрузкой без отключения?
1) Визуальный осмотр
2) Измерение сопротивления изоляции мегомметром
3) Тепловизионный контроль (термография)
4) Испытание повышенным напряжением
	Впишите ответ
	
	
	
	3



- Задание 72 (ПК3 – ИПК 3.2)
Диагностика состояния изоляции силового трансформатора по тангенсу угла диэлектрических потерь (tg δ) позволяет оценить:
1) Механическую прочность обмоток
2) Степень увлажнения и старения изоляции
3) Состояние магнитопровода
4) Качество трансформаторного масла
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 73 (ПК3 – ИПК 3.2)
Какой газ, обнаруживаемый при газохроматографическом анализе масла трансформатора, является наиболее опасным признаком электрического разряда (дуги)?
1) Метан (CH₄)
2) Водород (H₂)
3) Этилен (C₂H₄)
4) Ацетилен (C₂H₂)
	Впишите ответ
	
	
	
	4



- Задание 74 (ПК3 – ИПК 3.2)
Для определения степени износа контактов вакуумного дугогасительного устройства (вакуумного выключателя) применяют измерение:
1) Сопротивления контактов на постоянном токе
2) Собственного коммутационного ресурса (накопленного отключенного тока)
3) Толщины контактов рентгеном
4) Давления внутри вакуумной камеры
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 75 (ПК3 – ИПК 3.2)
Методика испытания вводов высоковольтного оборудования повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц проводится с целью проверки:
1) Токовой нагрузки
2) Механической прочности
3) Электрической прочности изоляции
4) Точности показаний
	Впишите ответ
	
	
	
	3



- Задание 76 (ПК3 – ИПК 3.2)
Оценка состояния заземляющего устройства производится методом измерения:
1) Сопротивления изоляции
2) Сопротивления растеканию тока (сопротивление заземления)
3) Удельного сопротивления грунта
4) Всех перечисленных параметров
	Впишите ответ
	
	
	
	4



- Задание 77 (ПК3 – ИПК 3.2)
При диагностике силового кабеля методом частичных разрядов выявляются:
1) Перегрузка по току
2) Локальные дефекты в изоляции
3) Нагревание жил
4) Механические повреждения оболочки
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 78 (ПК3 – ИПК 3.2)
Какой параметр измеряется для оценки состояния аккумуляторной батареи (АКБ) подстанции?
1) Только напряжение на клеммах
2) Напряжение, внутреннее сопротивление, емкость
3) Только уровень электролита
4) Только температура
	Впишите ответ
	
	
	
	2



- Задание 79 (ПК3 – ИПК 3.2)
Метод вибродиагностики применяется для контроля состояния:
1) Изоляторов
2) Релейной защиты
3) Силовых трансформаторов, вращающихся машин (дизель-генераторы, вентиляторы)
4) Кабельных линий
	Впишите ответ
	
	
	
	3



- Задание 80 (ПК3 – ИПК 3.2)
Определение влагосодержания в бумажно-масляной изоляции силового трансформатора производится методом:
1) Анализа равновесной и относительной влажности по кривым равновесия
2) Измерения тангенса угла потерь
3) Газохроматографии
4) Визуального осмотра
	Впишите ответ
	
	
	
	1



