КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Гидрометаллургическое меди и сопутствующих элементов


- Задание 1 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Гидрометаллургия – это процесс извлечения металлов, основанный на: 
1. Плавке руды при высоких температурах
2. Использовании водных растворов и химических реакций
3. Механическом дроблении и гравитационном обогащении
4. Возгонке металлов в вакууме
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл наиболее часто получают гидрометаллургическим способом?
1. Железо
2. Медь
3. Алюминий
4. Титан
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Первая стадия гидрометаллургического процесса – это:
1. Электролиз
2. Выщелачивание
3. Плавка
4. Грануляция
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для выщелачивания медных руд часто используют:
1. Концентрированную серную кислоту
2. Дистиллированную воду
3. Азотную кислоту
4. Расплавленный свинец
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 5 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Кучное выщелачивание применяют для:
1. Богатых руд
2. Руд с низким содержанием металла
3. Руд, не содержащих сульфидов
4. Руд с высоким содержанием золота
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс, при котором ионы металла осаждаются из раствора более активным металлом, называется:
1. Экстракция
2. Цементация
3. Сорбция
4. Электролиз
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для извлечения золота из руд методом цианирования используют раствор:
1. Серной кислоты
2. Цианида натрия
3. Аммиака
4. Хлорной извести
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 8 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Ионообменная сорбция используется для:
1. Увеличения крупности руды
2. Концентрирования и очистки растворов от ионов металлов
3. Нагрева пульпы
4. Осаждения шлаков
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 9 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Экстракция растворителями применяется для:
1. Дробления руды
2. Селективного выделения металлов из растворов
3. Охлаждения реакторов
4. Обогащения руды тяжелосредной сепарацией
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электролитическое рафинирование меди проводят для получения:
1. Черновой меди
2. Катодной меди высокой чистоты
3. Медного купороса
4. Медного штейна
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 11 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Автоклавное выщелачивание проводят при:
1. Низкой температуре и атмосферном давлении
2. Повышенной температуре и давлении
3. Температуре плавления металла
4. Отрицательном давлении (вакууме)
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 12 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Пустая порода, остающаяся после выщелачивания, называется:
1. Концентрат
2. Хвосты
3. Штейн
4. Шлак
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 13 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс осаждения металла из раствора под действием электрического тока – это:
1. Цементация
2. Электролиз
3. Сорбция
4. Кристаллизация
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 14 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. В гидрометаллургии цинка основной метод получения металла из очищенного раствора – это:
1. Плавка
2. Электролиз
3. Дистилляция
4. Вакуумное испарение
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 15 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Реагент, используемый для осаждения золота из цианистых растворов, – это:
1. Серная кислота
2. Цинковая пыль
3. Железный купорос
4. Аммиак
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 16 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего в процессе выщелачивания используют окислители (например, кислород)?
1. Для охлаждения пульпы
2. Для повышения pH раствора
3. Для перевода металлов в растворимую форму
4. Для осаждения металлов
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 17 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технология «РИОТИНТО» (RLE) применяется для получения:
1. Свинца
2. Цинка
3. Никеля
4. Олова
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной продукт процесса выщелачивания – это:
1. Твердый концентрат
2. Насыщенный раствор (продуктивный раствор) с ионами металла
3. Чистый металл
4. Шлак
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 19 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс осаждения металла из раствора с помощью водорода под давлением называется:
1. Цементация
2. Гидрометаллургическое восстановление
3. Автоклавное осаждение
4. Электролитическое осаждение
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 20 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Очистка технологических растворов от примесей (например, железа) часто проводится путем:
1. Выпаривания
2. Осаждения в виде гидроксидов (нейтрализации)
3. Замораживания
4. Добавления поваренной соли
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 21 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл извлекают из бокситов по способу Байера?
1. Медь
2. Алюминий
3. Цинк
4. Свинец
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 22 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс "CIL" (уголь в пульпе) применяется в гидрометаллургии:
1. Меди
2. Золота
3. Никеля
4. Урана
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 23 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Выщелачивание подземное (in-situ) применяется для:
1. Богатых рудных тел
2. Руд, залегающих на большой глубине, без их извлечения на поверхность
3. Руд с крупными включениями металла
4. Россыпных месторождений
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 24 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Понятие «оборотный раствор» в гидрометаллургии означает:
1. Свежий реагент
2. Раствор, возвращаемый в начало процесса после выделения металла
3. Раствор, сбрасываемый в отстойники
4. Дистиллированную воду
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 25 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной аппарат для выщелачивания в промышленных масштабах – это:
1. Доменная печь
2. Конвертер
3. Выщелачиватель (чан, автоклав, колонна)
4. Электролизер
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 26 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «пульпа»?
1. Чистый металл
2. Смесь измельченной руды с водой или раствором
3. Газообразный продукт
4. Твердый концентрат
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 27 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс следует после выщелачивания и перед электролизом в схеме получения цинка?
1. Плавка
2. Очистка раствора от примесей
3. Грануляция
4. Окомкование
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 28 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Экстрагент – это:
1. Твердый сорбент
2. Органический растворитель, избирательно извлекающий металл
3. Флокулянт
4. Кислота для выщелачивания
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 29 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При цементации меди из растворов железом происходит реакция:
1. CuSO₄ + Zn → ZnSO₄ + Cu
2. CuSO₄ + Fe → FeSO₄ + Cu
3. CuO + H₂ → Cu + H₂O
4. CuCl₂ + 2NaOH → Cu(OH)₂ + 2NaCl
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 30 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При выщелачивании урановых руд обычно используют:
1. Серную кислоту
2. Азотную кислоту
3. Соду
4. Цианистый натрий
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 31 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Мембранные процессы (например, электродиализ) в гидрометаллургии используются для:
1. Дробления руды
2. Разделения и концентрирования ионов в растворах
3. Нагрева реакторов
4. Осаждения металлов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 32 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для интенсификации процесса выщелачивания иногда применяют:
1. Замораживание
2. Ультразвуковую обработку
3. Добавление песка
4. Сильное освещение
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 33 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Биогидрометаллургия основана на использовании:
1. Высоких давлений
2. Микроорганизмов (бактерий)
3. Лазерного излучения
4. Сильных окислителей
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 34 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Конечным продуктом электролитического рафинирования меди является:
1. Медный штейн
2. Черновая медь
3. Катодная медь
4. Медный купорос
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 35 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс «Сорбция-Десорбция-Электролиз» (SX-EW) широко применяется для получения:
1. Алюминия
2. Меди
3. Свинца
4. Олова
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 36 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При получении алюминия по способу Байера из бокситов выщелачивают:
1. Глинозем (Al₂O₃)
2. Металлический алюминий
3. Кремнезем
4. Железо
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 37 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основное преимущество гидрометаллургических методов перед пирометаллургическими:
1. Высокие температуры процесса
2. Возможность переработки бедных и сложных руд
3. Большие капитальные затраты
4. Необходимость использования кокса
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 38 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для отделения твердой фазы от раствора после выщелачивания применяют:
1. Дробление
2. Сгущение и фильтрацию
3. Дистилляцию
4. Электролиз
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 39 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. В процессе цементации золота цинком осаждается:
1. Золото в виде порошка
2. Золото в виде сплава
3. Золото в виде газообразного соединения
4. Золото не осаждается
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 40 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Регенерация цианида в процессе цианирования золота необходима для:
1. Увеличения расхода реагента
2. Снижения себестоимости и экологической безопасности
3. Повышения температуры процесса
4. Ускорения выщелачивания
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 41 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс «Аффинаж» в гидрометаллургии – это:
1. Первичная переработка руды
2. Очистка металла до высокой чистоты
3. Дробление руды
4. Плавка концентрата
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 42 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое оборудование используется для электролитического получения металлов?
1. Автоклав
2. Электролизер
3. Выщелачиватель
4. Флотационная машина
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 43 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Ионный обмен основан на способности:
1. Металлов проводить ток
2. Ионообменных смол поглощать ионы из раствора
3. Воды растворять все вещества
4. Кислот разлагать руды
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 44 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При нейтрализации кислых растворов с целью осаждения металлов в виде гидроксидов используют:
1. Серную кислоту
2. Известь (CaO)
3. Поваренную соль
4. Цианид натрия
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 45 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс «осадительной плавки» в гидрометаллургии:
1. Не существует
2. Это плавка цементационного осадка для получения слитка
3. Это выщелачивание водой
4. Это электролиз расплавов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 46 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. В схеме переработки никелевых руд часто используют аммиачное выщелачивание для разделения:
1. Никеля и меди
2. Никеля и железа
3. Никеля и кобальта
4. Никеля и цинка
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 47 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сточные воды гидрометаллургических производств перед сбросом обязательно:
1. Нагревают
2. Очищают от вредных примесей и нейтрализуют
3. Замораживают
4. Смешивают с рудой
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 48 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Активированный уголь в гидрометаллургии золота используют для:
1. Подогрева пульпы
2. Сорбции золота из цианистых растворов
3. Осаждения меди
4. Фильтрации больших твердых частиц
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 49 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной продукт процесса выщелачивания цинковых концентратов серной кислотой:
1. Металлический цинк
2. Раствор сульфата цинка
3. Оксид цинка
4. Сульфид цинка
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 50 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Показатель «pH» раствора при выщелачивании влияет на:
1. Цвет раствора
2. Скорость растворения и селективность процесса
3. Температуру кипения
4. Электропроводность металла
	Впишите ответ
	
	2




