Дисциплина
Современные методы добычи и переработки медных и медно-цинковых руд
ПК-3: Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых
ИПК-3.1: Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологий открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов
- Задание 1 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Назовите основной минерал, содержащий медь в сульфидных рудах.  
	[bookmark: _Hlk228181284]Впишите ответ
	
	халькопирит


- Задание 2 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Укажите метод обогащения, наиболее часто применяемый для медно-цинковых руд.  
	Впишите ответ
	
	флотация



- Задание 3 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Назовите процесс, при котором руда подвергается нагреву в присутствии кислорода для удаления серы.  
	Впишите ответ
	
	обжиг



- Задание 4 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Укажите тип руд, в которых медь содержится в виде оксидов и карбонатов.  
	Впишите ответ
	
	окисленные



- Задание 5 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Рассчитайте массу концентрата в тоннах, если из 100 тонн руды с содержанием меди 2 % получен концентрат с содержанием меди 20 %. Ответ дайте в тоннах, округлив до целого.  
	Впишите ответ
	
	10



- Задание 6 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Назовите реагент, используемый при флотации для подавления вспенивания цинковых минералов в медно-цинковых рудах.  
	Впишите ответ
	
	цинковый купорос



- Задание 7 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Укажите основной метод переработки медного концентрата после обогащения.  
	Впишите ответ
	
	плавка



- Задание 8 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Назовите конечный продукт гидрометаллургической переработки окисленных медных руд
	 Впишите ответ
	
	электролитическая медь



- Задание 9 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Рассчитайте степень извлечения меди в концентрат в процентах, если в руде содержится 1 % меди, в концентрате – 25 %, а выход концентрата – 4 %. Ответ дайте в процентах, округлив до целого.
	 Впишите ответ
	
	100


 
- Задание 10 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Укажите основной минерал, содержащий цинк в медно-цинковых рудах.  
	Впишите ответ
	
	сфалерит



ИПК-3.2: Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений
- Задание 11 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Назовите способ регулирования кислотности пульпы при флотации медных руд.  
	Впишите ответ
	
	известкование



- Задание 12 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Укажите тип измельчения, применяемый перед операцией флотации для достижения нужной степени раскрытия минералов.  
	Впишите ответ
	
	тонкое



- Задание 13 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Рассчитайте содержание меди в руде в процентах, если из 200 тонн руды получено 2 тонны чистой меди. Ответ дайте в процентах, округлив до целого.  
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 14 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Назовите реагент-собиратель, часто используемый при флотации сульфидных медных минералов.  
	Впишите ответ
	
	ксантогенат



- Задание 15 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Укажите стадию переработки, следующую за плавкой медного концентрата.  
	Впишите ответ
	
	конвертирование



- Задание 16 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Назовите основной компонент штейна, получаемого при плавке медного концентрата.  
	Впишите ответ
	
	сульфид меди



- Задание 17 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Рассчитайте выход концентрата в процентах, если из 500 тонн руды получено 25 тонн концентрата. Ответ дайте в процентах, округлив до целого.  
	Впишите ответ
	
	5



- Задание 18 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Укажите основной метод, применяемый для переработки бедных окисленных медных руд.  
	Впишите ответ
	
	выщелачивание



- Задание 19 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Назовите газ, образующийся при обжиге сульфидных медных концентратов.  
	Впишите ответ
	
	диоксид серы



- Задание 20 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Укажите основное оборудование, используемое для гравитационного обогащения медных руд.  
	Впишите ответ
	
	отсадочная машина






