КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Компьютерные, сетевые и информационные технологии
- Задание 1 (УК-1 – ИУК-1.1)
Каковы основные преимущества метода формирования сборочных единиц сверху-вниз по сравнению с другими методами? 
	Впишите ответ
	
	Упрощение проектирования.


- Задание 2 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какие ключевые элементы компоновочной геометрии необходимо учитывать при проектировании сборочной единицы? 
	Впишите ответ
	
	Пространственные отношения.


- Задание 3 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какое значение имеет распределение обязанностей в группе при работе над проектом сборочной единицы? 
	Впишите ответ
	
	Повышение эффективности.


- Задание 4 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какие параметры необходимо редактировать в процессе контроля сборочной единицы для обеспечения ее функциональности? 
	Впишите ответ
	
	Размеры и допуски.


- Задание 5 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какое преимущество дает параметрическое моделирование при создании компонентов для сборочной единицы?
	Впишите ответ
	
	Гибкость изменений.


- Задание 6 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какие основные этапы необходимо пройти при моделировании простой сборочной единицы в CAD-системе? 
	Впишите ответ
	
	Создание деталей.


- Задание 7 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какую роль играет анализ взаимосвязей между компонентами в процессе моделирования сборочной единицы? 
	Впишите ответ
	
	Обеспечение совместимости.


- Задание 8 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какое значение имеет проверка модели на этапе завершения ее проектирования? 
	Впишите ответ
	
	Обнаружение ошибок.


- Задание 9 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какую документацию необходимо подготовить после завершения моделирования сборочной единицы? 
	Впишите ответ
	
	Чертежи и спецификации.


- Задание 10 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какие инструменты CAD-системы наиболее важны для создания деталей сборочной единицы?
	Впишите ответ
	
	Элементы моделирования.


- Задание 11 (УК-1 – ИУК-1.1)
Как влияет выбор материала на процесс моделирования и функциональность сборочной единицы? 
	Впишите ответ
	
	Определяет прочность.


- Задание 12 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какую информацию необходимо включить в спецификацию для сборочной единицы? 
	Впишите ответ
	
	Перечень компонентов.


- Задание 13 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какой метод проверки модели можно использовать для оценки ее функциональности перед печатью?
	Впишите ответ
	
	Симуляция движения.


- Задание 14 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какое значение имеет создание сборочной единицы в контексте инженерного проектирования? 
	Впишите ответ
	
	Интеграция компонентов.


- Задание 15 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какие ключевые аспекты необходимо учитывать при анализе индивидуального задания для моделирования сложной сборочной единицы? 
	Впишите ответ
	
	Технические требования.


- Задание 16 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какой подход следует использовать для определения взаимосвязей между компонентами в сложной сборочной единице? 
	Впишите ответ
	
	Кинематический анализ.


- Задание 17 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какую роль играет параметрическое моделирование в процессе создания сложной сборочной единицы? 
	Впишите ответ
	
	Упрощение изменений.


- Задание 18 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какие методы проверки модели можно применить для оценки ее работоспособности перед финальной сборкой?
	Впишите ответ
	
	Статический анализ.


- Задание 19 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какую документацию необходимо подготовить для сложной сборочной единицы после завершения моделирования? 
	Впишите ответ
	
	Чертежи и спецификации.


- Задание 20 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какое значение имеет работа в группах при выполнении задания по моделированию сборочной единицы? 
	Впишите ответ
	
	Улучшение сотрудничества.


- Задание 21 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какие ключевые элементы должны быть включены в чертежи для сборочной единицы? 
	Впишите ответ
	
	Размеры и аннотации.


- Задание 22 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какую информацию необходимо указать в спецификации для компонентов сборочной единицы? 
	Впишите ответ
	
	Перечень материалов.


- Задание 23 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какой метод контроля качества можно использовать для проверки соответствия модели проектным требованиям? 
	Впишите ответ
	
	Визуальный осмотр.


- Задание 24 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какие преимущества предоставляет цифровизация производств в процессе проектирования и производства? 
	Впишите ответ
	
	Увеличение эффективности.


- Задание 25 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какой метод 3D-печати наиболее подходит для создания сложных геометрий и почему? 
	Впишите ответ
	
	SLA, высокая точность.


- Задание 26 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какие параметры необходимо настроить в 3D-модели перед печатью для достижения оптимального качества? 
	Впишите ответ
	
	Толщина слоя.


- Задание 27 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какое значение имеет параметр заполнения при 3D-печати деталей?
	Впишите ответ
	
	Устойчивость конструкции.


- Задание 28 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какие основные настройки 3D-принтера необходимо учитывать для успешной печати модели?
	Впишите ответ
	
	Температура и скорость.


- Задание 29 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какое влияние оказывает скорость печати на качество готовой детали при 3D-печати? 
	Впишите ответ
	
	Уменьшение точности.


- Задание 30 (УК-1 – ИУК-1.1)
Какие свойства 3D-принтеров важны для выбора подходящего устройства для конкретного проекта? 
	Впишите ответ
	
	Разрешение и объем.


- Задание 31 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой параметр печати влияет на прочность детали и как его следует настраивать? 
	Впишите ответ
	
	Заполнение, процент.


- Задание 32 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какую роль играют поддерживающие структуры в процессе 3D-печати и когда они необходимы? 
	Впишите ответ
	
	Поддержка нависающих частей.


- Задание 33 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой метод контроля качества можно использовать для оценки готовой детали после 3D-печати? 
	Впишите ответ
	
	Измерение размеров.


- Задание 34 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какое назначение имеет анализ механизма в процессе его проектирования и разработки?
	Впишите ответ
	
	Оптимизация работы.


- Задание 35 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какие основные элементы необходимо учитывать при определении принципа работы механизма? 
	Впишите ответ
	
	Кинематика и динамика.


- Задание 36 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой подход следует использовать для анализа состава механизма и его узлов?
	Впишите ответ
	
	Дерево структуры.


- Задание 37 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какое значение имеет формирование рабочих групп при анализе механизма? 
	Впишите ответ
	
	Эффективное сотрудничество.


- Задание 38 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какую информацию необходимо распределить между участниками группы для успешного анализа узлов механизма? 
	Впишите ответ
	
	Ответственность за узлы.


- Задание 39 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой метод анализа механизма позволяет выявить его основные функции и задачи?
	Впишите ответ
	
	Функциональный анализ.


- Задание 40 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какие критерии следует учитывать при распределении узлов механизма между членами рабочей группы?
	Впишите ответ
	
	Компетенции участников.


- Задание 41 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какое значение имеет документирование результатов анализа механизма для дальнейшей работы? 
	Впишите ответ
	
	Обеспечение прозрачности.


- Задание 42 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой инструмент можно использовать для визуализации структуры механизма и его узлов? 
	Впишите ответ
	
	Схема или диаграмма.


- Задание 43 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой аспект работы механизма необходимо проверить для подтверждения его надежности и безопасности?
	Впишите ответ
	
	Нагрузочные испытания.


- Задание 44 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какие ключевые этапы необходимо пройти при моделировании деталей для сборочной единицы? 
	Впишите ответ
	
	Создание 3D-моделей.


- Задание 45 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой процесс следует выполнить после печати деталей перед их сборкой? 
	Впишите ответ
	
	Постобработка.


- Задание 46 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какую информацию необходимо указать в спецификации для каждой детали сборочной единицы?
	Впишите ответ
	
	Материалы и размеры.


- Задание 47 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой аспект проектирования деталей влияет на их производительность в сборочной единице?
	Впишите ответ
	
	Геометрия и форма.


- Задание 48 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какое значение имеет контроль качества печатных деталей перед их использованием в сборке?
	Впишите ответ
	
	Обеспечение надежности.


- Задание 49 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой тип документации необходим для описания процесса сборки модели?
	Впишите ответ
	
	Инструкции по сборке.


- Задание 50 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой параметр печати влияет на время, необходимое для завершения 3D-печати детали? 
	Впишите ответ
	
	Скорость печати.


- Задание 51 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какую роль играет тестирование собранной модели после завершения сборки?
	Впишите ответ
	
	Проверка функциональности.


- Задание 52 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой метод можно использовать для оптимизации процесса печати деталей?
	Впишите ответ
	
	Настройка параметров.


- Задание 53 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какое значение имеет использование стандартов при оформлении чертежей и спецификаций? 
	Впишите ответ
	
	Обеспечение совместимости.


- Задание 54 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой аспект работы с CAD-системами помогает избежать ошибок в моделировании деталей?
	Впишите ответ
	
	Проверка на коллизии.


- Задание 55 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой метод можно использовать для визуализации сборочной единицы перед ее фактической сборкой?
	Впишите ответ
	
	3D-симуляция.


- Задание 56 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой процесс следует выполнить для обеспечения правильной ориентации деталей при печати?
	Впишите ответ
	
	Настройка ориентации.


- Задание 57 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какое значение имеет документация для обеспечения понимания процесса сборки другими участниками проекта?
	Впишите ответ
	
	Упрощение коммуникации.


- Задание 58 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какое значение имеет выбор толщины слоя при 3D-печати для качества готовой детали?
	Впишите ответ
	
	Влияние на детализацию.


- Задание 59 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какую информацию необходимо указать в спецификации для обеспечения правильной сборки модели?
	Впишите ответ
	
	Порядок сборки.


- Задание 60 (УК-1 – ИУК-1.2)
Какой аспект проектирования деталей может повлиять на их стоимость при производстве? 
	Впишите ответ
	
	Сложность геометрии.



