КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Расчет и конструирование технологических машин и оборудования

- Задание 1(ПК3 – ИПК3.1) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называются составные части машин, каждая из которых изготовлена из однородного материала без применения сборочных операций?
1) Сборочная единица
2) Детали машин
3) Узел

	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2(ПК3 – ИПК3.1) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется совокупность деталей, соединенных между собой сборочными операциями (свинчиванием, сваркой и т.п.) образующая изделие?
1) Сборочная единица
2) Детали машин
3) Узел
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 3(ПК3 – ИПК3.1) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называются конструктивно обособленные сборочные единицы, объединенные одним назначением и выполняющие в машине определенную функцию?
1) Сборочная единица
2) Детали машин
3) Узел
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 4(ПК3 – ИПК3.1) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется режим нагружения при котором напряжения в детали изменяются в течение цикла от нуля до максимума при сохранении знака напряжений?
1) Предельный
2) Постоянный
3) Симметричный
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 5(ПК3 – ИПК3.1) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется режим нагружения, который характеризуется постоянной нагрузкой на деталь и постоянной величиной напряжений в ней?
1) Предельный
2) Постоянный
3) Симметричный
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6(ПК3 – ИПК3.1) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется режим нагружения, который характеризуется симметричным изменением напряжений за цикл?
1) Предельный
2) Постоянный
3) Симметричный
	
	
	3


- Задание 7(ПК3 – ИПК3.1) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется способность детали сопротивляться разрушению под действием приложенной нагрузки?

	Впишите ответ
	
	прочность


- Задание 8(ПК3 – ИПК3.1) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется способность детали сопротивляться изменению формы под нагрузкой?
1) Жесткость
2) Износостойкость
3) Теплостойкость
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 9(ПК3 – ИПК3.1) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется способность материала деталей оказывать сопротивление изнашиванию?
1) Жесткость
2) Износостойкость
3) Теплостойкость
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10(ПК3 – ИПК3.1) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется способность деталей сохранять работоспособность в течение заданного времени в машинах с большим выделением тепла, вызываемым рабочим процессом машин и трением в их механизмах?
1) Жесткость
2) Износостойкость
3) Теплостойкость
	Впишите ответ
	
	3


Задание 11(ПК3 – ИПК3.2) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется быстроходная ступень редуктора? 
1) коническая передача
2) цилиндрическая передача
3) зубчатая передача

	Впишите ответ
	
	1


Задание 12(ПК3 – ИПК3.2) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется тихоходная ступень редуктора?
1) коническая передача
2) цилиндрическая передача
3) зубчатая передача

	Впишите ответ
	
	2


Задание 13(ПК3 – ИПК3.2) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется передача преобразующая вращательное движение в поступательное?
1) Реечная
2) Червячная
3) Цепная
	Впишите ответ
	
	1


Задание 14(ПК3 – ИПК3.2) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется определенная форма зуба, которая очерчивается по эвольвенте окружности?
1) Эвольвентный профиль
2) Винтовой профиль
3) Волновой профиль

	Впишите ответ
	
	1


Задание 15(ПК3 – ИПК3.2) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется поверхностное насыщение зубьев углеродом с последующей закалкой и низким отпуском?
1) Закалка
2) Цементация
3) Отпуск
	Впишите ответ
	
	2


Задание 16(ПК3 – ИПК3.2) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется насыщение поверхностных слоев зубьев углеродом и азотом в газовой среде с последующей закалкой и низким отпуском?
1) Закалка
2) Цементация
3) Нитроцемемтация
	Впишите ответ
	
	3


Задание 17(ПК3 – ИПК3.2) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называются передачи, имеющие зубчатые колеса, оси которых перемещаются в пространстве?
1) Конические
2) Цилиндрические
3) Планетарные
	Впишите ответ
	
	3


Задание 18(ПК3 – ИПК3.2) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется зубчатая передача, которая передает движение между валами с пересекающимися осями?
1) Коническая
2) Цилиндрическая
3) Планетарная
	Впишите ответ
	
	1


Задание 19(ПК3 – ИПК3.2) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется передача, которая передает движение между валами, оси которых перекрещиваются в пространстве и содержит червяк и червячное колесо?
1) Червячная
2) Цепная
3) Ременная
	Впишите ответ
	
	1


Задание 20(ПК3 – ИПК3.2) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется механическая передача зацеплением с гибкой связью, содержащие ведущую и ведомую звездочки, охватываемые цепью?
1) Червячная
2) Цепная
3) Ременная
	Впишите ответ
	
	2


Задание 21(ПК3 – ИПК3.3) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется муфты, которые предохраняют детали привода от возможных перегрузок случайного характера?
1) Обгонные
2) Упругие
3) Предохранительные
	Впишите ответ
	
	3


Задание 22(ПК3 – ИПК3.3) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называются соединения, допускающие многократную сборку и разборку без нарушения качества работы узла?
1) Неразъемные
2) Разъемные
3) Шпоночные
	Впишите ответ
	
	2


Задание 23(ПК3 – ИПК3.3) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называются соединения, предназначенные для передачи вращающего момента между валом и посаженной на него деталью?
1) Скользящие
2) Шпоночные
3) Разъемные

	Впишите ответ
	
	2


Задание 24(ПК3 – ИПК3.3) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называются разъемные соединения деталей с помощью резьбы или резьбовыми крепежными деталями винтами, болтами, шпильками, гайками?
1) Шлицевые
2) Прессовые
3) Резьбовые
	Впишите ответ
	
	3


Задание 25(ПК3 – ИПК3.3) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется деталь с резьбовым отверстием, навинчиваемая на винт и имеющая форму, приспособленную для захвата ключом или рукой?
1) Шайба
2) Шплинт
3) Гайка
	Впишите ответ
	
	3


Задание 26(ПК3 – ИПК3.3) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется крепёжное изделие для соединения или фиксации деталей, имеющее вид стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом?
1) Шпонка
2) Шайба
3) Винт
	Впишите ответ
	
	3


Задание 27(ПК3 – ИПК3.3) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется треугольная резьба с конусностью 1:16?
1) Цилиндрическая
2) Коническая
3) Трубная
	Впишите ответ
	
	2


Задание 28(ПК3 – ИПК3.3) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называются неразъемные соединения, основанные на использовании сил молекулярного сцепления и получаемые путем местного нагрева деталей до расплавленного состояния?
1) Клеевые
2) Сварные
3) Прессовые
	Впишите ответ
	
	2


Задание 29(ПК3 – ИПК3.3) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется сварка, основанная на использовании повышенного омического сопротивления в стыке деталей,при которой используют теплоту, выделяющуюся в зоне контакта свариваемых деталей при пропускании через него электрического тока?
1) Электродуговая
2) Электроконтактная
3) Газовая

	Впишите ответ
	
	2


[bookmark: _GoBack]Задание 30(ПК3 – ИПК3.3) Впишите в поле ответа номер правильного ответа.
Как называется сварка, основанная на использовании теплоты электрической дуги для расплавления металла, при которой оплавившиеся кромки и расплавившийся электрод образуют материал сварного шва?
1) Электродуговая
2) Электроконтактная
3) Газовая
	Впишите ответ
	
	1



