КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Металлургия легких и тугоплавких металлов

- Задание 1 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл относится к легким цветным металлам?
1. Алюминий
2. Медь
3. Свинец
4. Цинк
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 2 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод производства алюминия является промышленным?
1. Электролиз криолит-глинозёмного расплава
2. Восстановление углём
3. Магнийтермия
4. Натрийтермия
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 3 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основное сырьё для производства алюминия:
1. Бокситы
2. Гематит
3. Касситерит
4. Халькопирит
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 4 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для получения глинозёма из бокситов?
1. Способ Байера (выщелачивание щёлочью)
2. Флотация
3. Магнитная сепарация
4. Обжиг с содой
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 5 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Температура плавления алюминия:
1. 660°C
2. 1083°C
3. 327°C
4. 1539°C
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 6 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «криолит» и для чего он используется?
1. Растворитель для глинозёма при электролизе алюминия
2. Флюс для плавки чугуна
3. Шлакообразующая добавка
4. Топливо
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 7 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является самым лёгким?
1. Литий
2. Магний
3. Алюминий
4. Бериллий
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 8 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой способ получения магния из доломита является промышленным?
1. Электролиз расплава хлорида магния или силикотермия (процесс Пиджона)
2. Восстановление углём
3. Цианирование
4. Флотация
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 9 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «титан» и его основное свойство?
1. Легкий, прочный, коррозионностойкий металл
2. Тяжелый металл
3. Благородный металл
4. Радиоактивный металл
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 10 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод используется для производства титана?
1. Хлорирование руды с последующим восстановлением магнием (процесс Кролля)
2. Электролиз водных растворов
3. Цианирование
4. Флотация
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 11 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «бериллий» и его применение?
1. Легкий, очень жёсткий металл для авиации и ядерной техники
2. Благородный металл
3. Тяжелый металл
4. Редкоземельный элемент
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 12 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл имеет самую высокую температуру плавления среди тугоплавких?
1. Вольфрам (3422°C)
2. Молибден
3. Тантал
4. Рений
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 13 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «молибден» и его применение?
1. Тугоплавкий металл для легирования сталей и электроники
2. Легкий металл
3. Благородный металл
4. Радиоактивный металл
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 14 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой минерал является основным источником вольфрама?
1. Шеелит и вольфрамит
2. Боксит
3. Гематит
4. Халькопирит
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 15 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «тантал» и его уникальное свойство?
1. Исключительная коррозионная стойкость, используется в конденсаторах
2. Низкая плотность
3. Высокая электропроводность
4. Магнитные свойства
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 16 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является аналогом тантала и часто встречается вместе с ним?
1. Ниобий
2. Ванадий
3. Хром
4. Цирконий
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 17 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «рений» и где используется?
1. Добавка к суперсплавам для жаропрочности, катализатор
2. Легкий металл
3. Благородный металл
4. Полупроводник
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 18 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл используется для производства твёрдых сплавов (карбидов)?
1. Вольфрам (карбид вольфрама)
2. Титан
3. Алюминий
4. Магний
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 19 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «магний» и его применение?
1. Лёгкий конструкционный металл, сплавы для авиации
2. Тяжёлый металл
3. Благородный металл
4. Радиоактивный металл
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 20 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод получения магния из морской воды?
1. Осаждение гидроксида магния с последующим хлорированием и электролизом
2. Прямая плавка
3. Цианирование
4. Флотация
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 21 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «белая сажа» применительно к металлургии?
1. Оксид алюминия (глинозём)
2. Оксид титана
3. Оксид кремния
4. Оксид магния
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 22 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл используется в качестве раскислителя в сталеплавильном производстве?
1. Алюминий
2. Медь
3. Свинец
4. Олово
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 23 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «дуралюмин»?
1. Сплав алюминия с медью, магнием и марганцем
2. Сплав титана
3. Сплав магния
4. Сплав бериллия
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 24 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным легирующим элементом в жаропрочных никелевых сплавах?
1. Алюминий (в сочетании с никелем)
2. Магний
3. Титан
4. Цирконий
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 25 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод используется для производства металлического кремния?
1. Восстановление кварцита углём в рудно-термических печах
2. Электролиз
3. Магнийтермия
4. Цианирование
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 26 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «ферротитан»?
1. Сплав железа с титаном
2. Чистый титан
3. Шлак титанового производства
4. Руда титана
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 27 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл используется для производства лёгких сплавов с высокой удельной прочностью?
1. Титан
2. Свинец
3. Медь
4. Цинк
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 28 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «ванадий» и его роль в металлургии стали?
1. Легирующий элемент, повышающий прочность и износостойкость
2. Раскислитель
3. Модификатор
4. Десульфуратор
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 29 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл используется в производстве сверхпроводников?
1. Ниобий
2. Алюминий
3. Магний
4. Титан
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 30 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цирконий» и его применение в ядерной энергетике?
1. Оболочки тепловыделяющих элементов (из-за низкого сечения захвата нейтронов)
2. Конструкционный материал реакторов
3. Замедлитель нейтронов
4. Топливо
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 31 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является самым легким из всех металлов?
1. Литий
2. Магний
3. Бериллий
4. Алюминий
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 32 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод используется для производства бериллия?
1. Восстановление фторида бериллия магнием
2. Электролиз
3. Цианирование
4. Флотация
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 33 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кремний» в металлургии?
1. Полуметалл, используемый как раскислитель и легирующий элемент
2. Благородный металл
3. Тяжелый металл
4. Радиоактивный элемент
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 34 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным для производства авиационных двигателей (жаропрочные сплавы)?
1. Никель + алюминий + титан
2. Алюминий
3. Магний
4. Медь
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 35 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «хром» и его применение?
1. Легирующий элемент для нержавеющих сталей, твердых покрытий
2. Легкий металл
3. Благородный металл
4. Радиоактивный металл
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 36 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод используется для производства титановой губки?
1. Восстановление тетрахлорида титана магнием (процесс Кролля)
2. Электролиз водных растворов
3. Прямое восстановление углём
4. Цианирование
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 37 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «силумин»?
1. Сплав алюминия с кремнием
2. Сплав магния
3. Сплав титана
4. Сплав бериллия
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 38 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл имеет самую низкую плотность среди конструкционных металлов?
1. Литий (0,53 г/см³)
2. Магний
3. Алюминий
4. Бериллий
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 39 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «ферровольфрам»?
1. Сплав железа с вольфрамом
2. Чистый вольфрам
3. Руда вольфрама
4. Шлак вольфрамового производства
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 40 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл используется в производстве катализаторов для очистки выхлопных газов?
1. Платина, палладий, родий (благородные)
2. Алюминий
3. Титан
4. Магний
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 41 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «ферромолибден»?
1. Сплав железа с молибденом
2. Чистый молибден
3. Руда молибдена
4. Шлак
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 42 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл используется для производства нитей накаливания в лампах?
1. Вольфрам
2. Медь
3. Алюминий
4. Железо
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 43 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «редкоземельные металлы» в контексте легких и тугоплавких?
1. Группа элементов, часто используемых как добавки к сплавам
2. Легкие металлы
3. Тугоплавкие металлы
4. Благородные металлы
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 44 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод используется для производства глинозёма из нефелинов?
1. Спекание с известняком и содой
2. Выщелачивание серной кислотой
3. Флотация
4. Магнитная сепарация
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 45 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «электрон» (сплав)?
1. Магниевый сплав с высокими механическими свойствами
2. Алюминиевый сплав
3. Титановый сплав
4. Бериллиевый сплав
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 46 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является самым тугоплавким среди всех элементов?
1. Углерод (графит) – неметалл, а из металлов – вольфрам
2. Молибден
3. Тантал
4. Рений
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 47 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «жаропрочные сплавы» на никелевой основе?
1. Суперсплавы для лопаток турбин
2. Сплавы алюминия
3. Сплавы магния
4. Сплавы титана
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 48 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод используется для рафинирования магния?
1. Сублимация (возгонка) в вакууме
2. Электролиз
3. Магнитная сепарация
4. Флотация
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 49 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кремний органический» и его связь с металлургией?
1. Продукт переработки металлического кремния для силиконов
2. Сплав кремния
3. Руда кремния
4. Шлак
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 50 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной способ получения металлического титана в промышленности:
1. Восстановление TiCl₄ магнием (процесс Кролля)
2. Электролиз
3. Цианирование
4. Прямое восстановление углём
	Впишите ответ
	
	1




