- Задание 1 (ПК1 – ИПК1.1)
Метод обогащения полезных ископаемых, который основан на различной способности тонкоизмельченных минералов закрепляться на границе раздела двух фаз, обусловленной различием удельных поверхностных энергий минералов?.
	Впишите ответ
	
	флотация

	
	
	Флотация


- Задание 2 (ПК1 – ИПК1.1)
Однородная по химическому составу и физическим свойствам часть флотационной системы, отделённая от других фаз границами раздела?.
	Впишите ответ
	
	фаза

	
	
	Фаза


- Задание 3 (ПК1 – ИПК1.2)
Как называется угол, образованный касательными к поверхности минерала и поверхности пузырька на границе раздела трех фаз (Ж-Г-Т).?.
	Впишите ответ
	
	краевой

	
	
	Краевой угол смачивания


- Задание 4 (ПК1 – ИПК1.2)
Какой тип угла характерен для краевого угла смачивания гидрофобной частицы?.
	Впишите ответ
	
	тупой

	
	
	Тупой


- Задание 5 (ПК1 – ИПК1.3)
Запишите уравнение Неймана для равновесного краевого угла смачивания, если известно, что: σт-г – удельная поверхностная энергия поверхности раздела фаз твердое-газ, σж-т – удельная поверхностная энергия поверхности раздела фаз жидкое-твердое, σж-г – удельная поверхностная энергия поверхности раздела фаз жидкое-газ:.
	Впишите ответ
	
	


- Задание 6 (ПК1 – ИПК1.3)
Процесс флотации делится на несколько этапов. Каждый этап характеризуется определенной вероятностью. Общая вероятность флотации минерала определяется произведением четырех составляющих вероятностей Р = Р1  Р2  Р3  Р4 , где Р1 – вероятность столкновения пузырька и частицы; Р2 – вероятность ___________частицы на пузырьке, т.е. образования флотационного комплекса; Р3 – вероятность сохранения флотационного комплекса до выноса его в пену; Р4 – вероятность удержания флотационного комплекса в пенном слое до удаления пены из камеры машины. Запишите действие, свершающееся во второй вероятности:.
	Впишите ответ
	
	закрепления

	
	
	закрепление


- Задание 7 (ПК3 – ИПК3.1)
Как называется процесс флотации, суть которого заключается в образовании флотокомплексов в пульпе вследствие закрепления гидрофобных частиц на пузырьках (на границе раздела жидкой и газовой фаз), всплывании флотокомплексов на поверхность пульпы с формированием пенного продукта?.
	Впишите ответ
	
	пенная

	
	
	пенная флотация

	
	
	Пенная флотация


- Задание 8 (ПК3 – ИПК3.1)
Рассмотрите схему классификации процессов флотации, приведенной на рисунке. Заполните пропущенный вид флотационного процесса:.
[image: ]
	Впишите ответ
	
	масляная

	
	
	Масляная

	
	
	Масляная флотация


- Задание 9 (ПК3 – ИПК3.2)
Отношение массы компонента в продукте к массе этого компонента в исходной руде – это?.
	Впишите ответ
	
	извлечение

	
	
	Извлечение


- Задание 10 (ПК3 – ИПК3.2)
Как рассчитать выход концентрата , зная массовую долю ценного компонента в руде – α, в концентрате – β и отвальных хвостах – υ (формулу запишите в д.ед.)?.
	Впишите ответ
	
	





- Задание 11 (ПК3 – ИПК3.3)
Взаимодействие минералов с водой приводит к изменению электрического состояния поверхности частицы. Энергия взаимодействия диполей воды с различными ионами кристаллической решетки минерала неодинакова. Под воздействием диполей воды ионы из кристаллической решетки минерала начинают переходить в пульпу. В зависимости от того, какие ионы преимущественно переходят в жидкую фазу, поверхность минерала приобретает заряд, соответствующий тому, какие ионы остаются в поверхностном слое кристаллической решетки минерала. Назовите процесс на поверхности минеральной частицы, который изображен на рисунке:.
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	Впишите ответ
	
	Процесс образования двойного электрического слоя

	
	
	Образование двойного электрического слоя

	
	
	Двойной электрический слой


- Задание 12 (ПК3 – ИПК3.3)
Приготовьте 5 % раствор сульфида натрия при концентрации основного вещества в сульфиде натрия 50 %. В первую ячейку запишите массу сульфида натрия в граммах, во вторую ячейку запишите объем воды в миллилитрах.
	Впишите ответ
	
	10

	
	
	10 г

	Впишите ответ
	
	100

	
	
	100 мл


- Задание 13 (ПК4 – ИПК4.1)
Для какой абсорбции характерно то, что связь с решеткой осуществляется за счет сил Ван-дер-Ваальса межмолекулярного притяжения, что не сопровождается процессами на электронном уровне?.
	Впишите ответ
	
	Физическая адсорбция

	
	
	физическая

	
	
	Физическая


- Задание 14 (ПК4 – ИПК4.1)
Какие функции выполняет сульфид натрия при флотации сульфидных руд?.
	Впишите ответ
	
	сульфидизация

	
	
	сульфидизации

	Впишите ответ
	
	депрессия

	
	
	депрессии

	Впишите ответ
	
	десорбция

	
	
	десорбции


- Задание 15 (ПК4 – ИПК4.2)
Назовите класс реагента и напишите к какому типу он относится, если известны его общая структурная и химическая формулы:
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С4Н9ОН + КОН + CS2 = C4H9OCSSKI + Н20.
	Впишите ответ
	
	собиратель

	
	
	Собиратель

	Впишите ответ
	
	ксантогенат

	
	
	Ксантогенат

	
	
	Бутиловый ксантогенат калия


- Задание 16 (ПК4 – ИПК4.2)
Совокупность операций, характеризуемых каким-либо единым признаком, например, ценным компонентом, и в котором обязательно получают один или несколько конечных продуктов – это:
	Впишите ответ
	
	цикл флотации

	
	
	Цикл флотации


- Задание 17 (ПК4 – ИПК4.3)
Какая схема флотации приведена на рисунке?.
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	Впишите ответ
	
	Коллективно-селективная

	
	
	Коллективно-селективная схема 

	
	
	Коллективно-селективная схема флотации


- Задание 18 (ПК4 – ИПК4.3)
Для какого типа флотационных машин характерны следующие преимущества и недостатки. Преимущества: хорошие гидродинамические параметры;  универсальность применения и пригодность их использования в любых технологических схемах; отсутствие потребности в дополнительных источниках воздуха. Недостатки: непостоянная аэродинамическая характеристика (зависит от изношенности аэратора); отсутствие регулирования количества воздуха; сложность конструкции; высокая энергоемкость и металлоемкость; довольно быстрый износ статора и импеллера.:
	Впишите ответ
	
	механические

	
	
	Механические

	
	
	Механические флотационные машины

	
	
	Механические флотомашины


- Задание 19 (ПК5 – ИПК5.1)
Чему равняется извлечение меди в медный концентрат при массовой доле её в исходной руде 2,3 %, в концентрате – 21,0 % и отвальных хвостах – 0,12 %. Ответ округлить до целого числа?.
	Впишите ответ
	
	95

	
	
	95%

	
	
	95 %


- Задание 20 (ПК5 – ИПК5.1)
Рассчитайте расход 1,0 %-го раствора бутилового ксантогената калия при флотации навески медной руды массой 1000 г и содержащей 20 % меди, если известно, что оптимальный расход бутилового ксантогената калия для данной руды, обеспечивающий максимальное извлечение меди в медный концентрат на уровне 95 %, составляет 50 г/т. Ответ приведите в миллилитрах:.
	Впишите ответ
	
	5

	
	
	5мл

	
	
	5 мл


- Задание 21 (ПК5 – ИПК5.2)
Вы ведете процесс селекции коллективного концентрата, отобранного с текущего производства обогатительной фабрики. В период отбора пробы коллективного концентрата его выход составлял 25 %. Рассчитайте расход цинкового купороса в операции основной медной флотации, если его оптимальный расход составляет 1000 г/т исходной руды. Концентрация цинкового купороса равняется 10 %, масса навески 1000 г. Расход представьте в миллилитрах:.
	Впишите ответ
	
	40 

	
	
	40 мл


- Задание 22 (ПК5 – ИПК5.2)
Расположите в ряд ксантогенаты (изопропиловый, бутиловый, амиловый, этиловый) по мере увеличения их собирательных свойств:.
	Впишите ответ
	
	этиловый

	Впишите ответ
	
	изопропиловый

	Впишите ответ
	
	бутиловый

	Впишите ответ
	
	амиловый


- Задание 23 (ПК5 – ИПК5.3)
Какой тип флотационной машины приведен на рисунке?.
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	Впишите ответ
	
	Колонная флотационная машина

	
	
	Колонная флотомашина

	
	
	Колонная машина

	
	
	Колонная

	
	
	КФМ


[bookmark: _GoBack]- Задание 24 (ПК5 – ИПК5.2)
Определите концентрацию свободного оксида кальция в жидкой фазе пульпы (в г/м3) перед медной флотацией, если на титрование 10 мл пульпы израсходован 1,0 мл 0,1N серной кислоты. Предыдущие замеры показали, что при содержании 28 г/м3 свободного CaO в жидкой фазе пульпы объемом 20 мл тратится 0,2 мл 0,1N раствором серной кислоты.:.
	Впишите ответ
	
	280
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