КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
МОДУЛЬ 3 
Автоматизация управления системами электроснабжения предприятий
ДИСЦИПЛИНА 
Моделирование систем электроснабжения
- Задание 1 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Как называется метод оценки технического состояния оборудования, основанный на сравнении текущих значений диагностических параметров с предельными?
	Впишите ответ
	
	Техническое диагностирование


- Задание 2 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Какой вид осмотра электрооборудования проводится без отключения и позволяет выявить внешние дефекты?
	Впишите ответ
	
	Периодический осмотр


- Задание 3 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Какая система автоматизации позволяет в реальном времени получать данные о параметрах работы оборудования систем электроснабжения?
	Впишите ответ
	
	АСУТП


- Задание 4 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Как называются испытания электрооборудования, проводимые для определения его способности выдерживать перенапряжения?
	Впишите ответ
	
	Высоковольтные испытания


- Задание 5 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции кабельных линий?
	Впишите ответ
	
	Мегаомметр


- Задание 6 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Какой способ экономии электроэнергии основан на снижении потерь в реактивных сетях?
	Впишите ответ
	
	Компенсация реактивной мощности


- Задание 7 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Какое программное средство позволяет моделировать установившиеся и переходные режимы систем электроснабжения?
	Впишите ответ
	
	PowerFactory


- Задание 8 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Какой показатель характеризует долю полезно использованной электроэнергии в общем её потреблении?
	Впишите ответ
	
	КПД


[bookmark: _Hlk144138161]- Задание 9 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Как называется метод оценки технического состояния, при котором измеряется тепловое поле оборудования?
	Впишите ответ
	
	Тепловизионный контроль


- Задание 10 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Какой параметр работы трансформатора анализируется для оценки его технического состояния путём хроматографического анализа масла?
	Впишите ответ
	
	Концентрация растворённых газов


- Задание 11 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Как называется способ представления системы электроснабжения в виде совокупности узлов и ветвей с сосредоточенными параметрами?
	Впишите ответ
	
	Схема замещения


- Задание 12 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Какой метод контроля состояния высоковольтного выключателя основан на измерении вибрации его механизма при операциях включения/отключения?
	Впишите ответ
	
	Вибродиагностика


- Задание 13 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Какая характеристика электропривода рассчитывается по формуле P = M × ω в процессе моделирования?
	Впишите ответ
	
	Механическая мощность


- Задание 14 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Как называется параметр, характеризующий отклонение фактического потребления электроэнергии от планового?
	Впишите ответ
	
	Небаланс


- Задание 15 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Как называется программный комплекс, позволяющий рассчитывать потери электроэнергии в сетях 0,4–110 кВ?
	Впишите ответ
	
	Энергия


[bookmark: _GoBack]
