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ОПК-11 Способен разрабатывать и реализовывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов. 
ИОПК-11.1 Знает основные принципы и требования обеспечения экологической безопасности производств и рационального природопользования.

- Задание 1 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Содержание кислорода в атмосфере составляет:
	Впишите ответ
	
	21 %



- Задание 2 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Содержание аргона в атмосфере составляет:
	Впишите ответ
	
	0.01 %



- Задание 3 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Содержание углекислого газа в атмосфере составляет:
	Впишите ответ
	
	0.03%



- Задание 4 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
При дыхании выделяется:
	Впишите ответ
	
	4% углекислого газа и 17% кислорода



- Задание 5 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Среднегодовая температура воздуха в горных выработках
по сравнению с дневной поверхностью:
	Впишите ответ
	
	ем выше, чем больше глубина заложения выработки



- Задание 6 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Атмосферное давление воздуха в горных выработках по сравнению
с давлением на поверхности:
	Впишите ответ
	
	зависит от режима работы вентилятора



- Задание 7 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
 К какой категории по углекислотообильности относится шахта, если выделение углекислого газа составляет 3 м куб/т:
	Впишите ответ
	
	категорий шахт по углекислотообильности не существует







- Задание 8 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
К какой категории по углекислотообильности относится шахта, если выделение  углекислого газа составляет 20 м куб/т:
	Впишите ответ
	
	категорий шахт по углекислотообильности не существует



- Задание 9 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
К какой категории по углекислотообильности относится шахта, если выделе
ние углекислого газа составляет 14 м куб/т:
	Впишите ответ
	
	категорий шахт по углекислотообильности не существует



- Задание 10 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
К ядовитым газам шахтной атмосферы не относятся:
	Впишите ответ
	
	азот




- Задание 11 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
 Какие свойства характерны для азота:
	Впишите ответ
	
	скапливается у почвы выработки



- Задание 12 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Каким пламенем горит окись углерода:
	Впишите ответ
	
	голубовато-синим



- Задание 13 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Предельно допустимая концентрация водорода в горных выработках равна:
	Впишите ответ
	
	0,50%



- Задание 14 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Какова плотность метана по отношению к воздуху:
	Впишите ответ
	
	0.77



- Задание 15 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Какова предельно допустимая концентрация азота в горных выработках:
	Впишите ответ
	
	не нормируется




- Задание 16 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
При какой концентрации возможен взрыв метана:
	Впишите ответ
	
	1 от 5 до 14%





- Задание 17 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
При концентрации метана более 14% возникает:
	Впишите ответ
	
	полное самогашение



- Задание 18 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Метан образовался в процессе:
	Впишите ответ
	
	реакции соединения углерода и водорода



- Задание 19 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Соединение молекул метана с поверхностью угля под действием сил молеклярного притяжения называется:
	Впишите ответ
	
	адсорбция



- Задание 20 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Проникновение молекул метана в уголь без химического взаимодействия называется:
	Впишите ответ
	
	хемсорбция



- Задание 21 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
 Химическое соединение молекул метана и угля называется:
	Впишите ответ
	
	адсорбция



- Задание 22 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
 Относительная метанообильность шахты устанавливается:
	Впишите ответ
	
	по мере необходимости



- Задание 23 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Относительная метанообильность шахты выражается:
	Впишите ответ
	
	м куб. метана на тонну добычи




- Задание 24 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Максимально допустимое содержание метана в исходящей струе из очистной или тупиковой выработки равно:
	Впишите ответ
	
	1 2%



- Задание 25 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Максимально допустимое содержание метана в исходящей струе крыла
или всей шахты равно:
	Впишите ответ
	
	1%



- Задание 26 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
 Максимально допустимое содержание метана в поступающей струе на выемочный участок или забои тупиковых выработок равно:
	Впишите ответ
	
	0.50%



- Задание 27 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
 Максимально допустимое содержание метана в его местных скоплениях
в очистных или тупиковых выработках:
	Впишите ответ
	
	2%



- Задание 28 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Приборы автоматического контроля содержания метана в исходящих струях должны отключать электроэнергию при содержании метана:
	Впишите ответ
	
	более 1%



- Задание 29 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Минимально допустимая скорость движения воздуха в очистных и подготовительных выработках составляет:
	Впишите ответ
	
	0,25 м/с




ИОПК-11.2 Осуществляет выбор и обоснование природоохранных мероприятий при добыче, переработке полезных ископаемых и подземном строительстве.
- Задание 30 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Изменение состава воздуха при его движении по горным выработкам заключается в:
	Впишите ответ
	
	уменьшении количества кислорода




- Задание 31 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
При движении воздуха по горным выработкам не происходит:
	Впишите ответ
	
	уменьшения содержания углекислого газа



- Задание 32 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
При движении воздуха по горным выработкам газовых шахт не происходит:
	Впишите ответ
	
	появления ксенона



- Задание 33 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
 Направление движения свежей струи воздуха на вентиляционных планах обозначается:
	Впишите ответ
	
	сплошной стрелкой красного цвета



- Задание 34 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Направление движения отработанной струи воздуха на вентиляционных планах обозначается:
	Впишите ответ
	
	сплошной стрелкой синего цвета





- Задание 35 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
 Шахте должна присваиваться категория по метану, если:
	Впишите ответ
	
	хотя бы однократно в одной выработке наблюдалось выделение метана



- Задание 36 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
В шахте, опасной по метану, обязательным является способ проветривания:
	Впишите ответ
	
	Фланговый



- Задание 37 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Что называют депрессией в аэрологии карьеров: 
	Впишите ответ
	
	разность давлений 



- Задание 38 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Закон сопротивления гласит: 
	Впишите ответ
	
	зависимость между депрессией h и средней скоростью ν (или количеством Q) воздуха в воздуховоде (выработке)



- Задание 40(ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Лобовое сопротивление: 
	Впишите ответ
	
	нет правильного ответа 




- Задание 41 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Наиболее распространены огнетушители:  
	Впишите ответ
	
	все ответы верны 



ОПК-17. Способен применять методы обеспечения промышленной безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов.
ИОПК-17.1 Демонстрирует знания по разработке технических методов и систем защиты персонала горного объекта от негативного воздействия технологических процессов горного производства.

- Задание 42(ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Основным законом движения воздуха по горным выработкам является:
	Впишите ответ
	
	Закон Паскаля





- Задание 43 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
 Основное различие между ламинарным и турбулентным режимами движения воздуха заключается:
	Впишите ответ
	
	в различии механизма переноса вещества



- Задание 44 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Основное различие между ограниченными и свободными потоками заключается:
	Впишите ответ
	
	в различии механизма переноса вещества



- Задание 45 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
При каком значении числа Рейнольдса в шахтах наблюдается устойчивое турбулентное движение воздуха:
	Впишите ответ
	
	2320



- Задание 46(ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Основной причиной сопротивления трения при движении воздуха по горным выработкам является:
	Впишите ответ
	
	скорость и давление воздуха



- Задание 47 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Единица аэродинамического сопротивления имеет размерность:
	Впишите ответ
	
	кг с2/м8



- Задание 1 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
К элементам вентиляционной сети относится:
	Впишите ответ
	
	вентиляционный узел



- Задание 48 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Основным законом движения воздуха в шахтных вентиляционных сетях является:
	Впишите ответ
	
	закон Паскаля



- Задание 49 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Сумма депрессий ветвей элементарного контура вентиляционной сети, который содержит вентилятор:
	Впишите ответ
	
	равно депрессии вентилятора расположенного в контуре



- Задание 50 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Концентрация газов – это: 
	Впишите ответ
	
	отношение количества данного газа ко всему количеству газовоздушной смеси. 



- Задание 51 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Снижение запыленности воздуха достигается путем: 
	Впишите ответ
	
	все ответы верные 



- Задание 52 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Какой буквой обозначается плотность воздуха:  
	Впишите ответ
	
	ρ 



- Задание 53 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Статическое давление создается:
	Впишите ответ
	
	нет правильного ответа 



- Задание 54 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Ламинарное движение воздуха:
	Впишите ответ
	
	воздушный поток состоит из параллельно перемещающихся между собой потоков 



- Задание 55 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
 Какая формула связывает количество проходящего по выработке воздуха (Q) с потерей напора (h) , размерами и шероховатостью стен выработки: 
	Впишите ответ
	
	уравнением рудничной




- Задание 56 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)
 Единица сопротивления: 
	Впишите ответ
	
	киломюрг (кμ) 



- Задание 57(ОПК-17 – ИОПК-17.1)
Основными источниками движения воздуха в шахте (руднике) являются – 
естественная тяга и работа вентиляторов:  
	Впишите ответ
	
	нет варианта ответа 




ИОПК-17.2 Применяет законодательные основы недропользования и обеспечения безопасности работ в профессиональной деятельности
- Задание 58 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)
Для чего необходима вентиляция горных предприятий является:
 
	Впишите ответ
	
	основным средством создания благоприятных санитарногигиенических условий и повышает уровень безопасности работ на предприятиях по добыче и переработке полезных ископаемых



- Задание 59(ОПК-17 – ИОПК-17.2)
Назовите состав атмосферного воздуха:  
	Впишите ответ
	
	(%): О2 – 20,95; N2 – 78,08; СО2 – 0,03; аргон – 0,93; гелий, неон, криптон, ксенон, озон и др. - 0,01 




- Задание 60 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)
При каком количестве кислорода у человека появляется одышка: 
	Впишите ответ
	
	При 17% О2 наблюдается одышка 



- Задание 61 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)
Согласно ГОСТ содержание О2 в воздухе рабочей зоны должно быть не менее: 
	Впишите ответ
	
	20% 



- Задание 62 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)
Наиболее часто встречающимися в горных выработках и в производственных помещениях обогатительных фабрик ядовитыми газами являются: 
	Впишите ответ
	
	оксид углерода (СО), оксиды азота (NОх), сернистый газ (SO2), сероводород (Н2S), аммиак (NН3), формальдегид (НСОН), акролеин (СН2СНСОН). 



- Задание 63 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)
Назовите наиболее взрывоопасные газы на горных предприятиях: 
	Впишите ответ
	
	Метан (СН4) и водород 



- Задание 64 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)
Наибольшей силы взрыв достигает при содержании в воздухе СН4: 
	Впишите ответ
	
	9,5% СН4 




