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ОПК-8. Способен работать с программным обеспечением общего, специального назначения и моделирования горных и геологических объектов.

ИОПК-8.1 Демонстрирует знания способов использования компьютерных и информационных технологий в деятельности горного инженера.

- Задание 1 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Чего не должно быть при построении топологии? 
	Впишите ответ
	
	полигон, линии, точки




- Задание 2 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Основным элементом базы геоданных в ГИС является …
	Впишите ответ
	
	таблица



- Задание 3 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
ГИС – это геоинформационная … (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	система



- Задание 4 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Какие компоненты составляют структуру информационной системы? 
	Впишите ответ
	
	Математическое и программное обеспечение



- Задание 5 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов при соответствующих условиях это 
	Впишите ответ
	
	Оптимизация



- Задание 6 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Как называется трехмерная разомкнутая поверхность, созданная с помощью сети взаимосвязанных треугольников?
	Впишите ответ
	
	ЦМП, цифровая модель поверхности




- Задание 7 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
ГГИС – это горно-геологические … системы (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	информационные




- Задание 8 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
На рисунке изображена прямоугольная трехмерная область моделируемого пространства, в границах которого осуществляется работа с моделями объектов горной технологии. Как называется эта область?
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	Впишите ответ
	
	область моделирования



- Задание 9 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Программа Micromine использует восточные, … и (при желании) Z координаты – EAST | NORTH | RL (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	северные



- Задание 10 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
С чего начинается работа с новым проектом в Micromine?
	Впишите ответ
	
	с создания проекта, с создания папки



- Задание 11 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Каркасные модели – это … поверхности и солиды (замкнутые (имеющие объем) объекты), состоящие из взаимосвязанных треугольников (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	Трехмерные




- Задание 12 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
В Micromine существует способ, который использует маленькие блоки на границах рудного тела и большие блоки – внутри каркаса при создании … модели. Этот процесс называется субблокированием, когда происходит деление материнских блоков, которые пересекаются границей каркаса рудного тела? (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	блочной



- Задание 13 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Более распространённым способом построения каркаса подземной горной выработки в Micromine является способ создания каркаса на основе … выработки? (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	оси



- Задание 14 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Основную часть времени этот слой в Micromine используется для определения того, куда будут записываться новые стринги, точки, триангуляции или другие редактируемые слои. Как называется слой, в котором происходит процесс редактирования?
	Впишите ответ
	
	активный, жирный



- Задание 15 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
В Micromine можно использовать Сохраненный вид Визекса, применяя его для создания предварительно заданных групп слоев. Например, можно создать сохраненный … для слоев топографии, геологии и проектирования (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	вид



- Задание 16 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Основным элементом базы геоданных в ГИС является …
	Впишите ответ
	
	таблица



- Задание 17 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
При создании базы данных в Micromine эти файлы (устьев, инклинометрии, литологии и др.) обычно используются функциями для отображения и управления данными скважин. Какого файла, из числа перечисленных выше, не хватает при стандартном создании базы данных? Укажите его.
	Впишите ответ
	
	файл опробования



- Задание 18 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
В программе Micromine, при работе с объектом моделирования, в окне просмотра слоёв Визекса, были изменены настройки визуализации и необходимо сохранить форму, при этом слой будет выделен … цветом (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	синим



- Задание 19 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Проект в программе сохранён, пользователь вышел из программы, все процессы, связанные с ним в операционной системе закончены. Безопасно ли вытаскивать флэшку из разъема без «безопасного извлечения»?
	Впишите ответ
	
	да, безопасно



- Задание 20 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Напишите два самых распространённых форматов архивов:
	Впишите ответ
	
	zip, rar



ИОПК-8.2 Демонстрирует навыки математического и компьютерного моделирования горных и геологических объектов с учетом горно-геологических условий

- Задание 21 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Для чего может использоваться векторная графика? Для создания … (укажите пропущенные слова).
	Впишите ответ
	
	чертежей, схем, рисунков



- Задание 22 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Этим сочетанием клавиш можно открыть только что закрытую вкладку в большинстве браузеров. Укажите пропущенную букву: Ctrl (Command) + Shift + … (ответ записать на английской букве).
	Впишите ответ
	
	Т



- Задание 23 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Этим сочетанием клавиш можно отменить последнее действие. Укажите пропущенную букву: Ctrl (Command) + … (ответ записать на английской букве).
	Впишите ответ
	
	Z



- Задание 24 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Устройство, принимающее пакеты трафика из сети и передающее их на конкретные устройства называется … ? (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	маршрутизатором



- Задание 25 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Что такое IP адрес?
	Впишите ответ
	
	адрес компьютера в интернете



- Задание 26 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Донгл-ключ – это электронный ключ, предназначенный для защиты … обеспечения и данных от копирования, нелегального использования и несанкционированного распространения (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	программного



- Задание 27 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
В каких программах можно подготовить техническую иллюстрацию?
	Впишите ответ
	
	Компас, Micromine



- Задание 28 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
ГГИС – одно из средств представления данных, с помощью ГГИС можно формировать подробную … документацию, отвечающую всем нормативным требованиям (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	графическую



- Задание 29 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
В компьютере SSD (твердотельные накопители) имеют большую скорость записи и чтения данных, меньший размер и вес в отличии от … (жёстких дисков) (укажите пропущенное слово, запишите его на английской букве).
	Впишите ответ
	
	HDD



- Задание 30 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
В настоящее время компьютерные технологии активно используются в горной промышленности. Начиная от разведки и кончая переработкой … ископаемых, эти технологии позволяют специалистам получать много преимуществ: сокращение времени на решение профессиональных задач, быстрое принятие объективных решений на основе полученных моделей и др.  (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	полезных



- Задание 31 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Это слово обозначает программное или математическое обеспечение, широко используется на компьютерном сленге (впервые похожий термин применил математик из Принстонского университета Джон Тьюки в 1958 году)?
	Впишите ответ
	
	софт



- Задание 32 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
… данных – любая совокупность данных; файл, состоящий из некоторого числа записей или таблиц, каждая из которых формируется из полей или столбцов определенного типа, вместе с набором операций поиска, сортировки, рекомбинаций (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	База




- Задание 33 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Компьютерное моделирование – это процессы моделирования, использующие совокупности средств и методов сбора, обработки и передачи … для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	данных



- Задание 34 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Основными задачами горнодобывающих предприятий, которые можно решить с помощью современных программ являются обработка данных геологического опробования, создание трехмерных (каркасных, блочных и др.) … , подсчёт запасов, быстрый пересчёт результатов при появлении новой информации о месторождении (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	моделей



- Задание 35 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Для предварительной оценки запасов и расчета среднего содержания в пределах каркасной модели необходимо:
	Впишите ответ
	
	Моделирование | Отчет по модели | Отчет по блочной модели



- Задание 36 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
При замкнутом стринге в его свойствах (кроме длины) будет отображаться … прорисовки (укажите пропущенное слово)?
	Впишите ответ
	
	площадь



- Задание 37 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Что обозначает идентификатор * (звёздочка) при создании стрингов, каркасов, контуров, точек и др. в программном продукте Micromine?
	Впишите ответ
	
	файл требует сохранения, нужно сохранить файл



- Задание 38 (ОПК-8 – ИОПК-8.2)
Как называется одна из вкладок ленточного интерфейса Micromine, где возможно создать проекты подземных и открытых выработок, создать проекты для открытых работ и буровых вееров и др?
	Впишите ответ
	
	Горные работы
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