КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Основы проектирования и строительное дело


[bookmark: _Hlk225337306]- Задание 1 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ является основным для получения разрешения на строительство объекта?
1) Бизнес-план предприятия
2) Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
3) Технологический регламент цеха
4) План планово-предупредительных ремонтов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «генеральный план» (генплан) промышленного объекта?
1) План расположения оборудования в цехе
2) Схема инженерных сетей
3) Чертеж размещения всех зданий, сооружений, дорог и коммуникаций на отведённой территории
4) План эвакуации людей при пожаре
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 3 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой нормативный документ устанавливает требования к составу и содержанию проектной документации?
1. СП (Свод правил)
2. ГОСТ на материалы
3. Постановление Правительства РФ № 87
4. СанПиН
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 4 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «строительные нормы и правила» (СНиП)?
1. Рекомендации по дизайну интерьеров
2. Совокупность обязательных требований при проектировании и строительстве
3. Внутренний документ строительной организации
4. Технические условия на оборудование
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой этап проектирования предшествует разработке рабочей документации?
1. Эскизный проект
2. Стадия «Проектная документация»
3. Технико-экономическое обоснование (ТЭО)
4. Авторский надзор
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «фундамент» здания?
1. Подземная конструкция, передающая нагрузку от здания на грунт
2. Нижняя часть стены
3. Перекрытие первого этажа
4. Кровельное покрытие
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 7 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой тип фундамента применяется на слабых и пучинистых грунтах?
1. Ленточный мелкозаглубленный
2. Свайный
3. Столбчатый
4. Плитный (монолитная плита)
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 8 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «несущая стена»?
1. Стена, воспринимающая нагрузку от перекрытий и покрытия
2. Стена, выполняющая только ограждающую функцию
3. Перегородка внутри помещения
4. Наружная стена без нагрузки
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 9 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой материал чаще всего используется для несущих стен многоэтажных промышленных зданий?
1. Дерево
2. Железобетон
3. Кирпич
4. Газобетон
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «перекрытие» здания?
1. Горизонтальная конструкция, разделяющая этажи
2. Верхняя часть стены
3. Элемент крыши
4. Пол на грунте
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 11 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой тип перекрытия чаще всего применяется в металлургических цехах с тяжёлым оборудованием?
1. Деревянное по балкам
2. Пустотные железобетонные плиты
3. Монолитное железобетонное
4. По профнастилу с бетонной стяжкой
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 12 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «стропильная ферма»?
1. Конструкция для поддержки кровли пролётом более 6 метров
2. Элемент фундамента
3. Часть колонны
4. Опалубка для бетона
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 13 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая кровля наиболее распространена на промышленных зданиях с большими пролётами?
1. Шатровая
2. Плоская рулонная или профилированная
3. Купольная
4. Двускатная из металлочерепицы
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 14 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «мостовой кран» в контексте строительного проектирования цеха?
1. Грузоподъёмное устройство, перемещающееся по крановым путям на колоннах
2. Кран для строительства здания
3. Автомобильный кран
4. Башенный кран
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 15 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При проектировании колонн промышленного здания учитывают в первую очередь:
1. Архитектурный внешний вид
2. Нагрузки от крана, перекрытий и стен
3. Стоимость покраски
4. Теплоизоляцию
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 16 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «инженерные изыскания» перед проектированием?
1. Изучение геологических, гидрологических и топографических условий площадки строительства
2. Маркетинговое исследование рынка
3. Опрос будущих работников
4. Оценка стоимости оборудования
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 17 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид изысканий определяет свойства грунтов на площадке строительства?
1. Инженерно-геодезические
2. Инженерно-геологические
3. Инженерно-гидрометеорологические
4. Экологические
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «сметная стоимость строительства»?
1. Планируемая прибыль подрядчика
2. Денежная сумма, необходимая для строительства объекта в соответствии с проектом
3. Рыночная цена готового здания
4. Стоимость только строительных материалов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 19 (УК10 – ИУК 10.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ является основой для определения сметной стоимости?
1. Рабочие чертежи и спецификации
2. Бизнес-план
3. Технологический регламент
4. График отпусков
	Впишите ответ
	
	1


[bookmark: _Hlk238635187]- Задание 20 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «локальная смета»?
1. Смета на один вид работ (например, земляные, бетонные)
2. Смета на весь объект в целом
3. Смета на проектные работы
4. Смета на оборудование
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 21 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод расчёта смет называется «ресурсным»?
1. Определение стоимости на основе текущих цен на ресурсы (труд, материалы, механизмы)
2. Использование укрупнённых показателей
3. По аналогии с ранее построенными объектами
4. Экспертная оценка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 22 (УК10 – ИУК 10.2)
1. Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «генеральный подрядчик» в строительстве?
2. Организация, отвечающая за выполнение всех строительно-монтажных работ и привлекающая субподрядчиков
3. Проектная организация
4. Поставщик материалов
5. Заказчик строительства
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 23 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ фиксирует объёмы и стоимость фактически выполненных работ?
1. Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)
2. График производства работ
3. Проект производства работ (ППР)
4. Общий журнал работ
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 24 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «календарный план строительства»?
1. График выполнения работ в последовательности и в сроки, определённые проектом
2. План закупок материалов
3. График работы строительной техники
4. План финансирования
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 25 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод организации строительства предусматривает параллельное выполнение различных видов работ?
1. Последовательный
2. Параллельный
3. Поточный (совмещение процессов)
4. Цикличный
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 26 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «стройгенплан» (строительный генеральный план)?
1. План строительной площадки с размещением временных зданий, кранов, складов, дорог
2. План расположения оборудования в цехе
3. План фундаментов здания
4. План кровли
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 27 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая инженерная система обеспечивает подачу воды на строительную площадку?
1. Временный водопровод
2. Канализация
3. Вентиляция
4. Электроснабжение
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 28 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего служит «подкрановый путь» на стройплощадке?
1. Для перемещения башенного крана вдоль фронта работ
2. Для подъезда грузовых машин
3. Для движения рабочих
4. Для прокладки кабелей
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 29 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «охранная зона» при строительстве рядом с существующими коммуникациями?
1. Территория, на которой запрещены земляные работы без согласования с владельцем коммуникаций
2. Зона, где разрешены любые работы
3. Место складирования материалов
4. Зона отдыха рабочих
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 30 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ определяет порядок безопасного ведения строительных работ?
1. Проект производства работ (ППР)
2. Смета
3. Договор подряда
4. Паспорт объекта
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 31 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «технический надзор» в строительстве?
1. Контроль за соответствием выполняемых работ проектной документации и требованиям нормативов
2. Авторский надзор проектировщика
3. Охрана стройплощадки
4. Приёмка работ заказчиком
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 32 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Кто осуществляет государственный строительный надзор?
1. Ростехнадзор (на опасных объектах) или органы стройнадзора регионов
2. Проектная организация
3. Подрядчик
4. Страховая компания
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 33 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «скрытые работы» в строительстве?
1. Работы, которые будут закрыты последующими конструкциями (например, армирование фундамента)
2. Ночные работы
3. Работы без оформления документации
4. Демонтажные работы
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 34 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего составляется акт на скрытые работы?
1. Для подтверждения качества работ перед их закрытием
2. Для оплаты подрядчику
3. Для получения разрешения на строительство
4. Для сдачи объекта в эксплуатацию
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 35 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой тип зданий характеризуется каркасной конструкцией?
1. Здание, где несущую основу составляют колонны, балки и фермы
2. Здание с несущими стенами
3. Бескаркасное здание
4. Здание из мелкоштучных материалов
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 36 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для промышленных зданий с большими пролётами наиболее характерен:
1. Каркасный тип (железобетонный или металлический)
2. Бескаркасный с продольными стенами
3. Деревянный сруб
4. Глинобитный
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 37 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «фахверк» в промышленном строительстве?
1. Система дополнительных стоек и ригелей для крепления стеновых панелей в каркасных зданиях
2. Тип фундамента
3. Кровельное покрытие
4. Оконный блок
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 38 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой материал используется для ограждающих стеновых панелей промышленных зданий?
1. Сэндвич-панели с утеплителем
2. Профнастил
3. Железобетонные панели
4. Все перечисленные
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 39 (УК10 – ИУК 10.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «температурный шов» в длинном здании?
1. Разрез в конструкции, позволяющий компенсировать тепловые деформации
2. Шов между кирпичами
3. Место соединения панелей
4. Деформационный шов в фундаменте
	Впишите ответ
	
	1


[bookmark: _Hlk238635245]- Задание 40 (УК10 – ИУК 10.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая марка бетона по прочности на сжатие чаще всего используется для фундаментов промышленных зданий?
1. B7.5 (M100)
2. B15 (M200)
3. B25 (M350)
4. B40 (M550)
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 41 (УК10 – ИУК 10.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «опалубка» в бетонных работах?
1. Форма для заливки бетонной смеси
2. Арматурный каркас
3. Гидроизоляционный слой
4. Покрытие для ухода за бетоном
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 42 (УК10 – ИУК 10.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод бетонирования позволяет вести работы в зимних условиях?
1. Электропрогрев или использование противоморозных добавок
2. Поливка горячей водой
3. Укрытие снегом
4. Отказ от бетонирования зимой
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 43 (УК10 – ИУК 10.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «монтаж строительных конструкций»?
1. Процесс сборки и установки элементов здания в проектное положение
2. Проектирование конструкций
3. Изготовление деталей на заводе
4. Транспортировка материалов
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 44 (УК10 – ИУК 10.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой кран чаще всего используется для монтажа многоэтажных промышленных каркасов?
1. Башенный кран
2. Гусеничный кран
3. Автомобильный кран
4. Козловой кран
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 45 (УК10 – ИУК 10.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «строповка» груза?
1. Зацепление и подвеска груза к крюку крана с помощью строп
2. Перемещение груза
3. Опускание груза
4. Складирование груза
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 46 (УК10 – ИУК 10.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ регламентирует правила безопасности при работе на высоте в строительстве?
1. Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда)
2. СНиП по земляным работам
3. СанПиН по освещению
4. ГОСТ на строительные материалы
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 47 (УК10 – ИУК 10.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «благоустройство территории» после строительства?
1. Озеленение, асфальтирование дорог, установка малых архитектурных форм
2. Установка забора
3. Временные дороги
4. Охрана стройплощадки
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 48 (УК10 – ИУК 10.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ является основанием для ввода объекта в эксплуатацию?
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выдаваемое органом местного самоуправления
2. Акт КС-2
3. Договор подряда
4. Положительное заключение экспертизы
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 49 (УК10 – ИУК 10.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «гарантийный срок» в строительном контракте?
1. Период, в течение которого подрядчик обязан устранить выявленные дефекты за свой счёт
2. Срок сдачи объекта
3. Период проектирования
4. Срок поставки материалов
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 50 (УК10 – ИУК 10.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Конечная цель проектирования и строительства промышленного объекта с точки зрения заказчика:
1. Создание безопасного, функционального и экономически эффективного сооружения, соответствующего производственным задачам
2. Минимизация затрат любой ценой
3. Самые красивые архитектурные формы
4. Самый быстрый срок сдачи
	Впишите ответ
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