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ОПК-14	Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов
ИОПК-14.1 Демонстрирует знания инновационных методов по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

Задание 1 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какая геологоразведка предполагает применение БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) для аэрофотосъёмки, лидарного сканирования и мультиспектральной съёмки месторождений?
	Впишите ответ
	
	Беспилотная геологоразведка 



Задание 2 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какие технологии 3D‑моделирования применяются в эксплуатационной разведке?
	Впишите ответ
	
	ГИС‑системы



Задание 3 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какие инновационные методы бурения используются при разведке месторождений?
	Впишите ответ
	
	Автоматизированные буровые установоки.



Задание 4 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
К преимуществам какого способа добычи полезных ископаемых относят снижение пылеобразования, возможность разработки залежей на большой глубине, меньшая энергоёмкость по сравнению с механическим способом, 
экологичность?
	Впишите ответ
	
	Гидравлического
Гидравлический



Задание 5 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
К каким методам обогащения руды относят флотация с использованием реагентов нового поколения, биологическое выщелачивание, магнитная сепарация с высокоградиентными полями, ультразвуковая обработка пульпы?
	Впишите ответ
	
	Инновационным



Задание 6 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Как называют технологии безлюдной добычи с полной автоматизацией процессов добычи с удалённым управлением?
	Впишите ответ
	
	Безлюдными



Задание 7 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Где применяются материалы (набрызг‑бетон с фиброволокном, анкерное крепление с полимерными смолами, арочная металлическая крепь, композитные материалы) в современных условиях?
	Впишите ответ
	
	При креплении подземных выработок.



Задание 8 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Интегрированная система управления подземными работами называется?
	Впишите ответ
	
	цифровая шахта



Задание 9 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какие называют технологии в горном деле снижающие экологический след?
	Впишите ответ
	
	зелёные.





Задание 10 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Адаптивные вентиляционные системы с датчиками CO₂ и метана, рекуперация воздуха, использование вентиляторов с регулируемой частотой вращения считаются инновационными для подземных рудников?
	Впишите ответ
	
	Системами вентиляции.



Задание 11 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Как называют закачка реагентов (кислот или щелочей) в рудное тело для растворения полезных компонентов с последующей откачкой раствора и его переработкой?
	Впишите ответ
	
	Подземное выщелачивание



Задание 12 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Как называют закладки  выработанного пространства с использованием измельчённых (хвосты обогащения, зола) в качестве заполнителя?

	Впишите ответ
	
	Сухая закладка




Задание 13 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
При каком условии срабатывает система автоматического контроля метана в шахте?
	Впишите ответ
	
	При превышении ПДК метана



Задание 14 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Цементация, инъектирование полимерных смол, замораживание грунтов, установка предварительно напряжённой анкерной крепи при проходке шахтных стволов является методами?
	Впишите ответ
	
	Укрепления слабых пород 



Задание 15 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Элементами какой системы являются сеть датчиков (деформации, акустической эмиссии, микросейсмики), анализирующая риски обрушений?
	Впишите ответ
	
	Система мониторинга устойчивости пород



ИОПК-14.2 Осуществляет анализ и выбор инновационных решений при проектировании объектов горного производства. 
Задание 16 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
3D‑визуализация, координация разделов проекта, расчёт объёмов, выявление ошибок, управление жизненным циклом объекта – как называют такие технологии в горном проектировании?
	Впишите ответ
	
	BIM‑технологии.



Задание 17 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
FLAC3D, RS2 (Rocscience), Phase2,  PLAXIS, ABAQUS. Где используют данные программные комплексы при проектировании шахт?
	Впишите ответ
	
	Для геомеханического моделирования




Задание 18 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Результаты геологоразведки (керн, пробы),данные буровых скважин, сейсморазведка, лидарное сканирование, аэрофотосъёмка, результаты геофизических исследований – основа для построения ? 
	Впишите ответ
	
	Цифровой модели месторождения



Задание 19 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Как применяется 3D‑печать в горном проектировании?
	Впишите ответ
	
	Для создания макетов месторождений, прототипов оборудования, элементов крепи, запасных частей.
Для создания макетов.


Задание 20 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Гидрогеологическое моделирование, тампонаж водоносных горизонтов, устройство водопонижающих скважин, системы автоматизированного водоотлива, использование водонепроницаемых материалов при проектировании шахт являются методами?
	Впишите ответ
	
	Минимизации водопритоков.



Задание 21 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Предпроектная стадия (обоснование инвестиций, ТЭО), разработка проектной документации (техпроект), разработка рабочей документации, авторский надзор и сопровождение строительства являются стадиями?
	Впишите ответ
	
	Проектирования горного предприятия.


Задание 22 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Геологическая характеристика месторождения, варианты вскрытия и отработки, расчёт производственной мощности, оценка капитальных вложений, эксплуатационные затраты, показатели эффективности (срок окупаемости, ЧДД, ВНД), экологические аспекты являются частью?
	Впишите ответ
	
	Технико‑экономического обоснования (ТЭО).


Задание 23 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Глубина залегания, угол падения месторождения, рельеф поверхности, гидрогеологические условия, запасы полезного ископаемого, экономическая целесообразность, требования безопасности. Что определяют эти факторы при вскрытии месторождения?
	Впишите ответ
	
	Выбор способа вскрытия.



Задание 24 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что называют системой вскрывающих выработок (стволы, штольни, квершлаги, уклоны), обеспечивающих доступ к запасам месторождения? 
	Впишите ответ
	
	Схема вскрытия 


Задание 25 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что определяют запасы и качество полезного ископаемого, горно‑геологические условия, применяемая технология добычи, транспортная инфраструктура, рыночный спрос, экологические ограничения?
	Впишите ответ
	
	Производственную мощность.



Задание 26 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Элементами чего являются расчёт воздухообмена на основе газовыделения, пыли, тепла; выбор схемы проветривания (центральная, фланговая, комбинированная); размещение вентиляторов, регуляторов, перемычек; учёт аэродинамического сопротивления выработок?
	Впишите ответ
	
	Системы вентиляции шахты.



Задание 27 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что называют участком недр, предоставленным пользователю для добычи полезных ископаемых. Определяется границами залежей, буферными зонами, требованиями безопасности, экологическими ограничениями и согласовывается с Госорганами?
	Впишите ответ
	
	Горный отвод.




Задание 28 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Для чего применяются оставление предохранительных целиков, применение закладка выработанного пространства, мониторинг деформаций, укрепление фундаментов сооружений?
	Впишите ответ
	
	Для охраны поверхностных сооружений от влияния работ.


Задание 29 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Где применяются следующие материалы: монолитный бетон, набрызг‑бетон, металлическая арочная крепь, анкерная крепь (стальная, стеклопластиковая), деревянные рамы, тюбинги?
	Впишите ответ
	
	Крепление горных выработок



Задание 30 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Как называется участок земной поверхности, отведённый органами местной власти горному предприятию и предусмотренный проектировщиками в генплане для размещения промышленных объектов? 
	Впишите ответ
	
	Земельный отвод



ОПК-15	Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно контролировать соответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам промышленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке технические и методические документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горностроительных и взрывных работ
ИОПК-15.1 Демонстрирует знания отраслевых правил безопасности; основных разделов, порядка разработки и утверждения технических заданий и проектной документации.  
Задание 31 (ОПК-15 – ИОПК-15.1)
Какие нормативные документы составляют основу отраслевых правил безопасности в горном деле?
	Впишите ответ
	
	Федеральные законы, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности,
 ГОСТы, СНиПы, 




Задание 32 (ОПК-15 – ИОПК-15.1)
Что понимается под системой мер, направленных на предотвращение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, минимизацию последствий, защиту жизни и здоровья работников, охрану окружающей среды в контексте горного производства?
	Впишите ответ
	
	промышленная безопасность.



Задание 33 (ОПК-15 – ИОПК-15.1)
К какой категории горного производства относятся  следующие объекты: шахты (угольные, рудные), карьеры глубиной более 30 м, объекты переработки полезных ископаемых, хвостохранилища, склады взрывчатых материалов, подземные сооружения, эксплуатируемые в сложных горно‑геологических условиях?
	Впишите ответ
	
	Опасных производственных объектов (ОПО). 



Задание 34 (ОПК-15 – ИОПК-15.1)
Кто несёт ответственность за соблюдение правил промышленной безопасности на горном предприятии?
	Впишите ответ
	
	Каждый работник в рамках своих должностных обязанностей.



Задание 35 (ОПК-15 – ИОПК-15.1)
Являются ли обязательными следующие разделы технического задания на проектирование шахты/карьера: общие сведения (назначение, мощность, сроки), исходные данные (геология, гидрогеология), требования к технологиям и оборудованию, экологические и безопасные требования, состав проектной документации, сроки и этапы выполнения?
	Впишите ответ
	
	Являются




Задание 36 (ОПК-15 – ИОПК-15.1)
Назовите документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям технических регламентов, норм безопасности и экологии?
	Впишите ответ
	
	«положительное» заключение государственной экспертизы.



Задание 37 (ОПК-15 – ИОПК-15.1)
Какие государственные органы проводят экспертизу проектной документации для горных объектов?
	Впишите ответ
	
	Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), органы государственной экспертизы субъектов РФ (для объектов регионального значения).
Ростехнадзор и органы государственной экспертизы.



Задание 38 (ОПК-15 – ИОПК-15.1)
Что такое «план ликвидации аварий» (ПЛА)?
	Впишите ответ
	
	Документ, определяющий порядок действий при возникновении аварий. 



Задание 39 (ОПК-15 – ИОПК-15.1)
Какие документы регламентируют обращение с взрывчатыми материалами (ВМ) на горных предприятиях?
	Впишите ответ
	
	Федеральные нормы и правила 
Правила безопасность при обращении с взрывчатыми материалами
 промышленного назначения», инструкции Ростехнадзора,
 внутренние регламенты предприятия.



Задание 40 (ОПК-15 – ИОПК-15.1)
Как называется письменное разрешение на выполнение работ с повышенной опасностью (взрывные работы, ремонтные работы в выработках, работы в газоопасных зонах) и содержащий описание работ, меры безопасности, состав бригады, сроки, подписи ответственных?
	Впишите ответ
	
	наряд‑допуск




Задание 41 (ОПК-15 – ИОПК-15.1)
Назовите организационно‑технологический документ, состоящий из графической и расчётной частей, который регламентирует размещение временной строительной инфраструктуры на площадке при возведении или реконструкции объектов рудника?
	Впишите ответ
	
	Строительный генеральный план
 (стройгенплан, СГП).



Задание 42 (ОПК-15 – ИОПК-15.1)
Назовите договорный документ заказчика с генеральной проектной организацией, составленный на основе ТЭО и содержащий исходные данные для проектирования, ориентировочные капиталовложения и требуемые технико-экономические показатели работы предприятия?
	Впишите ответ
	
	Задание на проектирование



Задание 43 (ОПК-15 – ИОПК-15.1)
Кто выполняет комплекс проектных и изыскательских работ при проектировании рудников?
	Впишите ответ
	
	Генеральная проектная организация



ИОПК-15.2 Осуществляет оценку соответствия проектных решений требованиям действующей нормативной документации по безопасному ведению работ применительно к технологически рациональным схемам ведения горных работ на рудниках.
Задание 44 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
В какой документ входят сценарии возможных аварий, маршруты эвакуации, распределение обязанностей, списки средств спасения, схемы вентиляции и коммуникаций, порядок оповещения?
	Впишите ответ
	
	План ликвидации аварий (ПЛА).





Задание 45 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
Укажите комплекс взаимосвязанных межгосударственных и национальных стандартов, содержащих общие требования и правила по разработке. оформлению и обращению проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения?
	Впишите ответ
	
	Система проектной документации для строительства (СПДС)



Задание 46 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
В каком законе рассматриваются принципы, по которым недропользователи обязаны получать, использовать, нарушать земельные отводы на платной основе и восстанавливать их за свой счет?
	Впишите ответ
	
	Земельный кодекс



Задание 47 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
Как называется совокупность экономических требований к качеству и количеству полезных ископаемых, горно-геологическим, горно-техническим и другим условиям разработки месторождений, определяющих промышленную ценность месторождений?
	Впишите ответ
	
	Кондиции на минеральное сырье.



Задание 48 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
К какой группе можно отнести запасы, извлечение которых на момент оценки согласно технико-экономическим расчетам экономически нецелесообразно вследствие низкого содержания полезного компонента, малой мощности тел полезного ископаемого или особой сложности условий их разработки или переработки, но использование которых в ближайшем будущем может стать экономически эффективным? 
	Впишите ответ
	
	Забалансовые.



Задание 49 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
Назовите документ, в котором представлена информация, из которой выводится техническая возможность и экономическая целесообразность рентабельной добычи и переработки полезного ископаемого на конкретном месторождении? 
	Впишите ответ
	
	Технико-экономическое обоснование



Задание 50 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
Назовите документ, предусматривающий приведение к единообразию проектных решений объектов массового строительства или многократно повторяющихся горных выработок, зданий, сооружений, технологических узлов и целых предприятий? 
	Впишите ответ
	
	Типовой проект



Задание 51 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
Назовите номер Постановления Правительства РФ, которое регламентирует состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений? 
	Впишите ответ
	
	№ 87



Задание 52 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
Сколько стадий как правило включает проектирование новых горнодобывающих предприятий?
	Впишите ответ
	
	Две



Задание 53 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
Оценка проектной документации объектов капитального строительства соответствия требованиям технических регламентов и нормативным документам Правительства РФ это ?
	Впишите ответ
	
	Экспертиза проектной документации



Задание 54 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
Как называется проект, который предусматривает детальную разработку технологии строительства крупных и сложных объектов или комплексов (сооружения башенного копра, ствола шахты, комплекса камер скипового ствола и т. п.), обеспечивающую высокие технико-экономические показатели строительства? 
	Впишите ответ
	
	Проект производства работ



Задание 55 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
Укажите несколько категорий запасов полезных ископаемых в зависимости от степени разведанности месторождения? 
	Впишите ответ
	
	А, В, С1 и С2



Задание 56 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
Как называется наиболее длинная последовательная цепь горных выработок (проводимых одним или несколькими забоями), обеспечивающая максимальное развитие горных работ при строительстве шахты или рудника? 
	Впишите ответ
	
	Главное направление



Задание 57 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
Какое определение подходит к следующему выражению – усовершенствование способа вскрытия, систем разработки и способа подготовки запасов полезного ископаемого к отработке, усовершенствование общешахтной вентиляции и подземного транспорта за счет строительства дополнительных стволов шахт, а также переоборудования основных и вспомогательных технологических звеньев? 
	Впишите ответ
	
	Реконструкция



Задание 58 (ОПК-15 – ИОПК-15.2)
Как называется основная проектная документация, по которой непосредственно осуществляются горные, строительные, монтажные и специальные работы? Она разрабатываются на основе утвержденного проекта. 
	Впишите ответ
	
	Рабочая документация




