КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технологическая (проектно-технологическая) практика
- Задание 1 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что является главной целью разработки новых пирометаллургических процессов?
1. Увеличение доли ручного труда
2. Повышение энергоэффективности и экологичности при извлечении металлов
3. Упрощение конструкции традиционных печей
4. Отказ от использования флюсов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой фактор является ключевым при анализе возможности внедрения нового технологического процесса на предприятии?
1. Только его новизна
2. Технико-экономическое обоснование и оценка экологического эффекта
3. Мнение одного ведущего инженера
4. Стоимость патента на технологию
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой подход позволяет оценить влияние различных параметров (температуры, состава дутья) на выход целевого продукта в новом процессе?
1. Интуитивное предположение
2. Математическое и компьютерное моделирование
3. Единичный эксперимент без изменений условий
4. Копирование параметров из старой технологии
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (УК3 – ИУК 3.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что означает принцип «интенсификации» пирометаллургического процесса?
1. Увеличение времени процесса
2. Увеличение производительности агрегата без роста его габаритов за счет оптимизации режимов
3. Уменьшение температуры плавки
4. Снижение расхода всех реагентов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (УК3 – ИУК 3.1))
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При анализе проблем существующего производства (высокие потери металла, большой расход энергии) первым шагом является:
1. Немедленная замена всего оборудования
2. Сбор и систематизация данных о процессе для выявления «узких мест»
3. Увольнение персонала
4. Увеличение плана производства
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (УК3 – ИУК 3.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технология плавки во взвешенном состоянии (кислородно-взвешенная плавка) позволяет:
1. Увеличить время пребывания частиц в реакционной зоне
2. Значительно интенсифицировать тепло- и массообмен за счет большой поверхности контакта
3. Работать только с крупнокусковой шихтой
4. Полностью отказаться от использования кислорода
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «циркулярная экономика» (экономика замкнутого цикла) в контексте новых пирометаллургических процессов?
1. Производство без отходов, вовлечение вторичных ресурсов и побочных продуктов в новый цикл
2. Линейное производство «добыл-произвел-выбросил»
3. Использование только первичного сырья
4. Отказ от переработки лома
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 8 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод анализа помогает выявить наиболее энергоемкие стадии процесса для последующей оптимизации?
1. Визуальный осмотр
2. Энергетический баланс и анализ эксергии
3. Опрос рабочих
4. Подсчет количества оборудования
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 9 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Молярная масса вещества измеряется в:
1. Килограммах (кг)
2. Грамах на моль (г/моль)
3. Джоулях (Дж)
4. Паскалях (Па)
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое коэффициент корреляции?
1. Мера центральной тенденции
2. Мера линейной связи между двумя переменными
3. Способ оценки дисперсии
4. Вид дифференциального уравнения
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 11 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Закон Ома описывает связь между:
1. Силой тока, напряжением и сопротивлением
2. Массой, ускорением и силой
3. Давлением, объемом и температурой
4. Скоростью, временем и расстоянием
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 12 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Определенный интеграл функции на отрезке [a, b] геометрически представляет:
1. Угол наклона касательной
2. Площадь криволинейной трапеции
3. Длину кривой
4. Объем тела вращения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 13 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой газ преобладает в составе атмосферы Земли?
1. Кислород
2. Углекислый газ
3. Азот
4. Водород
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 14 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Дифференциальное уравнение описывает:
1. Статическое равновесие системы
2. Зависимость между функцией и ее производными
3. Алгебраическое тождество
4. Таблицу значений функции
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 15 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Второй закон термодинамики утверждает, что:
1. Энергия сохраняется
2. Энтропия изолированной системы не убывает
3. Давление прямо пропорционально температуре
4. Теплота есть форма энергии
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 16 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Вероятность события всегда лежит в диапазоне:
1. От -1 до 1
2. От 0 до 100
3. От 0 до 1
4. От 1 до 10
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 17 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сила Архимеда действует на тело, погруженное в:
1. Вакуум
2. Электромагнитное поле
3. Жидкость или газ
4. Только в воду
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 18 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Математическое ожидание дискретной случайной величины – это:
1. Наиболее часто встречающееся значение
2. Среднее взвешенное значение по вероятностям
3. Размах значений
4. Медиана распределения
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 19 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Период полураспада радиоактивного элемента – это время, за которое:
1. Распадается все вещество
2. Активность возрастает вдвое
3. Распадается половина ядер
4. Элемент превращается в другой
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 20 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Градиент скалярного поля указывает направление:
1. Наибольшего уменьшения функции
2. Наибольшего возрастания функции
3. Нулевого изменения
4. Вращения вектора
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 21 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Образование микротрещин в металле при циклическом нагружении называется:
1. Ползучесть
2. Усталость
3. Хладноломкость
4. Коррозия
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 22 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сталь У8 содержит углерода примерно:
1. 0,08%
2. 0,8%
3. 8%
4. 0,008%
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 23 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термомеханическая обработка (ТМО) сочетает в себе:
1. Плавку и разливку
2. Деформацию и термическую обработку
3. Химико-термическую обработку и поверхностное упрочнение
4. Отжиг и закалку
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 24 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основное назначение легирования стали никелем:
1. Повышение прокаливаемости и вязкости
2. Повышение твердости и износостойкости
3. Повышение коррозионной стойкости
4. Улучшение обрабатываемости резанием
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 25 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Фазовая диаграмма «железо-углерод» описывает равновесные состояния сплавов с содержанием углерода до:
1. 0,8%
2. 2,14%
3. 4,3%
4. 6,67%
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 26 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Структура, состоящая из игольчатого мартенсита и остаточного аустенита, характерна для:
1. Отожженной стали
2. Закаленной стали
3. Нормализованной стали
4. Улучшенной стали
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 27 (ОПК-5 – ИОПК-5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Эвтектоидная точка на диаграмме Fe-Fe₃C соответствует содержанию углерода:
1. 0,02%
2. 0,8%
3. 2,14%
4. 4,3%
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 28 (ОПК-5 – ИОПК-5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Свойство металла необратимо поглощать энергию при пластической деформации называется:
1. Упругость
2. Вязкость
3. Твердость
4. Хрупкость
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 29 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Аустенитные нержавеющие стали имеют структуру:
1. Феррит + перлит
2. Аустенит
3. Мартенсит
4. Бейнит
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 30 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс происходит при нагреве холоднодеформированного металла выше температуры рекристаллизации?
1. Возврат
2. Рекристаллизация
3. Отдых
4. Упрочнение
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 31 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная цель отпуска закаленной стали: 
1. Повышение твердости
2. Снятие внутренних напряжений и повышение вязкости
3. Увеличение аустенитной фазы
4. Улучшение жидкотекучести
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 32 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Чтобы сравнить эффективность работы двух разных горелок, на основе данных логов необходимо:
1. Свести данные в общую таблицу и рассчитать сравнительные показатели (КПД, удельный расход)
2. Выбрать данные только одной горелки
3. Довериться мнению монтажника
4. Считать, что они одинаковые
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 33 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой софт может помочь рассчитать тепловой баланс сложной технологической установки?
1. Игра «Сапер»
2. Специализированное ПО для инженерных расчетов (Elcut, Thermocalc) или самостоятельно созданная модель в табличном процессоре
3. Программа для общения
4. Система видеонаблюдения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 34 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для создания цифрового паспорта оборудования с чертежами, графиками ТО и историями ремонтов используется:
1. Бумажный журнал
2. Система управления документами (DMS) и/или система управления техническим обслуживанием (CMMS)
3. Личная тетрадь инженера
4. Рисунок мелом на стене
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 35 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. После получения данных о тепловых потерях через кладку печи инженер должен:
1. Отправить их в архив
2. Проанализировать, сравнить с нормативом, определить основные источники потерь и сформулировать предложения по теплоизоляции
3. Немедленно увеличить подачу топлива
4. Считать задачу выполненной после сбора данных
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 36 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если при анализе графиков температуры обнаружена аномальная «пиковая» точка, отличающаяся от общего тренда, что следует сделать в первую очередь?
1. Удалить ее из данных, чтобы не портила картину
2. Проверить, не было ли сбоя датчика или ошибки при записи в этот момент времени
3. Сразу менять технологический режим
4. Проигнорировать как случайность
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 37 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для проверки пробы золота ювелиры могут использовать:
1. Магнит
2. Пробирный камень и кислоты
3. Весы
4. Микроскоп
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 38 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Серебро темнеет на воздухе из-за реакции с:
1. Кислородом
2. Азотом
3. Сероводородом
4. Углекислым газом
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 39 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Золото химически инертно, поэтому оно:
1. Легко ржавеет
2. Не тускнеет на воздухе
3. Активно растворяется в кислотах
4. Быстро окисляется
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 40 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. «Золотой запас» страны — это:
1. Объем добытой за год руды
2. Запасы золота в государственных хранилищах
3. Количество золотых украшений у населения
4. Содержание золота в морской воде
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 41 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной метод переработки упорных золотых руд (с сульфидами):
1. Прямое цианирование
2. Предварительный обжиг
3. Амальгамация
4. Гравитационное обогащение
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 42 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется сплав серебра с медью, используемый для монет?
1. Мельхиор
2. Нейзильбер
3. Стерлинг
4. Дюралюмин
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 43 (ПК-2 – ИПК-2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Ионный обмен основан на способности:
1. Металлов проводить ток
2. Ионообменных смол поглощать ионы из раствора
3. Воды растворять все вещества
4. Кислот разлагать руды
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 44 (ПК-2 – ИПК-2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При нейтрализации кислых растворов с целью осаждения металлов в виде гидроксидов используют:
1. Серную кислоту
2. Известь (CaO)
3. Поваренную соль
4. Цианид натрия
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 45 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс «осадительной плавки» в гидрометаллургии:
1. Не существует
2. Это плавка цементационного осадка для получения слитка
3. Это выщелачивание водой
4. Это электролиз расплавов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 46 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. В схеме переработки никелевых руд часто используют аммиачное выщелачивание для разделения:
1. Никеля и меди
2. Никеля и железа
3. Никеля и кобальта
4. Никеля и цинка
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 47 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система подачи инертного газа (аргона) в ковш служит для:
1. Охлаждения наружных стенок
2. Перемешивания металла и улучшения качества стали
3. Пожаротушения
4. Создания избыточного давления для транспортировки
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 48 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сигнал с датчика давления 0-10 бар преобразуется в сигнал 4-20 мА с помощью:
1. Трансформатора
2. Преобразователя (трансмиттера)
3. Усилителя звука
4. Диодного моста
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 49 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система сухого тушения кокса (НТК) является примером автоматизации процесса:
1. Электроснабжения
2. Утилизации тепла и охраны окружающей среды
3. Покраски изделий
4. Сортировки лома
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 50 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Комплексная система управления энергопотреблением (Энергоменеджмент) на металлургическом заводе нацелена на:
1. Максимизацию потребления энергии
2. Оптимизацию и снижение энергозатрат
3. Отключение всех потребителей ночью
4. Ручной учёт по счетчикам
	Впишите ответ
	
	2




