КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Основы электрохозяйства, машин и оборудования горных предприятий
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- Задание 1 (УК1 – ИУК 1.1)
[image: ]______ подключение, это соединение элементов, при котором ток в цепи равный на всех участках.
	Впишите ответ
	
	Последовательное


- Задание 2 (УК1 – ИУК 1.1)
[image: ]______ подключение, это соединение элементов, при котором напряжение на каждом элементе схемы одинаков.
	Впишите ответ
	
	Параллельное


- Задание 3 (УК1 – ИУК 1.1)
_________соединение проводников — это такое соединение, при котором в цепи присутствует и последовательное, и параллельное соединение. [image: ]
	Впишите ответ
	
	Смешанное 


- Задание 4 (ПК6 – ИПК-6.5)
Электрическая машина, у которой ротор отстает от магнитного поля статора называется ______.
	Впишите ответ
	
	асинхронной


- Задание 5 (ПК6 – ИПК-6.5)
Электрическая машина, у которой скорость вращения ротора и статора равны называется 
	Впишите ответ
	
	синхронной


- Задание 6 (ПК6 – ИПК-6.5)
Трансформатор, изменяющий напряжение с низкого на высокое напряжение называется 
	Впишите ответ
	
	повышающий


- Задание 7 (ПК6 – ИПК-6.5)
Трансформатор, изменяющий напряжение с высокого на низкое напряжение называется 
	Впишите ответ
	
	понижающий


- Задание 8 (ПК6 – ИПК-6.5)
Разделительный __________ —  это прибор, первичная и вторичная обмотка которого имеет одинаковое количество витков.
[image: ]
	Впишите ответ
	
	трансформатор


- Задание 9 (ПК6 – ИПК-6.5)
Магнитопровод в трансформаторах напряжения называется 
	Впишите ответ
	
	сердечником


- Задание 10 (ПК6 – ИПК-6.5)
Вращающаяся часть двигателя постоянного тока называется 
	Впишите ответ
	
	якорем


- Задание 11 (ПК6 – ИПК-6.5)
Неподвижная часть двигателя постоянного тока называется 
	Впишите ответ
	
	статором


-- Задание 12 (ПК6 – ИПК-6.5)
Для снижения потерь при передачи электрической энергии уровень напряжения в линии _______ с помощью трансформатора напряжения
	Впишите ответ
	
	повышают


- Задание 13 (ПК6 – ИПК-6.5)
Трансформатор напряжения может работать только на _______ токе
	Впишите ответ
	
	переменном


- Задание 14 (ПК6 – ИПК-6.5)
Промышленная частота напряжения в России равна __ герц
	Впишите ответ
	
	50


- Задание 15 (ПК6 – ИПК-6.6)
В трехфазной сети векторы напряжения сдвинуты друг от друга на ___ градусов.
	Впишите ответ
	
	120


- Задание 16 (ПК6 – ИПК-6.6)
Для снижения тепловых потерь при передачи электрической энергии, ток в линии снижают за счет ______ напряжения
	Впишите ответ
	
	повышения


- Задание 17 (ПК6 – ИПК-6.6)
Автоматический выключатель в своей конструкции имеет электромагнитный и _____ расцепитель.
[image: ]
	Впишите ответ
	
	тепловой


- Задание 18 (ПК6 – ИПК-6.6)
Устройство защитного отключения (УЗО) срабатывает на ток ____.
[image: ]
	Впишите ответ
	
	утечки


- Задание 19 (ПК6 – ИПК-6.6)
Контактор, предназначенный для включения двигателя, называется магнитным _____.
[image: ]
	Впишите ответ
	
	пускателем


- Задание 20 (ПК6 – ИПК-6.6)
Для предотвращения протекания электрического тока через опоры ЛЭП, провода подвешивают на _______.
	Впишите ответ
	
	изоляторах


- Задание 21 (ПК6 – ИПК-6.6)
Основной характеристикой выключателя является ______ способность.
	Впишите ответ
	
	отключающая 


- Задание 22 (ПК6 – ИПК-6.6)
_________ стойкость — это способность аппарата защиты противостоять тепловому действию тока короткого замыкания в течение заданного времени без нарушения работоспособности.
	Впишите ответ
	
	Термическая 


- Задание 23 (ПК6 – ИПК-6.6)
Электрическая ______— это устойчивый электрический разряд в ионизированном газе (плазме), возникающий между двумя электродами при достаточно высоком напряжении;
	Впишите ответ
	
	дуга


- Задание 24 (ПК6 – ИПК-6.6)
________ — это процесс включения, отключения или переключения электрических цепей, обеспечивающий изменение их конфигурации и режима работы.
[image: ]
	Впишите ответ
	
	Коммутация


- Задание 25 (ПК6 – ИПК-6.6)
Короткое ________ — явление резкого увеличения значения электрического тока в цепи вследствие уменьшения внешнего сопротивления до нуля.
	Впишите ответ
	
	замыкание
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