КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
МОДУЛЬ 3 
Автоматизация управления системами электроснабжения предприятий
ДИСЦИПЛИНА 
Эффективные системы электроснабжения
- Задание 1 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Что входит в планово‑предупредительные ремонты (ППР) электрооборудования?
1) только замена изношенных деталей;
2) периодические осмотры, диагностика, регулировка, ремонт;
3) внеплановые аварийные работы;
4) модернизация систем учёта.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Какая мера обеспечивает резервирование питания при отказе основного источника?
1) установка конденсаторных батарей;
2) применение схем с автоматическим вводом резерва (АВР);
3) увеличение сечения кабелей;
4) монтаж дополнительных трансформаторов тока.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Назовите два способа выявления скрытых дефектов изоляции.
	Впишите ответ
	
	1.Измерение тангенса угла диэлектрических потерь.
2.Контроль частичных разрядов.


- Задание 4 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Что является ключевым показателем надёжности электроснабжения?
1) количество персонала;
2) время безотказной работы и частота отказов;
3) стоимость оборудования.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Что такое «резервирование по схеме 2 out of 3»?
1) три источника, из которых работают два;
2) два источника, из которых работает один;
3) три источника, все работают параллельно;
4) один основной и два резервных.
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 6 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Что такое непрерывный мониторинг оборудования и в чём его преимущество?
	Впишите ответ
	
	Автоматизированный контроль параметров в режиме реального времени


- Задание 7 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Что снижает влияние гармоник в сети?
1) установка фильтров гармоник;
2) увеличение длины кабелей;
3) отключение конденсаторов;
4) уменьшение нагрузки.
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 8 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Укажите абсолютное отклонение напряжения 9,6 кВ от номинала 10,0 кВ; ответ в киловольтах с двумя знаками после запятой. 
	Впишите ответ
	
	-0,40


[bookmark: _Hlk144138161]- Задание 9 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Рассчитайте среднее квадратичное отклонение трёх измерений напряжения 9,8 кВ, 10,1 кВ, 9,9 кВ; ответ в киловольтах с тремя знаками после запятой. 
	Впишите ответ
	
	0,128


- Задание 10 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Укажите величину энергоэффективности, если экономия энергии составила 1200 МВт·ч при базовом потреблении 48000 МВт·ч; ответ в процентах с двумя знаками после запятой. 
	Впишите ответ
	
	2,50


- Задание 11 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Рассчитайте суммарную погрешность измерений при двух независимых приборах с погрешностями 1,0% и 0,5% (квадратичная сумма); ответ в процентах с двумя знаками после запятой. 
	Впишите ответ
	
	1,12


- Задание 12 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Рассчитайте требуемую мощность компенсатора в квар для коррекции от cosφ 0,75 до 0,95 при активной нагрузке 1 МВт; ответ в квар с двумя знаками после запятой. 
	Впишите ответ
	
	1,02


- Задание 13 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Рассчитайте эквивалентную активную мощность при сумме активных составляющих 1,2 МВт и 0,8 МВт; ответ в мегаваттах с двумя знаками после запятой. 
	Впишите ответ
	
	2,00


- Задание 14 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Рассчитайте долю энергопотребления вспомогательного оборудования, если оно потребляет 120 кВт при общем потреблении 3 МВт; ответ в процентах с двумя знаками после запятой. 
	Впишите ответ
	
	4,00


- Задание 15 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Модернизация электроснабжения — это процесс обновления и оптимизации существующих систем электроснабжения с целью повышения их производительности и …
	Впишите ответ
	
	надежности


- Задание 16 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Одним из основных показателей эффективности модернизации электроснабжения будет надежность, измеряемая … отключений.
	Впишите ответ
	
	Частотой и продолжительностью


- Задание 17 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Оценить экономическую эффективность модернизации электроснабжения можно через снижение потерь электроэнергии и … на обслуживание и эксплуатацию сетей.
	Впишите ответ
	
	Уменьшение затрат


- Задание 18 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Рассчитанная IRR сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал – если полученное значение …, инвестиции эффективны.
	Впишите ответ
	
	Равно или выше


- Задание 19 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Проект модернизации электроснабжения предприятия окупает затраты, если IRR ставки дисконта.
	Впишите ответ
	
	Больше


- Задание 20 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Если NPV … 0 – денежный поток проекта за конкретный срок при конкретной ставке дисконтирования покрыл своими поступлениями инвестиции и текущие затраты, то есть обеспечил минимальный доход, заданный ставкой дисконтирования (r), плюс доход, равный значению NPV.
	Впишите ответ
	
	Больше 
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