КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Горные машины и оборудование
Задание 1 (ПК2 – ИПК2.1)
Как называется свойство машины сохранять свои эксплуатационные показатели в течение и после хранения или транспортировки?
1) ремонтопригодность
2) долговечность
3) сохраняемость
4) безотказность
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 2 (ПК2 – ИПК2.1)
Как называется разрушение материала в результате циклического изменения температуры, приводящее к термическим напряжениям?
1) коррозионное разрушение
2) механическое усталостное разрушение
3) термоусталостное разрушение
4) абразивное разрушение
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 3 (ПК2 – ИПК2.1)
Какой параметр компрессора показывает степень увеличения давления газа?
1) Расход
2) Степень сжатия
3) КПД
4) Температура на выходе
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (ПК2 – ИПК2.1)
Как называется компрессор, в котором сжатие газа происходит за счёт изменения объёма рабочей камеры?
1)  Поршневой компрессор
2)  Центробежный компрессор
3)  Осевой компрессор
4)  Турбокомпрессор
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 5 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется разрушение детали наступает при приложении к ней знакопеременных нагрузок, изменяющихся по величине и по времени?

	
	
	усталостное


- Задание 6 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется машина, предназначенная для перемещения жидкостей путём повышения их энергии?
1) Вентилятор
2) Компрессор
3) Насос
4) Элеватор
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 7 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется установка, предназначенная для сжатия воздуха и подачи его к пневматическому оборудованию в шахтах и на поверхности?
1) вентилятор
2) компрессорная установка
3) насосная установка
4) подъёмная машина
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 8 (ПК2 – ИПК2.2)
Как называется износ, возникающий в результате механического воздействия твёрдых частиц или поверхностей, приводящий к скалыванию микрообъёмов материала?
1) коррозионный износ
2) усталостный износ
3) абразивный износ
4) эрозионный износ
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 9 (ПК2 – ИПК2.3)
Как называется проходческие комбайны, которые обрабатывают одновременно всю площадь забоя?

	
	
	фронтальные


- Задание 10 (ПК2 – ИПК2.3)
Какой параметр вентилятора характеризует объём воздуха, перемещаемый в единицу времени?
1) Напор
2) Производительность
3) Мощность
4) Частота вращения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 11 (ПК2 – ИПК2.3)
Как называется результат изнашивания, заключающегося в разрыве межатомных связей в металле детали, который сопровождается отделением материала с поверхности твердого тела и (или) в перераспределении этих межатомных связей, сопровождающееся остаточной деформацией поверхностных слоев при трении?

	
	
	износ


[bookmark: _GoBack]- Задание 12 (ПК2 – ИПК2.3)
Как называется технологическая операция или комплекс восстановительных операций (без выполнения разборочно-сборочных операций), в результате которых детали (ям) восстанавливаются геометрические размеры и качественные характеристики, заложенные в их конструкцию?

	
	
	восстановление





