КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Теория надежности технологических машин и оборудования
- Задание 1 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется научная дисциплина, в которой разрабатываются и изучаются методы обеспечения эффективности работы объектов в процессе эксплуатации?
1) теория надежности
2) теория упругости
3) математическая статистика
4) теория вероятности
	
	
	1


- Задание 2 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки?
1) долговечность
2) ремонтопригодность
3) безотказность
4) сохраняемость
	
	
	3


- Задание 3 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта?
1) долговечность
2) ремонтопригодность
3) безотказность
4) сохраняемость
	
	
	1


- Задание 4 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта?
1) долговечность
2) ремонтопригодность
3) безотказность
4) сохраняемость
	
	
	2


- Задание 5 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования?
1) долговечность
2) ремонтопригодность
3) безотказность
4) сохраняемость
	
	
	4


- Задание 6 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называют предмет определенного целевого назначения, рассматривающийся в периоды проектирования, производства, эксплуатации, изучения, исследования и испытаний на надёжность?
1) объект
2) система
3) элемент
	
	
	1


- Задание 7 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называют объект, представляющий собой простейшую часть системы?
1) объект
2) система
3) элемент
	
	
	3


- Задание 8 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называют совокупность взаимосвязанных элементов, взаимодействующих в процессе горного производства?
1) объект
2) система
3) элемент
	
	
	2


- Задание 9 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации?

	
	
	исправность


- Задание 10 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному требованию, установленному нормативно-технической документацией?
1) неисправное
2) неработоспособное
3) работоспособное
4) предельное
	
	
	1


- Задание 11 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации?
1) неисправное
2) неработоспособное
3) работоспособное
4) предельное
	
	
	3


- Задание 12 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять задание функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации?
1) неисправное
2) неработоспособное
3) работоспособное
4) предельное
	
	
	2


- Задание 13 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно?
1) неисправное
2) неработоспособное
3) работоспособное
4) предельное
	
	
	4


- Задание 14 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния?
1) повреждение
2) восстановление
3) отказ
4) ресурс
5) наработка
	
	
	1


- Задание 15 (ПК4 – ИПК4.1)
Как называется событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта?
1) повреждение
2) восстановление
3) отказ
4) ресурс
5) наработка
	
	
	3


- Задание 16 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного состояния?
1) повреждение
2) восстановление
3) отказ
4) ресурс
5) наработка
	
	
	2


- Задание 17 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется продолжительность или объём работы объекта?
1) повреждение
2) восстановление
3) отказ
4) ресурс
5) наработка
	
	
	5


- Задание 18 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или её возобновления после ремонта до перехода предельное состояние?
1) повреждение
2) восстановление
3) отказ
4) ресурс
5) наработка
	
	
	4


- Задание 19 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или её возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние?
1) срок службы
2) наработка
3) износ
	
	
	1


- Задание 20 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется процесс постепенного поверхностного разрушения деталей при трении?
1) срок службы
2) наработка
3) износ
	
	
	3


- Задание 21 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется процесс разрушения металлов вследствие химического и электрохимического воздействия на них?
1) старение
2) наработка
3) износ
4) коррозия
	
	
	4


- Задание 22 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется отказ, возникающий в результате нарушения установленных правил и (или) условий эксплуатации объекта?
1) независимый
2) эксплуатационный
3) зависимый
4) составной
	
	
	2


- Задание 23 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется отказ объекта, не обусловленный отказом другого объекта?
1) независимый
2) эксплуатационный
3) зависимый
4) составной
	
	
	1


- Задание 24 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется отношение числа объектов, находящихся в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, к общему числу объектов?
1) коэффициент технического использования
2) коэффициент готовности
3) коэффициент стоимости эксплуатации
4) интенсивность отказов
	
	
	2


- Задание 25 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется коэффициент, который определяется отношением суммарного времени пребывания наблюдаемых объектов в работоспособном состоянии к произведению числа наблюдаемых объектов N на заданное время эксплуатации Тэкс?
1) коэффициент технического использования
2) коэффициент готовности
3) коэффициент стоимости эксплуатации
4) интенсивность отказов
	
	
	1


Задание 26 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется коэффициент, при помощи которого производится оценка средств, затрачиваемых на поддержание надежности горных машин, комплексов или агрегатов в процессе эксплуатации?
1) коэффициент технического использования
2) коэффициент готовности
3) коэффициент стоимости эксплуатации
4) интенсивность отказов
	
	
	3


Задание 27 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется показатель, при помощи которого производится оценка распределения времени безотказной работы невосстанавливаемых элементов?
1) коэффициент технического использования
2) коэффициент готовности
3) коэффициент стоимости эксплуатации
4) интенсивность отказов
	
	
	4


Задание 28 (ПК4 – ИПК4.2)
В расчетах надежности как называется такое соединение, при котором отказ хотя бы одного из элементов приводит к отказу всего соединения в целом?
1) последовательное соединение
2) параллельное соединение
3) соединение звездой
	
	
	1


Задание 29 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется модели технических систем, в которых показатели надёжности элементов или подсистем рассматриваются в определённый, базовый момент времени?
1) динамические
2) статические
3) стахостические
4) квазиптические

	
	
	2


Задание 30 (ПК4 – ИПК4.2)
Как называется техническая система, работоспособность которой в случае возникновения отказа или повреждения подлежит восстановлению?
1) устаревшая
2) нерентабельная
3) восстанавливаемая
	
	
	3


Задание 31 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется способ повышения надёжности объектов, заключающийся во введении в систему избыточных элементов или подсистем?
1) резервирование
2) ремонт
3) восстановление
	
	
	1


Задание 32 (ПК4 – ИПК4.3)
В расчетах надежности как называется такое соединение, для которого необходимым и достаточным условием отказа является отказ всех элементов (подсистем)?
1) последовательно-параллельное
2) параллельное
3) параллельно-последовательное
	
	
	2


Задание 33 (ПК4 – ИПК4.3)
В расчетах надежности как называется последовательное соединение нескольких подсистем параллельно соединённых элементов?
1) последовательно-параллельное
2) параллельное
3) параллельно-последовательное
	
	
	1


Задание 34 (ПК4 – ИПК4.3)
В расчетах надежности как называется параллельное соединение нескольких подсистем последовательно соединенных элементов?
1) последовательно-параллельное
2) параллельное
3) параллельно-последовательное
	
	
	3


Задание 35 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется этап проектирования и изготовления оборудования, проводимый с целью обнаружения и устранения непредвиденных отказов, получения числовых значений показателей надёжности, определения соответствия готовых изделий заданным требованиям, выдачи рекомендаций по повышению надёжности?
1) техническое обслуживание
2) техническая эксплуатация
3) эксплуатация
4) испытания

	
	
	4


Задание 36 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется отказ, развивающийся сравнительно медленно, являются чаще всего следствием износа и старения элементов, нарушения регулировок и т.п.?
1) постепенный
2) полный
3) явный
4) скрытый
	
	
	1


Задание 37 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется вероятность того, что время появления отказа будет меньше заданного времени работы изделия?
1) вероятность отказов
2) интенсивность отказов
3) вероятность непрерывной работы
4) наработка на отказ
	
	
	2


Задание 38 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется осмотр, который проводят для детальной проверки состояния отдельных частей и элементов конструкции, узлов, проверки их работоспособности и правильности функционирования?
1) постепенный
2) полный
3) явный
4) скрытый
	
	
	2


Задание 39 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется резервирование, при котором используется способность элементов объекта выполнять дополнительные функции?
1) двойное
2) полное
3) явное
4) функциональное
	
	
	4


Задание 40 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется отказ, обнаруживающийся сразу при внешнем осмотре или при включении устройства в работу?
1) постепенный
2) полный
3) явный
4) скрытый
	
	
	3


Задание 41 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение преждевременного износа машин и агрегатов путем точного выполнения правил технической эксплуатации, а также своевременного устранения мелких неисправностей?
1) техническое обслуживание
2) техническая эксплуатация
3) эксплуатация
4) испытания
	
	
	1


Задание 42 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество?
1) техническое обслуживание
2) техническая эксплуатация
3) эксплуатация
4) испытания
	
	
	3


Задание 43 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия?
1) техническое обслуживание
2) техническая эксплуатация
3) эксплуатация
4) испытания
	
	
	2


Задание 44 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называются испытания при изготовлении новой машины или модернизации действующей модели, проводимые по определенной программе комиссией с участием проектировщиков, завода-изготовителя и изготовителей-смежников?
1) предварительные
2) государственные
3) заводские
4) приемо-сдаточные
	
	
	3


[bookmark: _GoBack]Задание 45 (ПК4 – ИПК4.3)
Как называется уменьшение стоимости действующей техники под влиянием технического прогресса?
1) старение
2) моральный износ
3) рентабельность
4) инфляция
	
	
	2



