КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Освоение рабочей профессии «Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования»
- Задание 1 (УК8 – ИУК 8.1)
Как называется правка закаленных деталей?
1) Рихтовка
2) Горячая правка
3) Правка изгибом
4) Правка выглаживанием

	Впишите ответ
	
	1


- Задание 2 (УК8 – ИУК 8.1)
Несвоевременное и некачественное выполнение операций то в полном объеме ведет к …
1) Немедленному возникновению отказов в работе
2) Преждевременному износу и уменьшению сроков службы
3) Увеличению эксплуатационных затрат
4) Увеличению вероятности появления неисправностей

	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (УК8 – ИУК 8.1)
Регулировочные средства не предназначены для диагностирования:
1) Регулировочных параметров технического состояния агрегатов
2) Диагностических параметров технического состояния агрегатов
3) Размеров изношенных узлов и агрегатов
4) Размеров агрегатов

	Впишите ответ
	
	1


- Задание 4 (УК8 – ИУК 8.1)
Сущностью планово-предупредительного ремонта технологического оборудования является:
1) ТО выполняется по плану, а ремонт по необходимости
2) И ТО и ремонт выполняются по необходимости
3) Ремонт выполняется по плану, а ТО по необходимости
4) И ТО и ремонт выполняется по плану

	Впишите ответ
	
	4


- Задание 5 (УК8 – ИУК 8.1)
Способ восстановления, который может привести к нагреву, что может вызвать структурные изменения в металле:
1) Газотермическое напыление
2) Слесарно-механическая обработка
3) Сварка и наплавка
4) Гальванические покрытия

	Впишите ответ
	
	3


- Задание 6 (УК8 – ИУК 8.1)
Обработка поверхности детали под ремонтный размер эффективна в случае, если:
1) На детали нет других дефектов
2) Механическая обработка не приведет к ликвидации термически обработанного поверхностного слоя детали
3) На предприятии отсутствует оборудование для восстановления детали другими способами
4) Поверхность после обработки будет иметь установленную техническими требованиями чистоту

	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (УК8 – ИУК 8.1)
Способ пластического деформирование, при котором восстанавливаются наружные или внутренние диаметры деталей за счет уменьшения их высоты, называется:
1) Осадка
2) Вдавливание
3) Обжатие
4) Накатка

	Впишите ответ
	
	1


- Задание 8 (УК8 – ИУК 8.1)
Процесс железнения применяют для …
1) Защиты деталей от коррозии
2) Придания поверхности нужной чистоты
3) Восстановления свойств детали
4) Восстановления изношенных поверхностей

	Впишите ответ
	
	4


- Задание 9 (УК8 – ИУК 8.1)
Окислительное изнашивание является результатом взаимодействия материала детали с …
1) Кислородом
2) Коррозионной средой
3) Потоком жидкости
4) Смазочным материалом

	Впишите ответ
	
	1


- Задание 10 (УК8 – ИУК 8.1)
Что такое объект управления?
1) Станок
2) Устройство
3) То, что можно автоматизировать
4) То, что нуждается в управлении

	Впишите ответ
	
	4


- Задание 11 (УК8 – ИУК 8.1)
Что из перечисленного относится к точности управления?
1) Величина регулируемого параметра
2) Разбор значений параметра
3) Соответствие параметра заданному значению
4) Величина отклонения фактического значения параметра от заданного

	Впишите ответ
	
	4


- Задание 12 (УК8 – ИУК 8.1)
Многоуровневая система управления состоит:
1) Из нескольких компьютеров
2) Из двух уровней управления
3) Из локальной сети
4) Из нескольких этажей

	Впишите ответ
	
	2


- Задание 13 (УК8 – ИУК 8.1)
Что означает безопасность системы управления?
1) Отсутствие травм у персонала
2) Безопасные условия труда
3) При отказе системы управления объект не приходит в аварийное состояние
4) К управлению не допускаются посторонние люди

	Впишите ответ
	
	3


- Задание 14 (УК8 – ИУК 8.1)
Назначение исполнительных механизмов:
1) Включать-выключать
2) Открывать-закрывать
3) Воздействовать на вход объекта
4) Воздействовать на выход объекта 

	Впишите ответ
	
	3



- Задание 15 (УК8 – ИУК 8.1)
Что делает электропривод?
1) Приводит в движение объект
2) Перемещает рабочий орган
3) Перемещает объект в исходное положение
4) Вращает вал объекта

	Впишите ответ
	
	2



- Задание 16 (УК8 – ИУК 8.1)
Что нужно для подключения датчика к устройству управления?
1) Цифровой преобразователь
2) Аналоговый преобразователь
3) Цифро-аналоговый преобразователь
4) Аналого-цифровой преобразователь

	Впишите ответ
	
	3


- Задание 17 (УК8 – ИУК 8.1)
Какой процесс используется для удаления окалины с металлической
поверхности?
1) Литье 
2) Грубая механическая обработка
3) Химическая очистка
4) Пескоструйная обработка

	Впишите ответ
	
	4


- Задание 18 (УК8 – ИУК 8.1)
Какой элемент чертежа указывает на размер детали?
1) Линия профиля
2) Размерная линия
3) Линия разреза
4) Линия проекции

	Впишите ответ
	
	2


		
- Задание 19 (УК8 – ИУК 8.1)
Какой инструмент используют для измерения диаметра отверстия?
1) Калипер
2) Рулетка
3) Угольник 
4) Линейка

	[bookmark: _Hlk142495798]Впишите ответ
	
	1


- Задание 20 (УК8 – ИУК 8.1)
Какой инструмент используется для нарезки резьбы на металле?
1) Дрель
2) Резьбонарезной инструмент
3) Струбцина
4) Молоток

	Впишите ответ
	
	2





