
[bookmark: _GoBack]Технология и механизация открытых горных работ

ПК-2	Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых
ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности.

Задание 1 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какой параметр представляет собой количество породы в объёмных или весовых единицах, приходящееся на единицу полезного ископаемого? 
	Впишите ответ
	
	Коэффициент вскрыши



Задание 2 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Для какого коэффициента вскрыши дано определение - отношение общего объёма вскрышных пород в проектном контуре карьера к промышленным (извлекаемым) запасам полезных ископаемых.
	Впишите ответ
	
	Промышленного



Задание 3 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Для какого коэффициента вскрыши дано определение - отношение общего объёма вскрыши к извлекаемым запасам полезных ископаемых за вычетом вскрыши и попутной добычи извлекаемых в строительный период?
	Впишите ответ
	
	Эксплуатационного



Задание 4 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Для какого коэффициента вскрыши дано определение - отношение объёма пород, вынимаемых и перемещаемых в отвал за определённый промежуток времени (год, квартал, месяц) к фактическому объему добычи полезных ископаемых за тот же период времени?
	Впишите ответ
	
	Текущего



Задание 5 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Для какого коэффициента вскрыши дано определение - отношение вскрышных пород к запасам полезных ископаемых, прирезаемых к карьеру за счёт его углубления?
	Впишите ответ
	
	Контурного
Погоризонтного





Задание 6 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Для какого коэффициента вскрыши дано определение - это наибольший допустимый коэффициент, который определяется из условия экономичности ОГР? 
	Впишите ответ
	
	Граничного



Задание 7 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какие 2 коэффициента вскрыши преимущественно сравнивают между собой, чтобы определить предельно допустимую глубину карьера? 
	Впишите ответ
	
	Контурный и граничный
Граничный и контурный



Задание 8 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Что такое проведение горных работ или создание подходов, обеспечивающих транспортный доступ от поверхности земли к месторождению или от одной разрабатываемой его части к другой неразработанной? 
	Впишите ответ
	
	Вскрытие



Задание 9 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Чему дано следующее определение: (траншеи, съезды, полутраншеи) оборудуются средствами транспорта и в комплексе они образуют систему транспортных коммуникаций, которая в каждый момент должна быть безопасной, обеспечивать плановую производительность и быть наиболее экономичной.? 
	Впишите ответ
	
	Вскрывающие выработки



Задание 10 (ПК-2 – ИПК-2.1)
По расположению относительно земной поверхности вскрывающие горные выработки подразделяются? 
	Впишите ответ
	
	Открытые и подземные
Подземные и открытые




Задание 11 (ПК-2 – ИПК-2.1)
По расположению относительно контура карьера вскрывающие горные выработки подразделяются? 
	Впишите ответ
	
	Внешние и внутренние
Внутренние и внешние



ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых



Задание 12 (ПК-2 – ИПК-2.2)
По стационарности вскрывающие горные выработки подразделяются (2 типа)? 
	Впишите ответ
	
	Стационарные и временные



Задание 13 (ПК-2 – ИПК-2.2)
По числу обслуживаемых уступов вскрывающие горные выработки подразделяются (3 типа)? 
	Впишите ответ
	
	Отдельные, групповые, общие



Задание 14 (ПК-2 – ИПК-2.2)
По углу наклона вскрывающие горные выработки подразделяются (2 типа)? 
	Впишите ответ
	
	Наклонные и крутые
Крутые и наклонные



Задание 15 (ПК-2 – ИПК-2.2)
По числу выходов на поверхность вскрывающие горные выработки подразделяются (3 типа)? 
	Впишите ответ
	
	Одинарные, парные, многотраншейные




Задание 16 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какие траншеи расположены за контуром карьера? 
	Впишите ответ
	
	Внешние



Задание 17 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какие траншеи расположены внутри контура карьера? 
	Впишите ответ
	
	Внутренние



Задание 18 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какие траншеи имеют длительный срок службы (более 5 лет)? 
	Впишите ответ
	
	Капитальные
Стационарные



Задание 19 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какие траншеи имеют небольшой срок службы (до 5 лет).? 
	Впишите ответ
	
	Временные







Задание 20 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какие траншеи или съезды, располагают на рабочих бортах карьера и периодически передвигают совместно с перемещением фронта работ? 
	Впишите ответ
	
	Скользящие



Задание 21 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называют траншею, которая вскрывает один уступ? 
	Впишите ответ
	
	Отдельная



Задание 22 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называют траншею, вскрывающую группу уступов? 
	Впишите ответ
	
	Групповая



Задание 23 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называют траншею, вскрывающую все уступы? 
	Впишите ответ
	
	Общая



Задание 24 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называется траншея или съезд с небольшим уклоном трассы, предназначена для железнодорожного или автомобильного транспорта? 
	Впишите ответ
	
	Наклонная



Задание 25 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называется траншея со значительным уклоном (более 10-15º), предназначена для конвейерных или скиповых подъемников? 
	Впишите ответ
	
	Крутая



ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых подземным способом.
ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов.

Задание 26 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется траншея, которая служит для проезда одновременно груженых и порожних транспортных средств, в одинарных траншеях движение груза и порожняка встречное? 
	Впишите ответ
	
	Одинарная





Задание 27 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называют две траншеи, из которых одна служит для проезда груженых транспортных средств, а другая для порожних? 
	Впишите ответ
	
	Парные




Задание 28 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называются три и более траншеи, служащие для проезда груженых и порожних транспортных средств? 
	Впишите ответ
	
	Многотраншейные
Многотраншейное вскрытие



Задание 29 (ПК-3 – ИПК-3.1)
До какого значения в промилле (‰) траншеи называют наклонными? 
	Впишите ответ
	
	120




Задание 30 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как фамилия ученого, профессора, разработавшего наиболее распространенную классификацию способов вскрытия при открытых горных работах? 
	Впишите ответ
	
	Шешко



Задание 31 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Определение чего дано ниже – ….. это порядок и последовательность выполнения открытых горных работ в пределах карьерного поля или его участка? 
	Впишите ответ
	
	Система разработки



Задание 32 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как фамилия ученого, академика, разработавшего классификацию систем открытой разработки по степени зависимости и развитию горных работ в карьере? 
	Впишите ответ
	
	Ржевский



Задание 33 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как фамилия ученого, академика, которым была предложена классификация систем разработки по способу производства вскрышных работ? 
	Впишите ответ
	
	Мельников




Задание 34 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как фамилия ученого, профессора, который предложил классификацию систем разработки по направлению перемещения вскрышных пород в отвал? 
	Впишите ответ
	
	Шешко



Задание 35 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется отвальное оборудование, предназначенное для непосредственной перевалки вскрышных пород в выработанное пространство карьеров, у которого разгрузочная консоль подвешена на системе канатов? 
	Впишите ответ
	
	Консольный отвалообразователь



Задание 36 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется отвальное оборудование, предназначенное для непосредственной перевалки вскрышных пород в выработанное пространство карьеров, представляющее собой жесткую конструкцию с двумя опорами из которых, как правило, одна забойная, а другая отвальная? 
	Впишите ответ
	
	Транспортно-отвальный мост



Задание 37 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называются системы разработки, при которых однобортовой или двухбортовой фронт вскрышных и добычных работ перемещается параллельно длинной оси карьерного поля (по Ржевскому)? 
	Впишите ответ
	
	Продольные



Задание 38 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называются системы разработки, при которых однобортовой или двухбортовой фронт вскрышных и добычных работ перемещается параллельно короткой оси карьерного поля (по Ржевскому)? 
	Впишите ответ
	
	Поперечные



ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения открытой разработки по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 39 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются системы разработки, при которых фронт вскрышных и добычных работ перемещается по вееру с центральным (общим) или рассредоточенным (2 и более) поворотными пунктами (по Ржевскому)? 
	Впишите ответ
	
	Веерные



Задание 40 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются системы разработки, при которых рабочая зона охватывает все борта по периметру карьера и разработка производится кольцевыми полосами от центра к границам карьерного поля или от границ к центру (по Ржевскому)? 
	Впишите ответ
	
	Кольцевые



Задание 41 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются кольцевые системы разработки, при которых рабочая зона охватывает все борта по периметру карьера и разработка производится кольцевыми полосами от центра к границам карьерного поля (по Ржевскому)? 
	Впишите ответ
	
	Центральные



Задание 42 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются кольцевые системы разработки, при которых рабочая зона охватывает все борта по периметру карьера и разработка производится кольцевыми полосами от границ к центру (по Ржевскому)? 
	Впишите ответ
	
	Периферийные



Задание 43 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются системы разработки, при которых перемещение вскрышной породы из забоя во внутренний отвал производится вскрышными экскаваторами (по Мельникову)? 
	Впишите ответ
	
	Бестранспортные




Задание 44 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются системы разработки, при которых вскрышные породы перемещаются на внутренние отвалы с помощью транспортно-отвальных мостов и консольных отвалообразователей (по Мельникову)? 
	Впишите ответ
	
	Транспортно-отвальные



Задание 45 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются системы разработки, при которых вскрышные породы удаляются скреперами, гидромеханизированным способом, башенными экскаваторами, бульдозерами и другим специальным оборудованием (по Мельникову)? 
	Впишите ответ
	
	Специальные




Задание 46 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называются системы разработки, при которых вскрышные породы перемещаются с помощью транспорта (по Мельникову)? 
	Впишите ответ
	
	Транспортные



Задание 47 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какой вид экскаваторов преимущественно используется на карьерах для непосредственной перевалки вскрышных пород в выработанное пространство карьеров? 
	Впишите ответ
	
	Драглайн



Задание 48 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какая форма трассы капитальных траншей предусматривает, что все съезды располагаются на одном борту карьера и в процессе транспортирования направление движения транспорта не меняется на протяжении всего пути? 
	Впишите ответ
	
	Простая



Задание 49 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называется форма трассы капитальных траншей, которая предусматривает периодическое изменение направления движения практически на 180 и используемая преимущественно для автомобильного транспорта? 
	Впишите ответ
	
	Петлевая
Тупиковая



Задание 50 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называется форма трассы капитальных траншей, которая на всем своем протяжении предусматривает использование на разных участках несколько видов трассы? 
	Впишите ответ
	
	Комбинированная



