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ОПК-2. Способен применять навыки анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.
ИОПК-2.1 Умеет анализировать горно-геологические условия залегания месторождений.
Задание 1 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Анализ каких факторов является ключевым для прогноза и оценки водопритоков в горные выработки?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Гидрогеологические условия




Задание 2 (ОПК-2– ИОПК-2.1)
Как называется основная графическая модель, отражающая строение месторождения в вертикальном сечении?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Геологический разрез




Задание 3 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Какие три основных фактора горно-геологических условий оценивают перед началом разработки?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Форма залегания, устойчивость пород, обводнённость

	
	
	Форма залегания, устойчивость пород

	
	
	Форма залегания, обводнённость




Задание 4 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Что такое «элементы залегания» пласта?
Верный ответ 
	Впишите ответ
	
	Азимут простирания, угол падения и направление падения

	
	
	Азимут простирания, направление падения

	
	
	Азимут простирания, угол падения



Задание 5 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Какой основной морфологический тип рудных тел наиболее характерен для гидротермальных месторождений?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Жилы, штокверки, штоки

	
	
	Жилы, штокверки

	
	
	Жилы, штоки



Задание 6 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Какие данные необходимы для выделения рудных интервалов в керне скважины?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Результаты геологического опробования

	
	
	геологическое опробование




ИОПК-2.2 Знает принципы определения товарной ценности руды, бортового содержания полезного ископаемого.

Задание 7 (ОПК-2– ИОПК-2.2)
Что является конечной целью разведки месторождений полезных ископаемых 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Подсчет запасов




Задание 8(ОПК-2– ИОПК-2.2)
Что устанавливает параметры для подсчёта запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а также содержащихся в них ценных компонентов. Они  утверждаются для каждого месторождения полезных ископаемых (либо участка крупного месторождения, намечаемого к отработке самостоятельным предприятием), промышленных и теплоэнергетических подземных вод.
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Кондиции




Задание 9 (ОПК-2– ИОПК-2.2)
Какая категория запасов является наиболее достоверными
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Категория А

	
	
	А




Задание 10 (ОПК-2– ИОПК-2.2)
Как называются запасы, которые целесообразно отрабатывать
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Балансовые




Задание 11 (ОПК-2– ИОПК-2.2)
В чем заключается рациональное использование минеральных ресурсов
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	В комплексном извлечении и переработке сырья




Задание 12(ОПК-2– ИОПК-2.2)
Проектирование и производство геологоразведочных работ базируется на ряде основополагающих принципов. Какой принцип заключается в постепенном наращивании знаний об изучаемом объекте
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Принцип последовательных приближений




Задание 13 (ОПК-2– ИОПК-2.2)
Проектирование и производство геологоразведочных работ базируется на ряде основополагающих принципов. Какой принцип состоит в необходимости относительно полного и всестороннего изучения месторождения
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Принцип полноты исследований




Задание 14(ОПК-2– ИОПК-2.2)
Проектирование и производство геологоразведочных работ базируется на ряде основополагающих принципов. Какой принцип обеспечивает максимальную надежность результатов при минимальных затратах 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Принцип наименьших затрат




Задание 15(ОПК-2– ИОПК-2.2)
Важнейший метод изучения полезных ископаемых. Этот метод производится на всех стадиях геологоразведочных работ.
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Опробование




Задание 16 (ОПК-2– ИОПК-2.2)
Главное условие опробование, которое обозначает, что химический состав и другие свойства пробы должны быть идентичны составу и свойствам руды в массиве
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Компетентность пробы




ИОПК-2.3 Умеет самостоятельно работать с текстовой и графической геологической документацией.

Задание 17(ОПК-2– ИОПК-2.3)
Что является объектами геологической документации
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Естественные обнажения, буровые скважины и горные выработки

	
	
	Естественные обнажения, буровые скважины 

	
	
	буровые скважины и горные выработки




Задание 18(ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Чтобы определить по гидрогеологической карте направления максимальных скоростей потоков подземных вод нужно
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	восстановить перпендикуляр к гидроизогипсе




Задание 19 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Какой документ является основным для отображения последовательности напластования горных пород и условий их залегания в конкретной точке или по стволу скважины?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Геологическая колонка 

	
	
	стратиграфическая колонка



Задание 20 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Что является основным графическим документом, обобщающим информацию о строении месторождения полезного ископаемого?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Геологическая карта 

	
	
	Геологический план




ОПК-3. Способен применять методы геолого-промышленной оценки месторождений твердых полезных ископаемых, горных отводов.

ИОПК-3.1 Владеет методами подсчета и оконтуривания запасов месторождений полезных ископаемых.

Задание 21(ОПК-3– ИОПК-3.1)
Показатель, который отрицательно влияют на технологию переработки и качество конечной продукции. Этот показатель также устанавливается кондициями
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Максимально допустимое содержание вредных примесей




Задание 22(ОПК-3– ИОПК-3.1)
Основные параметры при подсчете запасов твердых полезных ископаемых являются
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Площадь, средняя мощность, объемная масса руды, среднее содержание полезных компонентов

	
	
	Площадь, средняя мощность, объемная масса руды

	
	
	Площадь, средняя мощность, среднее содержание полезных компонентов

	
	
	Площадь, объемная масса руды, среднее содержание полезных компонентов



Задание 23(ОПК-3– ИОПК-3.1)
Универсальный метод при подсчете запасов плоских тел
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Метод геологических блоков




Задание 24(ОПК-3– ИОПК-3.1)
Метод для подсчета запасов изометричных, трубообразных и сложных по форме тел
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Метод разрезов




Задание 25(ОПК-3– ИОПК-3.1)
Методы для подсчета запасов полезных ископаемых  основаны
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	На определении  объема подсчетных контуров


Задание 26(ОПК-3– ИОПК-3.1)
Количество полезного ископаемого в недрах, отвечающее по качеству требованиям промышленности
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Запасы полезного ископаемого




Задание 27 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)
Как называется минимальное промышленное содержание полезного компонента в руде, утверждаемое кондициями?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Минимальное промышленное содержание



Задание 28 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)
Какой параметр, помимо мощности и содержания, критически важен для перевода ресурсов в запасы?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Коэффициент извлечения полезного компонента



Задание 29 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)
Как называется метод подсчета запасов, основанный на построении треугольных призм между соседними разведочными выработками?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Метод треугольных призм

	
	
	Метод призм 



Задание 30 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)
Замкнутая линия на плане или разрезе, ограничивающая площадь (или объем) тела полезного ископаемого, отвечающего кондициям называется
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	подсчетным контуром


.

Задание 31 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)
Для подсчета запасы какого типа месторождений чаще всего применяется метод средних арифметических?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	месторождения с равномерным распределением полезного компонента



ИОПК-3.2 Использует методы определения границ горных отводов и оценки месторождений полезных ископаемых.

Задание 32 (ОПК-3– ИОПК-3.2)
Стадия геологоразведочных работ направленных  на определение промышленной значимости месторождения и получении геологических материалов
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Разведка



Задание 33 (ОПК-3– ИОПК-3.2)
Количество стадий геологоразведочных работ
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Пять




Задание 34(ОПК-3– ИОПК-3.2)
Какая стадия  геологоразведочных работ  проводится в пределах горизонтов и этажей, подготавливаемых к отработке, и имеет своей целью уточнение контуров рудных тел и установление других параметров с детальностью, обеспечивающей составление локальных проектов отработки и планирование подготовительных и нарезных выработок.
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Эксплуатационная разведка





Задание 35 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)
На каком документе базируется установление первоначальных границ горного отвода?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	технический проект разработки месторождения

	
	
	технический проект 




Задание 36 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)
Принцип, по которому границы горного отвода устанавливаются с учетом обеспечения безопасности соседних объектов и недропользователей, называется:
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	обеспечения безопасности



Задание 37 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)
Оценка месторождения, определяющая его экономическую целесообразность и эффективность разработки, называется:
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Технико-экономическое обоснование кондиций или подсчет запасов

	
	
	Технико-экономическое обоснование кондиций 

	
	
	подсчет запасов

	
	
	ТЭО



Задание 38 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)
Какая стадия геологоразведочных работ предшествует составлению постоянного разведочного кондиционного проекта?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Предварительная разведка

	
	
	разведка



Задание 39 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)
При определении границ горного отвода в плане, его контур должен охватывать:
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	балансовые запасы




ИОПК-3.3 Осуществляет выбор технологических решений при открытой, подземной и строительной геотехнологиях с учетом горно-геологических условий месторождений полезных ископаемых.

Задание 40 (ОПК-3– ИОПК-3.3)
Показатели  … при складировании и транспортировании являются такие свойства, как слеживаемость, окисляемость, самовозгораемость. 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Сохраняемости




Задание 41(ОПК-3– ИОПК-3.3)
Отношение мощности, площади или объема рудных тел к мощности, площади или объему всей продуктивной толщи, включая и рудные тела. 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Коэффициент рудоносности




Задание 42 (ОПК-3– ИОПК-3.3)
Перечислите горнотехнологические параметры характеризующие общую разрушаемость горных пород механическим способом 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Твердость, вязкость, дробимость, хрупкость, пластичность

	
	
	Твердость, вязкость, дробимость

	
	
	Твердость, вязкость, хрупкость, пластичность

	
	
	Твердость, дробимость, хрупкость, пластичность

	
	
	Твердость, вязкость, дробимость, хрупкость




Задание 43 (ОПК-3– ИОПК-3.3)
Перечислите горнотехнологические параметры показывающие  разрушаемость горных пород некоторыми механизмами 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Буримость, взрываемость, сопротивление резанию

	
	
	Буримость, взрываемость

	
	
	Буримость, сопротивление резанию




Задание 44 (ОПК-3 – ИОПК-3.3)
Какой главный геологический фактор определяет принципиальную возможность применения открытого способа разработки?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Глубина залегания полезного ископаемого



Задание 45 (ОПК-3 – ИОПК-3.3)
Как называется природное свойство некоторых руд окисляться и самовозгораться на воздухе?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Самовозгораемость




Задание 46 (ОПК-3 – ИОПК-3.3)
При каком геологическом условии обязательно применяется искусственное закрепление (закладка) выработанного пространства?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	При низкой устойчивости вмещающих пород и риске обрушений



ОПК-4. Способен с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр.	
ИОПК-4.1 Демонстрирует знания химического, петрографического и минерального состава горных пород месторождений, условий залегания и происхождения месторождений.

Задание 47 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Именем какого ученого названа граница раздела земной коры и верхней мантии
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Мохоровичича




Задание 48 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Из каких слоев состоит материковая кора
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Гранитный, базальтовый, осадочный

	
	
	Гранитный, базальтовый

	
	
	Гранитный, осадочный



Задание 49 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Назовите основной источник внутренней энергии Земли
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Энергия радиоактивного распада




Задание 50 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Назовите номер кварца в соответствии с его положением в шкале Мооса
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Седьмой




Задание 51 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Возможность минерала пропускать световые лучи называется 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Прозрачность




Задание 52 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Формой Земли является
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Геоид




Задание 53 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Какое количество слоев включает океанический тип строения земной коры
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Два

	
	
	2



Задание 54 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Стабильные устойчивые элементы земной коры называются
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Платформы



Задание 55 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Минералы, образованные при кристаллизации магматических расплавов в глубине Земли, называются
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Магматические




Задание 56 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Образование минералов из горячих водных растворов называются 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Гидротермальное




Задание 57(ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Образование минералов в глубинах Земли под вторичным действием давления  и температуры называется
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Метаморфическое




Задание 58 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Псефиты это осадочные обломочные породы с величиной обломков в мм
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Более 2




Задание 59 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Алевриты — это осадочные обломочные породы с величиной обломков в мм
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	0,1-0,01




ИОПК-4.2 Владеет знаниями о химических, физических и механических свойствах горных пород, строении массивов при выборе технологических решений для рационального и комплексного освоения недр.

Задание 60 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Как называются продукты выветривания исходных пород, оставшихся на месте образования
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	элювий




Задание 61 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Как называются продукты выветривания, отложенные дождевыми и талыми водами на склонах
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	делювий




Задание 62 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Форма, размер слагающих породу минералов и взаимная их связь друг с другом называются … горной породы
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Структурой




Задание 63 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Внешнее выражение структуры горной породы, её плотность и пористость называются
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Текстурой




Задание 64 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Наиболее распространенными почвообразующими породами являются
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Осадочные




Задание 65 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Место пересечения скважины с поверхностью земли называют 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Устьем скважины




Задание 66 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Как отображают породы четвертичного возраста на классических геологических картах 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Вообще не показывают




Задание 67 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Временное скопление подземных вод в зоне аэрации называют 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Верховодкой




Задание 68 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Скорость движения подземных вод при напорном градиенте равном единице называют 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Коэффициент фильтрации




Задание 69 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Типы дренажа подземных вод
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	вертикальный, горизонтальный 

	
	
	горизонтальный

	
	
	вертикальный




Задание 70 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Как называются устойчивые ассоциации минералов
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	горная порода




Задание 71 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Какой источник энергии вызывает экзогенные процессы 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	энергия Солнца




Задание 72 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Как называется разрушительная работа морей 
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	абразия



Задание 73 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Минеральные образования, которые используются в хозяйстве называются
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	полезными ископаемыми





