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УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ИУК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение 

Задание 1 (УК-2 – ИУК-2.1)
К какому термину относится следующая формулировка: "Это смесь руды с примешавшейся к ней в процессе добычи пустой породой"?	
	Впишите ответ
	
	Рудная масса



Задание 2 (УК-2 – ИУК-2.1)
К какой группе факторов, влияющих на выбор системы разработки, относится необходимость сохранения земной поверхности (системы с применение целиков)?		
	Впишите ответ
	
	постоянным



Задание 3  (УК-2 – ИУК-2.1)
 Назовите последовательность стадий подземной разработки месторождений?		
	Впишите ответ
	
	Вскрытие-подготовка-очистная выемка	



Задание 4 (УК-2 – ИУК-2.1)
Как называется уменьшение содержания полезного компонента в рудной массе по сравнению с содержанием его в массиве?		
	Впишите ответ
	
	Разубоживание



Задание 5 (УК-2 – ИУК-2.1)
 К какому типу выработок относятся капитальные квершлаги?		
	Впишите ответ
	
	К вскрывающим выработкам	
Вскрывающим выработкам



Задание 6 (УК-2 – ИУК-2.1)
 При какой схеме проветривания главный ствол располагается в центре шахтного поля, а вспомогательные стволы – на флангах?		
	Впишите ответ
	
	Комбинированной



Задание 7 (УК-2 – ИУК-2.1)
Как называется горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, пройденная от околоствольного двора до рудного тела?
	Впишите ответ
	
	Квершлаг	


Задание 8 (УК-2 – ИУК-2.1)
 Как называется транспортный горизонт, по которому руда транспортируется к шахтному стволу?		
	Впишите ответ
	
	Откаточный



Задание 9 (УК-2 – ИУК-2.1)
Как называется поверхность полезного ископаемого или вмещающих пород, передвигающаяся в пространстве, с которой непосредственно осуществляется их выемка?
	Впишите ответ
	
	Забой



Задание 10 (УК-2 – ИУК-2.1)
 Назовите способ вскрытия рудных месторождений с использованием разных видов главных вскрывающих выработок?
	Впишите ответ
	
	Комбинированным
Комбинированный



Задание 11 (УК-2 – ИУК-2.1)
Что называют «   взаимное расположение и порядок проведения подготовительных и очистных выработок, связанных в единую пространственную конструкцию, а также взаимосвязь и порядок выполнения основных производственных процессов»?		
	Впишите ответ
	
	Системой разработки 



Задание 12 (УК-2 – ИУК-2.1)
 К какому классу систем разработок относятся сплошная и камерно-столбовая системы разработок?	
	Впишите ответ
	
	Системы разработки с естественным поддержание очистного пространства



Задание 13 (УК-2 – ИУК-2.1)
Назовите способ транспортировки и укладки закладочного материала в выработанном пространстве без применения дополните механических устройств и механизмов:	
	Впишите ответ
	
	Самотечный
Самотечная	



Задание 14 (УК-2 – ИУК-2.1)
 К какой группе систем разработки относится этажно-камерная система разработки?
	Впишите ответ
	
	Класс систем разработки с открытым очистным пространством



Задание 15 (УК-2 – ИУК-2.1)
 Какие системы разработки неприменимы при устойчивой руде и устойчивых вмещающих породах?	
	Впишите ответ
	
	Системы этажного самообрушения


	

Задание 16 (УК-2 – ИУК-2.1)
Разнообразные аномалии в свойствах недр, их отдельных участков, горных массивов и горных пород, имеющие природное или искусственное происхождение и представляющие собой источники удовлетворения соответствующих потребностей общества	 называют?	
	Впишите ответ
	
	Георесурсы
Георесурсами



Задание 17 (УК-2 – ИУК-2.1)
 Геологическое образование твердой деформируемой среды минерального состав называют	
	Впишите ответ
	
	Горные породы
Горными породами



Задание 18 (УК-2 – ИУК-2.1)
 Горный массив – это?	
	Впишите ответ
	
	Совокупность горных пород	



Задание 19 (УК-2 – ИУК-2.1)
 Горные породы, которые при современных технико-экономических условиях целесообразно извлекать из недр с целью дальнейшего их использования в природном виде или после соответствующей переработки?	
	Впишите ответ
	
	Полезные ископаемые	



Задание 20 (УК-2 – ИУК-2.1)
 Химически связанные твердые тела, достаточно однородные по составу и свойствам (кварц, алмаз, пирит, шпат и др.)	
	Впишите ответ
	
	Минералы	



ИУК-2.2 Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 

Задание 21 (УК-2 – ИУК-2.2)
Искусственное скопление полезного ископаемого в отвалах и хвостохранилищах горных предприятий?	
	Впишите ответ
	
	Техногенное месторождение



Задание 22 (УК-2 – ИУК-2.2)
Совокупный объем раздробленных полезных ископаемых и пустых пород, перемещаемый из недр на поверхность в результате разработки месторождения?		
	Впишите ответ
	
	Горная масса	



Задание 23 (УК-2 – ИУК-2.2)
Преимущественно раздробленная руда с примесью пустых пород, попавших в руду в процессе добычных работ?	
	Впишите ответ
	
	Рудная масса


Задание 24 (УК-2 – ИУК-2.2)
Совокупность трещин различных размеров и происхождения, которые структурно разделяют массив пород на отдельности или блоки?		
	Впишите ответ
	
	Трещиноватость



Задание 25 (УК-2 – ИУК-2.2)
Качество дробления руды при ее отбойке называют?		
	Впишите ответ
	
	Кусковатость
Кусковатостью



Задание 26 (УК-2 – ИУК-2.2)
Максимально допустимый размер куска рудной массы, на который рассчитаны рудоперепускные выработки, погрузочные и транспортные средства?	
	Впишите ответ
	
	Кондиционный



Задание 27 (УК-2 – ИУК-2.2)
Свойства горных пород, которое определяется степенью уплотнения раздробленного материала, содержанием в нем мелких и глинистых частиц, прочностью отдельных кусков, содержанием влаги?		
	Впишите ответ
	
	Сыпучесть



Задание 28 (УК-2 – ИУК-2.2)
 Минимальное содержание полезных компонентов, которое, принимают за основу при установлении промышленного контура залежей?	
	Впишите ответ
	
	Бортовое содержание



Задание 29 (УК-2 – ИУК-2.2)
Ценность руды, которая определяется стоимостью полезных компонентов, извлеченных из 1 т руды в результате добычи и переработки?		
	Впишите ответ
	
	Извлекаемая	



Задание 30 (УК-2 – ИУК-2.2)
 Запасы, которые удовлетворяют промышленным кондициям, т. е. экономически выгодны для разработки?		
	Впишите ответ
	
	Балансовые



Задание 31 (УК-2 – ИУК-2.2)
 Запасы месторождения, которые вследствие низкого содержания полезного компонента, малой мощности рудных тел, сложности условий их разработки или вследствие необходимости применения очень сложных процессов переработки не могут быть использованы в настоящее время, но могут рассматриваться как объект промышленного освоения в будущем.		
	Впишите ответ
	
	Забалансовые



Задание 32 (УК-2 – ИУК-2.2)
 Количественные потери, которые зависят от применяемой системы разработки?	
	Впишите ответ
	
	Эксплуатационные



Задание 33 (УК-2 – ИУК-2.2)
 Пустоты, образовавшиеся после выемки полезного ископаемого, заполняются со временем или сразу обрушающимися породами, в результате чего массив пород над месторождением деформируется и оседает. Как называется данный процесс?	
	Впишите ответ
	
	Сдвижение



Задание 34 (УК-2 – ИУК-2.2)
 Часть земной поверхности, подвергшаяся процессу сдвижения?		
	Впишите ответ
	
	Мульда сдвижения



Задание 35 (УК-2 – ИУК-2.2)
 Назовите виды горных пород по их происхождению и месту залегания?
	Впишите ответ
	
	Магматические, Метаморфические, Осадочные	



Задание 36 (УК-2 – ИУК-2.2)
 Горное предприятие, производящее разработку месторождения на отведенном для него участке земли (горном отводе) и состоящее из одной или нескольких производственных единиц – шахт, карьеров и вспомогательных – обслуживающих цехов?	
	Впишите ответ
	
	Рудник	



Задание 37 (УК-2 – ИУК-2.2)
 Часть месторождения, отведенная для разработки рудником или шахтой?	
	Впишите ответ
	
	Рудничное (шахтное) поле



Задание 38 (УК-2 – ИУК-2.2)
 Горное предприятие, в которое обычно входят один или несколько рудников, в свою очередь включающих в себя одну или несколько шахт, обогатительная фабрика и различные вспомогательные цеха?		
	Впишите ответ
	
	Горно-обогатительный комбинат	



Задание 39 (УК-2 – ИУК-2.2)
 Совместная выемка нескольких разновидностей и сортов руды в пределах блока?	
	Впишите ответ
	
	Валовая



Задание 40 (УК-2 – ИУК-2.2)
 Выемка, при которой разные сорта руды (или руду и пустую породу) извлекают и транспортируют отдельно?	
	Впишите ответ
	
	Избирательная	



ПК-2 Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых
ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности

Задание 41 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какое преимущество подземных горных работ над открытыми?	
	Впишите ответ
	
	Минимальные нарушения земельных площадей



Задание 42 (ПК-2 – ИПК-2.1)
В чём заключается главная особенность шпуровой отбойки руды при очистной выемке от разрушения пород шпуровой отбойкой при проведении подготовительных выработок?	
	Впишите ответ
	
	Наличием не менее двух обнажённых плоскостей, на которые производится отбойка обуренной части массива
Наличием не менее двух обнажённых плоскостей



Задание 43 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Что является основным средством поддержания выработок от обрушения при применении системы с магазинированием руды	
	Впишите ответ
	
	Отбитая руда



Задание 44 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Содержащееся в земной коре природное минеральное или органическое вещество, которое целесообразно добывать и использовать в народном хозяйстве или для личных потребностей, как в сыром виде, так и после соответствующей переработки?	
	Впишите ответ
	
	Полезному ископаемому



Задание 45 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Что понимается под относительной сопротивляемости разрушению при добыче, т. е. способность породы противостоять силовым воздействия?	
	Впишите ответ
	
	Крепостью горной породы
Крепость




ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

Задание 46 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Способность массива пород не разрушаться и сохранять равновесие при создании обнажений ?	
	Впишите ответ
	
	Устойчивостью горной породы	



Задание 47 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называется способность некоторых руд к высокотемпературному окислению, то есть реакции с атмосферным кислородом, которая может привести к возгоранию?	
	Впишите ответ
	
	Возгораемость руды
Возгораемость



Задание 48 (ПК-2 – ИПК-2.2)
 К каким факторов, влияющих на выбор системы разработки, относят необходимость сохранения земной поверхности к?		
	Впишите ответ
	
	Постоянным	



Задание 49 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Горные работы по проведению выработок, открывающих доступ с поверхности земли к месторождению, или от какой-либо разрабатываемой части месторождения к ниже- или вышележащей неотработанной части месторождения и обеспечивающих возможность подготовки месторождения к эксплуатации?	
	Впишите ответ
	
	Горнокапитальные работы




Задание 50 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какой признак положен в основу классификации система разработки месторождения полезного ископаемого?		
	Впишите ответ
	
	Способ управления состоянием массива
Способ управления горным давлением






