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ПК-2	Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых
ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности.

Задание 1 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какое количество основных технологических процессов выделяют при открытом способе разработки месторождений полезных ископаемых? 
	Впишите ответ
	
	4



Задание 2 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Как называется первый технологический процесс?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Подготовка горных пород к выемке



Задание 3 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Как называется второй технологический процесс?
	Впишите ответ
	
	Выемочно-погрузочные работы



Задание 4 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Как называется третий технологический процесс?
	Впишите ответ
	
	Транспортирование горной массы



Задание 5 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Как называется четвертый технологический процесс?
	Впишите ответ
	
	Складирование полезного ископаемого и отвалообразование вскрышных пород



Задание 6 (ПК-2 – ИПК-2.1)
До какого диаметра в мм пробуренная выработка является шпуром? 
	Впишите ответ
	
	75





Задание 7 (ПК-2 – ИПК-2.1)
До какой длины в м пробуренная выработка является шпуром? 
	Впишите ответ
	
	5



Задание 8 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какой способ механического бурения предназначен для бурения самых крепких горных пород? 
	Впишите ответ
	
	Ударно-вращательный
Пневмоударный



Задание 9 (ПК-2 – ИПК-2.1)
При каком способе бурения буровая мелочь может удаляться из забоя скважины без подачи воздуха? 
	Впишите ответ
	
	Вращательном
Шнековом



Задание 10 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Для какого способа бурения предназначены станки СБШ? 
	Впишите ответ
	
	Шарошечного



Задание 11 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какие экскаваторы по их устройству и принципу действия называли «механическая рука»? 
	Впишите ответ
	
	Гидравлические



ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

Задание 12 (ПК-2 – ИПК-2.2)
У какого экскаватора ковш подвешен на системе канатов? 
	Впишите ответ
	
	Драглайн



Задание 13 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называется многоковшовый экскаватор, у которого ковши расположены на круглом рабочем органе? 
	Впишите ответ
	
	Роторный



Задание 14 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называется многоковшовый экскаватор, у которого ковши расположены на ковшевой раме? 
	Впишите ответ
	
	Цепной



Задание 15 (ПК-2 – ИПК-2.2)
От какой технической характеристики одноковшового экскаватора зависит ширина заходки? 
	Впишите ответ
	
	Радиус черпания
Радиус черпания на горизонте установки
Радиус черпания на уровне установки



Задание 16 (ПК-2 – ИПК-2.2)
От какой технической характеристики одноковшового экскаватора зависит допустимая высота разрабатываемого уступа? 
	Впишите ответ
	
	Высота черпания



Задание 17 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называется часть скважины, расположенная ниже подошвы уступа? 
	Впишите ответ
	
	Перебур



Задание 18 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называется расстояние от нижней бровки уступа до центра заряда первого ряда скважин? 
	Впишите ответ
	
	Линия сопротивления по подошве



Задание 19 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называется кратчайшее расстояние от центра заряда ВВ до ближайшей свободной поверхности? 
	Впишите ответ
	
	Линия наименьшего сопротивления



Задание 20 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какой по конструкции скважинный заряд предусматривает наличие воздушного промежутка? 
	Впишите ответ
	
	Рассредоточенный



Задание 21 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Поверхность горных пород в массиве или развале, являющаяся объектом выемки, называется? 
	Впишите ответ
	
	Забоем






Задание 22 (ПК-2 – ИПК-2.2)
В результате перемещения забоев в пределах определенного участка развала или массива уступа последовательно отрабатываются породные полосы, которые называются? 
	Впишите ответ
	
	Заходка
Заходками



Задание 23 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называется заходка, ширина которой равна (1,5-1,7)Rчу? 
	Впишите ответ
	
	Нормальная



Задание 24 (ПК-1.2 – ИПК-1.2.1)
Как называется заходка, ширина которой менее 1,5Rчу? 
	Впишите ответ
	
	Узкая



Задание 25 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называется заходка, ширина которой более 1,7Rчу? 
	Впишите ответ
	
	Широкая



ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых подземным способом.
ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов.

Задание 26 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называются заходки, которые позволяют организовать движение транспортных средств в пределах всей длины заходки и типичны для эксплуатационного периода отработки уступа? 
	Впишите ответ
	
	Сквозные



Задание 27 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называются заходки, которые характеризуются возможностью движения транспортных средств только в пределах выработанного пространства отрабатываемой заходки? 
	Впишите ответ
	
	Тупиковые



Задание 28 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называются заходки, которые ориентированы вдоль фронта работ уступа? 
	Впишите ответ
	
	Продольные



Задание 29 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называются заходки, которые направлены вкрест фронта работ уступа? 
	Впишите ответ
	
	Поперечные



Задание 30 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называются заходки, которые ориентированы в промежуточном направлении? 
	Впишите ответ
	
	Диагональные



Задание 31 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется вид погрузки горной массы, когда транспортное средство расположено ниже горизонта установки экскаватора? 
	Впишите ответ
	
	Нижняя



Задание 32 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется вид погрузки горной массы, когда транспортное средство расположено выше горизонта установки экскаватора? 
	Впишите ответ
	
	Верхняя



Задание 33 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется вид погрузки горной массы, когда транспортные средства расположено и ниже и выше горизонта установки экскаватора? 
	Впишите ответ
	
	Смешанная



Задание 34 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется вид выемки горной массы, когда забой экскаватора расположен ниже горизонта его установки? 
	Впишите ответ
	
	Нижняя



Задание 35 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется вид выемки горной массы, когда забой экскаватора расположен выше горизонта его установки? 
	Впишите ответ
	
	Верхняя




Задание 36 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Какое максимальное количество ковшей должно загружаться в автосамосвал по условиям рационального сочетания вместимостей ковша и кузова? 
	Впишите ответ
	
	6





Задание 37 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется схема отвалообразования при автомобильном транспорте, при которой автосамосвалы разгружаются в непосредственной близости от откоса, а затем оставшаяся на поверхности порода сталкивается бульдозером? 
	Впишите ответ
	
	Переферийная



Задание 38 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как называется схема отвалообразования при автомобильном транспорте, при которой автосамосвалы разгружаются по всей поверхности отвала, а затем бульдозером осуществляется планировка поверхности? 
	Впишите ответ
	
	Площадная



ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения открытой разработки по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 39 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какой основной вид оборудования используется на отвальных работах при применении для доставки вскрышных пород автомобильного транспорта? 
	Впишите ответ
	
	Бульдозер


Задание 40 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называется отвалообразователь непрерывного действия, который преимущественно применяется при доставке вскрышных пород железнодорожным транспортом? 
	Впишите ответ
	
	Абзетцер



Задание 41 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какой способ отвалообразования нашел преимущественное применение при доставке вскрышных пород на отвал железнодорожным транспортом? 
	Впишите ответ
	
	Экскаваторный



Задание 42 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называется способ выемки пород в забое, когда все породы разрабатываются без разделения по типам и сортам? 
	Впишите ответ
	
	Валовый



Задание 43 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называется способ выемки пород в забое, в процессе выемки производится разделение по типам и сортам? 
	Впишите ответ
	
	Селективная
Раздельная



Задание 44 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какую рабочую характеристику представляет цифра 10 в аббревиатуре модели экскаватора ЭШ 10/70? 
	Впишите ответ
	
	Длину стрелы



Задание 45 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какую рабочую характеристику представляет цифра 70 в аббревиатуре модели экскаватора ЭШ 10/70? 
	Впишите ответ
	
	Вместимость ковша
Емкость ковша



Задание 46 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какую рабочую характеристику представляет цифра 5 в аббревиатуре модели экскаватора ЭКГ-5А? 
	Впишите ответ
	
	Вместимость ковша
Емкость ковша




Задание 47 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Разрешается ли на карьерах совместное размещение на отвале рыхлых и скальных вскрышных пород? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 48 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Возможно ли применение бульдозеров на отвальных работах, при доставке вскрышных пород железнодорожным транспортом? 
	Впишите ответ
	
	Да



Задание 49 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называется устройство, которое применяется при плужном способе отвалообразования? 
	Впишите ответ
	
	Отвальный плуг



Задание 50 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называется оборудование, представляющее собой гусеничный трактор со специальным навесным оборудованием, предназначенным для передвижки железнодорожных путей?
	Впишите ответ
	
	Турнодозер



