КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология конструкционных материалов
- Задание 1 (ПК3 – ИПК3.1)
Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил?

	Впишите ответ
	
	Пластичность 


- Задание 2 (ПК3 – ИПК3.1)
Механическое свойство материала противодействовать внедрению в него другого тела?

	Впишите ответ
	
	Твердость


- Задание 3 (ПК3 – ИПК3.1)
Как называется вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов?
1) Металл
2) Сплав
3) Кристаллическая решетка
4) Неметалл
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (ПК3 – ИПК3.1)
Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему объему изделия, называется

	Впишите ответ
	
	Ликвация


- Задание 5 (ПК3 – ИПК3.1)
Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется
1) Жаропрочностью
2) Коррозией
3) Кислотостойкостью
4) Жаростойкостью
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (ПК3 – ИПК3.1)
Как называется сплав железа с углеродом, при содержании углерода от 0,8 до 2 %?
1) Доэвтектоидная сталь
2) Эвтектоидная сталь
3) Заэвтектоидная сталь
4) Эвтектическая сталь
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 7 (ПК3 – ИПК3.1)
В какой печи осуществляют производство чугуна?
1) Проходная
2) Доменная
3) Мартеновская
4) Дуговая
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 8 (ПК3 – ИПК3.1)
Процесс постепенного накопления повреждений металла под действием повторно-переменных напряжений, приводящий к образованию трещин и разрушению называется

	Впишите ответ
	
	Усталость


- Задание 9 (ПК3 – ИПК3.1)
Марка конструкционной стали обыкновенного качества
1) сталь 10
2) Ст 1
3) У10
4) сталь 35
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (ПК3 – ИПК3.1)
Низколегированные стали имеют суммарное содержание легирующих элементов 
1) менее 5 %
2) менее 10 %
3) менее 15 %
4) менее 2,5 %
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 11 (ПК3 – ИПК3.1)
Качество стали зависит от
1) содержания углерода
2) содержания серы и фосфора
3) способа раскисления
4) способа охлаждения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 12 (ПК3 – ИПК3.1)
В маркировке легированных сталей буквой Г обозначают

	Впишите ответ
	
	Марганец


- Задание 13 (ПК3 – ИПК3.1)
Сплав меди с цинком – это

	Впишите ответ
	
	Латунь


- Задание 14 (ПК3 – ИПК3.1)
В углеродистых инструментальных сталях впереди маркировки ставится буква
1) У
2) И
3) ПП
4) Г
	Впишите ответ
	
	1


[bookmark: _GoBack]- Задание 15 (ПК3 – ИПК3.1)
У быстрорежущих сталей впереди маркировки ставится буква
1) Р
2) Ш
3) А
4) Б
	Впишите ответ
	
	1




